	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송산면 무수들길 240-91(가곡1리 마을회관)

□ 측정구분 : 당진 현대제철 주변 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 7. 19. ~ 7. 25.(7일간)

측정일	7. 18	7. 19 ~ 7. 25	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 26.6 ℃ 2. 습도 : 평균 88.7 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.8 m/s, 시간최대 4.6 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 12∼31㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 5∼20㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.19		26	16	0.003	0.010	0.028	0.3
7.20		12	5	0.003	0.006	0.017	0.2
7.21		19	11	0.001	0.004	0.023	0.2
7.22		31	20	0.002	0.003	0.036	0.3
7.23		17	10	0.002	0.003	0.022	0.2
7.24		21	13	0.001	0.005	0.021	0.3
7.25		25	13	0.003	0.004	0.020	0.2
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 6.2 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.6, m,p-자일렌 0.3, 스티렌 3.8 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 벤젠, 톨루엔은 서풍에서 높게 나타남

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
7.19		1.6	12.0	3.0	0.4	-	7.1
7.20		0.8	7.7	1.8	0.4	-	4.5
7.21		0.7	4.0	0.9	0.5	-	2.1
7.22		0.8	4.7	1.4	0.3	-	2.8
7.23		1.0	4.9	1.2	0.2	-	2.9
7.24		0.7	4.7	1.4	0.2	-	3.4
7.25		0.5	4.1	1.3	0.3	-	3.2
측정기간 평균		0.9	6.2	1.6	0.3	-	3.8
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 13.1~20.4 ppb, 측정기간 평균농도는 16.4 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25	평균
NH3 (ppb)	20.4	19.7	17.3	14.2	14.8	13.4	13.1	16.4
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속은 측정장비 이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 송산면 : 송산면 유곡리 342-37, 공공하폐수처리시설

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

<입자상 물질>

□ PM10는 22 ㎍/㎥로 주변 송산면 24 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사 21 ㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5는 13 ㎍/㎥로 송산면 16 ㎍/㎥보다 낮고, 당진시청사 12 ㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 19일 오전은 대기정체, 22일은 전일부터 유입되는 국외 미세먼지, 대기정체 영향으로 PM2.5의 농도가 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
7.19	26	37	29	16	29	15
7.20	12	9	7	5	2	1
7.21	19	20	20	11	9	9
7.22	31	38	34	20	31	22
7.23	17	21	16	10	14	7
7.24	21	20	23	13	14	11
7.25	25	21	17	13	14	22
평균	22	24	21	13	16	12

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 송산면 0.004 ppm, 당진시청사 0.004 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.005 ppm으로 송산면 0.007 ppm보다 낮고, 당진시청사 0.005 ppm과 비슷함

□ O3 농도는 0.024 ppm으로 송산면 0.033ppm, 당진시청사 0.036ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.2 ppm으로 송산면 0.3 ppm, 당진시청사 0.3 ppm보다 낮음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
7.19	0.003	0.005	0.005	0.010	0.013	0.010
7.20	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.004
7.21	0.001	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003
7.22	0.002	0.004	0.004	0.003	0.008	0.004
7.23	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004
7.24	0.001	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006
7.25	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004
평균	0.002	0.004	0.004	0.005	0.007	0.005

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	송산면	당진시청사	이동차	송산면	당진시청사
7.19	0.028	0.039	0.025	0.3	0.4	0.4
7.20	0.017	0.018	0.015	0.2	0.3	0.3
7.21	0.023	0.033	0.043	0.2	0.3	0.3
7.22	0.036	0.054	0.053	0.3	0.4	0.3
7.23	0.022	0.028	0.035	0.2	0.3	0.3
7.24	0.021	0.028	0.035	0.3	0.3	0.3
7.25	0.020	0.029	0.048	0.2	0.4	0.3
평균	0.024	0.033	0.036	0.2	0.3	0.3