	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 명지1로 213(서산화학재난합동방재센터)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 8. 22.～ 8. 28.(7일간)

측정일	8. 21	8. 22 ~ 8. 28	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 24.2 ℃ 2. 습도 : 평균 85.8 % 3. 주풍향 : 북동풍 또는 북풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 2.0 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 16∼39 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.014ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
8.22		39	29	0.006	0.014	0.029	0.7
8.23		29	18	0.004	0.011	0.038	0.7
8.24		19	10	0.004	0.010	0.027	0.5
8.25		17	9	0.004	0.009	0.027	0.5
8.26		27	18	0.004	0.014	0.031	0.6
8.27		26	19	0.003	0.014	0.030	0.6
8.28		16	9	0.003	0.010	0.019	0.5
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~3.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 1회 초과하였음

□ 톨루엔 13.5 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 1.5, m,p-자일렌 2.1, o-자일렌 0.9, 스티렌 3.7 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 벤젠은 북풍, 남풍에서 농도가 높게 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
8.22		1.8	13.3	1.4	2.1	0.9	3.2
8.23		1.4	11.8	1.0	1.5	0.8	2.9
8.24		0.8	10.3	0.8	1.4	0.7	3.8
8.25		0.6	10.7	0.8	1.4	0.7	3.4
8.26		3.0	20.1	3.0	3.7	1.4	3.4
8.27		3.7	15.8	2.3	2.7	1.0	5.2
8.28		1.4	11.3	1.2	1.7	0.8	4.2
측정기간 평균		1.8	13.5	1.5	2.1	0.9	3.7
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 394.43~421.47 ppm, 측정기간 평균농도는 407.62 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.977~2.120 ppm, 측정기간 평균농도는 2.058 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
8.22		0.003	416.75	2.105
8.23		0.003	396.95	1.996
8.24		0.003	394.43	1.977
8.25		0.002	402.62	2.052
8.26		0.003	413.16	2.120
8.27		0.003	416.02	2.099
8.28		0.003	421.47	2.052
측정기간 평균		0.003	407.62	2.058
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 25 ㎍/㎥로 주변 동문동 30 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 25 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 16 ㎍/㎥로 동문동 19 ㎍/㎥, 이원면 17 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 22일 대기 정체로 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ 27일 18시 이동차의 PM10, PM2.5 농도는 다른 측정소보다 높게 나타남

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
8.22	39	44	44	29	32	34
8.23	29	34	31	18	21	21
8.24	19	26	21	10	14	12
8.25	17	22	18	9	11	9
8.26	27	27	26	18	16	18
8.27	26	26	20	19	18	16
8.28	16	31	18	9	21	11
평균	25	30	25	16	19	17

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 동문동 0.003 ppm보다 높고, 이원면 0.005 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 동문동 0.009 ppm, 이원면 0.007 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.029 ppm으로 동문동 0.050 ppm, 이원면 0.049 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.6 ppm으로 동문동 0.5 ppm, 이원면 0.5 ppm보다 높음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
8.22	0.006	0.004	0.006	0.014	0.008	0.008
8.23	0.004	0.004	0.007	0.011	0.007	0.008
8.24	0.004	0.003	0.005	0.010	0.009	0.007
8.25	0.004	0.004	0.006	0.009	0.008	0.007
8.26	0.004	0.003	0.005	0.014	0.010	0.007
8.27	0.003	0.003	0.004	0.014	0.009	0.008
8.28	0.003	0.003	0.004	0.010	0.009	0.007
평균	0.004	0.003	0.005	0.012	0.009	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
8.22	0.029	0.056	0.051	0.7	0.5	0.6
8.23	0.038	0.061	0.060	0.7	0.6	0.6
8.24	0.027	0.044	0.043	0.5	0.6	0.5
8.25	0.027	0.039	0.044	0.5	0.5	0.5
8.26	0.031	0.054	0.059	0.6	0.5	0.5
8.27	0.030	0.057	0.055	0.6	0.5	0.5
8.28	0.019	0.036	0.028	0.5	0.6	0.5
평균	0.029	0.050	0.049	0.6	0.5	0.5