	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 26(오토밸리 어린이집)

□ 측정구분 : 무장산업단지 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 8. 29.～ 9. 4.(7일간)

측정일	8. 28	8. 29 ~ 9. 4	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 22.5 ℃ 2. 습도 : 평균 86.4 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 3.9 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 8∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 3∼19 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.010～0.016ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
8.29		27	17	0.006	0.016	0.027	0.5
8.30		18	8	0.003	0.013	0.024	0.5
8.31		17	9	0.002	0.011	0.022	0.5
9.1		20	12	0.003	0.010	0.020	0.5
9.2		29	19	0.004	0.015	0.025	0.5
9.3		22	14	0.002	0.013	0.023	0.5
9.4		8	3	0.002	0.010	0.017	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~1.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 8.5 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 0.9, m,p-자일렌 1.5, o-자일렌 0.7, 스티렌 2.9 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 벤젠은 남풍에서 농도가 높게 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
8.29		1.1	6.5	0.8	1.3	0.6	3.0
8.30		0.5	6.0	0.7	1.1	0.5	2.7
8.31		0.5	7.5	0.8	1.3	0.6	3.2
9.1		0.7	7.3	0.8	1.4	0.6	3.0
9.2		0.8	8.7	0.9	1.4	0.6	3.1
9.3		0.7	12.7	1.5	2.3	0.9	2.6
9.4		0.5	14.2	1.0	1.7	0.7	2.7
측정기간 평균		0.7	8.5	0.9	1.5	0.7	2.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002~0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 404.34~426.75 ppm, 측정기간 평균농도는 413.55 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.016~2.235 ppm, 측정기간 평균농도는 2.092 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
8.29		0.003	404.34	2.094
8.30		0.002	407.77	2.016
8.31		0.002	408.39	2.043
9.1		0.003	410.05	2.042
9.2		0.003	421.80	2.141
9.3		0.003	426.75	2.235
9.4		0.003	418.89	2.042
측정기간 평균		0.003	413.55	2.092
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군장애인복지관

<입자상 물질>

□ PM10는 20 ㎍/㎥로 주변 동문동 23 ㎍/㎥, 태안읍 24 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 12 ㎍/㎥로 동문동 13 ㎍/㎥, 태안읍 11 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 대기 확산이 원활하고, 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
8.29	27	25	28	17	16	17
8.30	18	22	20	8	10	8
8.31	17	21	20	9	11	9
9.1	20	25	25	12	14	11
9.2	29	32	40	19	20	19
9.3	22	23	26	14	15	12
9.4	8	13	11	3	4	4
평균	20	23	24	12	13	11

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 태안읍 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.013 ppm으로 동문동 0.009 ppm, 태안읍 0.008 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.023 ppm으로 동문동 0.038 ppm, 태안읍 0.037 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 동문동 0.6 ppm보다 낮고, 태안읍 0.4 ppm보다 높음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
8.29	0.006	0.003	0.003	0.016	0.006	0.005
8.30	0.003	0.003	0.003	0.013	0.007	0.007
8.31	0.002	0.003	0.003	0.011	0.007	0.007
9.1	0.003	0.004	0.005	0.010	0.009	0.009
9.2	0.004	0.004	0.004	0.015	0.013	0.010
9.3	0.002	0.003	0.003	0.013	0.011	0.009
9.4	0.002	0.003	0.003	0.010	0.008	0.006
평균	0.003	0.003	0.003	0.013	0.009	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
8.29	0.027	0.055	0.052	0.5	0.8	0.5
8.30	0.024	0.041	0.040	0.5	0.8	0.4
8.31	0.022	0.038	0.037	0.5	0.5	0.4
9.1	0.020	0.037	0.034	0.5	0.5	0.4
9.2	0.025	0.051	0.048	0.5	0.5	0.5
9.3	0.023	0.027	0.030	0.5	0.5	0.4
9.4	0.017	0.015	0.017	0.4	0.4	0.4
평균	0.023	0.038	0.037	0.5	0.6	0.4