	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 성연면 마루들길 15(성연면사무소)

□ 측정구분 : 농공단지, 산업단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 9. 5.～ 9. 6.,

2019. 9. 10.~9. 11.(4일간)

측정일	9. 4, 9.9	9. 5. ~ 9. 6. 9. 10. ~ 9. 11.	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 23.8 ℃ 2. 습도 : 평균 97.1 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.3 m/s, 시간최대 5.0 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 12∼26 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 4∼13 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.5		12	5	0.003	0.008	0.009	0.4
9.6(~9:00)		14	4	0.003	0.008	0.003	0.4
~		·	·	·	·	·	·
9.10		26	13	0.003	0.008	0.042	0.2
9.11(~9:00)		15	10	0.004	0.009	0.043	0.2
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

※9.7. ~ 9.9. 태풍 ‘링링’ 대비를 위한 장비 전원 OFF 관계로 데이터 사용불가

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.3~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 7.3 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 1.1, m,p-자일렌 2.4, o-자일렌 1.4, 스티렌 0.8 ㎍/㎥이 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
9.5		0.3	8.4	1.6	3.9	1.5	0.9
9.6(~9:00)		0.3	9.1	1.7	4.1	1.6	2.0
~		·	·	·	·	·	·
9.10		0.7	7.0	0.7	1.0	1.4	0.4
9.11(~9:00)		1.6	3.5	0.5	0.7	1.1	0.3
측정기간 평균		0.6	7.3	1.1	2.4	1.4	0.8
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.002 ppm, 측정기간 평균농도는 0.002 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 403.85~433.56 ppm, 측정기간 평균농도는 419.67 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.969~2.119 ppm, 측정기간 평균농도는 2.069 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
9.5		0.002	433.56	2.119
9.6(~9:00)		0.002	403.85	1.974
~		·	·	·
9.10		0.002	416.11	2.101
9.11(~9:00)		0.002	410.70	1.969
측정기간 평균		0.002	419.67	2.069
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군장애인복지관

<입자상 물질>

□ PM10는 17 ㎍/㎥로 주변 동문동 16 ㎍/㎥, 태안읍 17 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 8 ㎍/㎥로 동문동 7 ㎍/㎥, 태안읍 9 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였으나,  9월 10일 이동차의 PM2.5 농도가 높게 나타남

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
9.5	12	13	12	5	5	6
9.6(~9:00)	14	11	11	4	4	3
~	·	·	·	·	·	·
9.10	26	26	30	13	10	14
9.11(~9:00)	15	15	14	10	10	12
평균	17	16	17	8	7	9

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 동문동 0.003 ppm, 태안읍 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 동문동 0.007 ppm, 태안읍 0.005 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.024 ppm으로 동문동 0.027 ppm, 태안읍 0.029 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.3 ppm으로 동문동 0.6 ppm, 태안읍 0.4 ppm보다 낮음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
9.5	0.003	0.003	0.003	0.008	0.009	0.006
9.6(~9:00)	0.003	0.003	0.003	0.008	0.007	0.006
~	·	·	·	·	·	·
9.10	0.003	0.002	0.003	0.008	0.007	0.004
9.11(~9:00)	0.004	0.003	0.003	0.009	0.005	0.004
평균	0.003	0.003	0.003	0.008	0.007	0.005

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	태안읍	이동차	동문동	태안읍
9.5	0.009	0.012	0.014	0.4	0.5	0.3
9.6(~9:00)	0.003	0.010	0.009	0.4	0.4	0.3
~	·	·	·	·	·	·
9.10	0.042	0.042	0.045	0.2	0.7	0.4
9.11(~9:00)	0.043	0.045	0.047	0.2	0.6	0.5
평균	0.024	0.027	0.029	0.3	0.6	0.4