	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 아산시 온천대로 1122번길 16-4(득산농공단지 관리사무소)

□ 측정구분 : 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 9. 26. ~ 10. 2.(7일간)

측정일	9. 25	9. 26 ~ 10. 2	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 21.1 ℃ 2. 습도 : 평균 81.3 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.5 m/s, 시간최대 2.1 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼58㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 14∼34㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.011～0.019ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.26		32	17	0.003	0.017	0.020	0.7
9.27		29	15	0.003	0.019	0.020	0.7
9.28		44	25	0.003	0.015	0.032	0.8
9.29		47	27	0.004	0.011	0.040	0.7
9.30		58	34	0.003	0.018	0.035	0.9
10.1		53	27	0.003	0.017	0.015	0.8
10.2		25	14	0.002	0.012	0.008	0.5
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~1.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.5 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 17.1 ㎍/㎥, 에틸벤젠 0.7, m,p-자일렌 11.7, o-자일렌 8.1 스티렌 0.6 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 톨루엔은 북동풍에서 농도가 높게 나타남

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
9.26		1.4	26.1	0.7	20.0	11.9	0.6
9.27		1.5	18.4	0.7	8.0	6.3	0.4
9.28		1.6	21.5	0.8	8.6	6.7	0.6
9.29		1.5	4.3	0.8	5.9	4.2	0.7
9.30		1.9	9.2	0.8	10.3	6.7	0.7
10.1		1.7	21.1	0.6	17.8	12.5	0.5
10.2		0.7	22.1	0.7	11.4	8.9	0.6
측정기간 평균		1.5	17.1	0.7	11.7	8.1	0.6
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 17.2~48.6 ppb, 측정기간 평균농도는 34.5 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30	10.1	10.2	평균
NH3 (ppb)	17.2	27.5	48.6	34.6	36.4	40.8	39.3	34.5
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 장비이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20, 아산시보건소

- 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38, 배방읍 행정복지센터

<입자상 물질>

□ PM10는 41 ㎍/㎥로 주변 모종동 49 ㎍/㎥, 배방읍 48 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 23 ㎍/㎥로 모종동 27 ㎍/㎥, 배방읍 24 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 29일~10월 1일은 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 농도가 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.26	32	34	39	17	15	15
9.27	29	34	38	15	14	12
9.28	44	56	56	25	33	30
9.29	47	57	49	27	33	28
9.30	58	73	68	34	44	42
10.1	53	60	60	27	38	33
10.2	25	29	26	14	12	6
평균	41	49	48	23	27	24

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 모종동 0.003 ppm, 배방읍 0.002 ppm와 비슷함

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 모종동 0.020 ppm, 배방읍 0.018 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.024 ppm으로 모종동 0.025 ppm, 배방읍 0.025 ppm와 비슷함

□ CO 농도는 0.7 ppm으로 모종동 0.5 ppm, 배방읍 0.3 ppm보다 높음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.26	0.003	0.003	0.002	0.017	0.021	0.019
9.27	0.003	0.003	0.002	0.019	0.023	0.022
9.28	0.003	0.004	0.003	0.015	0.021	0.018
9.29	0.004	0.004	0.003	0.011	0.018	0.012
9.30	0.003	0.003	0.003	0.018	0.024	0.024
10.1	0.003	0.003	0.002	0.017	0.021	0.021
10.2	0.002	0.003	0.002	0.012	0.015	0.013
평균	0.003	0.003	0.002	0.016	0.020	0.018

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	배방읍	이동차	모종동	배방읍
9.26	0.020	0.023	0.019	0.7	0.4	0.3
9.27	0.020	0.023	0.023	0.7	0.4	0.3
9.28	0.032	0.033	0.034	0.8	0.5	0.4
9.29	0.040	0.037	0.040	0.7	0.5	0.4
9.30	0.035	0.037	0.033	0.9	0.6	0.5
10.1	0.015	0.017	0.018	0.8	0.5	0.3
10.2	0.008	0.006	0.008	0.5	0.3	0.2
평균	0.024	0.025	0.025	0.7	0.5	0.3