	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 이원면 포지리 1086-2(이원양수장)

□ 측정구분 : 태안화력발전소 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 10. 3. ~ 10. 10.(8일간)

측정일	10. 2	10. 3 ~ 10. 10	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 18.1 ℃ 2. 습도 : 평균 81.3 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.8 m/s, 시간최대 6.8 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 13∼40㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼24㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.002～0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.3		26	11	0.003	0.004	0.045	0.4
10.4		40	24	0.002	0.002	0.046	0.6
10.5		31	11	0.004	0.007	0.046	0.7
10.6		14	7	0.002	0.005	0.035	0.6
10.7		13	6	0.002	0.004	0.042	0.7
10.8		28	9	0.004	0.009	0.060	0.7
10.9		21	7	0.004	0.009	0.044	0.4
10.10		19	9	0.003	0.006	0.025	0.6
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.4 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.0, m,p-자일렌 1.9, o-자일렌 1.6 스티렌 1.1 ㎍/㎥으로 검출되었음

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
10.3		1.3	1.6	1.0	1.8	1.6	1.0
10.4		1.3	1.3	1.3	2.3	1.8	1.3
10.5		1.2	1.6	1.3	2.6	1.9	1.4
10.6		1.0	1.7	1.5	2.4	2.1	2.0
10.7		1.0	1.4	1.3	2.2	1.6	1.1
10.8		1.1	1.1	0.9	1.8	1.3	0.9
10.9		0.7	1.0	0.4	0.8	0.8	0.5
10.10		0.7	1.0	0.4	0.7	0.8	0.2
측정기간 평균		1.1	1.4	1.0	1.9	1.6	1.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 4.5~13.0 ppb, 측정기간 평균농도는 7.1 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	평균
NH3 (ppb)	13.0	7.7	5.7	4.5	4.9	6.5	8.0	5.1	7.1
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 장비이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

- 태안읍 : 태안군 태안읍 군청6길, 태안군 장애인복지관

<입자상 물질>

□ PM10는 24 ㎍/㎥로 주변 이원면 24 ㎍/㎥과 비슷하고, 태안읍 28 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 11 ㎍/㎥로 이원면 11 ㎍/㎥과 비슷하고, 태안읍 13 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

□ 4일 오후 국외 미세먼지가 유입되어 농도가 높았으며, 그 외에는 대기 확산이 원활하여 대기 상태가 대체로 청정하였음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
10.3	26	26	25	11	11	12
10.4	40	48	56	24	30	29
10.5	31	30	34	11	12	14
10.6	14	14	23	7	7	11
10.7	13	11	11	6	7	6
10.8	28	26	28	9	10	9
10.9	21	20	25	7	7	10
10.10	19	19	20	9	5	10
평균	24	24	28	11	11	13

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 2. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 이원면 0.003 ppm, 태안읍 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.006 ppm으로 이원면 0.004 ppm보다 높고, 태안읍 0.007 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.043 ppm으로 이원면 0.034 ppm, 태안읍 0.031 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.6 ppm으로 이원면 0.3 ppm, 태안읍 0.4 ppm보다 높음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
10.3	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007
10.4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005
10.5	0.004	0.004	0.002	0.007	0.005	0.006
10.6	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006
10.7	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.007
10.8	0.004	0.003	0.003	0.009	0.003	0.007
10.9	0.004	0.004	0.002	0.009	0.003	0.009
10.10	0.003	0.003	0.002	0.006	0.003	0.008
평균	0.003	0.003	0.003	0.006	0.004	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	이동차	이원면	태안읍
10.3	0.045	0.030	0.029	0.4	0.3	0.4
10.4	0.046	0.049	0.049	0.6	0.5	0.6
10.5	0.046	0.028	0.029	0.7	0.4	0.4
10.6	0.035	0.028	0.028	0.6	0.3	0.3
10.7	0.042	0.035	0.032	0.7	0.3	0.3
10.8	0.060	0.042	0.034	0.7	0.3	0.3
10.9	0.044	0.035	0.028	0.4	0.3	0.3
10.10	0.025	0.028	0.018	0.6	0.3	0.2
평균	0.043	0.034	0.031	0.6	0.3	0.4