장비 구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		백업시스템 구성 요건
요구사항 상세설명	세부내용	백업시스템은 백업 어플라이언스 또는 백업 스토리지 서버(별도 백업 솔루션 포함) 형태로 제공하여야 한다. 데이터 백업 및 복원을 위해 백업데이터 소스용량 단위 1TB 이상 라이선스를 제공하여야 한다. (FILE 및 DB 온라인 백업 라이선스로 Unix, Linux, Windows 등 운영체제 구분 없이 사용 가능) 백업디스크를 이용한 중복제거 디스크백업장치를 구성할 수 있어야 하며 향후 용량 증설 시에도 추가적인 백업소프트웨어 라이선스 비용이 발생되지 않아야 한다. 본 사업에 사용되는 백업시스템은 최소한 다음 규격 이상의 구성요건을 가져야 한다. 백업서버 1식 - 크기 : 2U 이상, 랙형 - CPU : 1.7Ghz 8core 2CPU 이상 - Memory : 32GB 이상 - HDD : 480GB SSD * 2개 이상(RAID1 구성) - 백업디스크 : Usable 2TB 이상(RAID6 구성) - 전원 이중화 및 Rack Type, DVD-ROM Ultraslim 제공 - 최신 운영체제 포함 백업소프트웨어 1식 - 백업대상서버 라이선스는 모든 플랫폼의 파일시스템 및 DB 온라인 백업 가능해야 함 (스크립트 방식 제외) - 백업대상서버들에 대해 선택적 구성이 가능하도록 네트워크 및 SAN 백업 라이선스 기본 제공 - 단일 GUI 에서 소스 및 타겟 레벨 중복제거 선택 기능 제공 - 중복제거 백업본을 가지고 병합백업 기능 제공 - 내부 또는 외장스토리지를 이용한 중복제거 디스크백업장치 구성 기능 제공 - 추가 비용 없이 다양한 백업장치(VTL, PTL, 디스크 등)를 통한 백업 구성 가능 - GUI 기반의 Unix, Linux, Windows 통합 스케줄 자동백업 기능 제공 - 중복제거 디스크백업장치에서 Tape장치로의 백업데이터 복제 및 소산 기능 제공 - 단일 GUI 에서 소스 및 타겟 레벨 중복제거 선택 기능 제공 - 중복제거 백업본을 가지고 병합백업 기능 제공 - 백업 수행 결과를 다양한 PDF, HTML, XML 형태로 출력 가능 - 멀티플렉싱 및 멀티스트리밍 기능 제공 - 단일 백업 작업으로 다수의 백업본을 생성하는 인라인 카피 기능 제공 - 백업 및 복구 시 정지/재시작/이어받기 지원 - 백업 시 대역폭 조절기능 제공 - 스크립트 없이 GUI를 통한 Oracle, MSSQL, Mysql, SAP, PostgreSQL, DB2, Informix 등 다양한 DBMS 온라인 백업, 복구기능 제공 - 오라클 데이터베이스 복구 시 테이블 단위 복구 기능 제공 - 다양한 가상화 시스템의 Agentless 백업 및 파일단위 복구 기능 제공 (VMware, Hyper-V 등) - 관리 콘솔 GUI에서 주요 스토리지(NetApp, EMC, HP, IBM, HDS 등) 스냅샷 제어 기능 제공
산출정보		제조사 정품공급확약서 및 기술지원확약서
관련요구사항		필수