	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10(한국건설생활시험연구원)

□ 측정기간 : 2021. 9. 10. ∼ 9. 16.(7일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 11∼22 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼12 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
⑴ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 이원면 측정소(25) > 대산리 측정소(21) > 독곶4거리(17) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 대산리 측정소(10) > 이원면 측정소(9) > 독곶4거리(8)

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.5∼1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.8 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 23.5 ℃ 2. 습도 : 평균 77.5 % 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 4.0 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 11∼22 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 4∼12 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002∼0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.008∼0.016 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3,  CO : 오존 평균농도는 0.041 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.10		22	12	0.003	0.009	0.042	0.4
9.11		12	6	0.002	0.008	0.041	0.4
9.12		15	9	0.003	0.011	0.048	0.4
9.13		22	11	0.002	0.011	0.042	0.4
9.14		18	8	0.003	0.016	0.037	0.4
9.15		20	9	0.003	0.012	0.044	0.4
9.16		11	4	0.003	0.013	0.033	0.4
평균농도		17	8	0.003	0.011	0.041	0.4
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.5∼1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.8 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 8.5 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.4 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.5 ㎍/㎥, o-자일렌 0.5 ㎍/㎥, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
9.10		0.7	7.6	1.4	2.4	1.2	0.0
9.11		0.7	5.5	0.8	0.5	0.0	0.1
9.12		1.6	6.3	1.2	1.9	0.1	0.4
9.13		0.7	6.6	2.2	2.6	1.1	0.1
9.14		0.6	12.9	1.5	1.3	0.6	0.0
9.15		1.0	12.2	1.8	1.1	0.5	0.1
9.16		0.5	8.4	0.9	0.9	0.2	0.0
측정기간 평균		0.8	8.5	1.4	1.5	0.5	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.002∼0.003 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 402.61∼444.86 ppm, 측정기간 평균농도는 419.22 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 1.739∼2.222 ppm, 측정기간 평균농도는 2.032 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
9.10		0.003	444.86	2.163
9.11		0.002	418.96	2.102
9.12		0.003	422.26	2.094
9.13		0.003	419.35	2.222
9.14		0.003	412.41	2.141
9.15		0.002	414.11	1.766
9.16		0.002	402.61	1.739
측정기간 평균		0.003	419.22	2.032
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

□ 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 17 ㎍/㎥로 주변 대산리(21 ㎍/㎥), 이원면(25 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 8 ㎍/㎥로 대산리(10 ㎍/㎥), 이원면(9 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 대산리(0.004 ppm)보다 낮고, 이원면(0.003 ppm)과 비슷

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 대산리(0.011 ppm)와 비슷, 이원면(0.006 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.041 ppm으로 대산리(0.038 ppm), 이원면(0.035 ppm)보다 높았음

□ CO는 0.4 ppm으로 대산리(0.5 ppm)보다 낮고, 이원면(0.4 ppm)과 비슷

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	독곶4거리 (이동차 측정)	대산리	이원면	독곶4거리 (이동차 측정)	대산리	이원면
9.10	22	22	28	12	11	12
9.11	12	15	20	6	7	7
9.12	15	22	26	9	13	11
9.13	22	26	32	11	13	13
9.14	18	21	24	8	8	8
9.15	20	21	24	9	8	8
9.16	11	18	18	4	7	7
평균	17	21	25	8	10	9

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	독곶4거리 (이동차 측정)	대산리	이원면	독곶4거리 (이동차 측정)	대산리	이원면
9.10	0.003	0.003	0.003	0.009	0.013	0.004
9.11	0.002	0.003	0.003	0.008	0.009	0.004
9.12	0.003	0.006	0.004	0.011	0.011	0.006
9.13	0.002	0.003	0.003	0.011	0.011	0.005
9.14	0.003	0.004	0.003	0.016	0.012	0.007
9.15	0.003	0.004	0.003	0.012	0.011	0.007
9.16	0.003	0.005	0.003	0.013	0.012	0.008
평균	0.003	0.004	0.003	0.011	0.011	0.006

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	독곶4거리 (이동차 측정)	대산리	이원면	독곶4거리 (이동차 측정)	대산리	이원면
9.10	0.042	0.036	0.036	0.4	0.5	0.4
9.11	0.041	0.037	0.034	0.4	0.4	0.3
9.12	0.048	0.043	0.039	0.4	0.5	0.3
9.13	0.042	0.043	0.035	0.4	0.5	0.4
9.14	0.037	0.038	0.033	0.4	0.5	0.3
9.15	0.044	0.042	0.040	0.4	0.5	0.4
9.16	0.033	0.029	0.029	0.4	0.5	0.4
평균	0.041	0.038	0.035	0.4	0.5	0.4

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. 풍향별 미세먼지 농도 기여도

PM10	PM2.5