수질 조사지점 종합 분석·평가 보고서

(안성천수계)

(2021.12.24.(금), 환경조사팀)

❖ 도내 안성천수계 하천별 수질 현황 파악, 적절한 개선대책 마련을 위한 입장천 등 6개 하천 15지점의 오염도 검사 결과 보고임

ⅠⅡ

개  요

1. 조사배경

❍ 안성천수계 및 안성천수계가 유입되는 아산호(평택호)는 우리 도와 경기도의 경계지역으로 아산호 수질개선사업 시 오염량에 따른 충남·경기도간 개선비용 분담 등 분쟁 발생에 대비한 기초자료 확보 필요

❍ 안성천수계(천안, 아산지역)의 수질현황 및 주요 오염원 파악으로 수질보전을 위한 개선방안 모색

2. 조사방법

❍ 대 상 : 안성천 수계 6개 하천 15지점 [별첨 2]

- 입장천 3, 성환천 3, 둔포천 4, 신언천 2, 아산천 2, 공세천 1지점

❍ 시료채수 : 1회/분기〔갈수기-1분기, 평수기-2, 4분기, 풍수기-3분기〕

❍ 강수량 현황 (천안 관측소 기준)

단위(mm)

분기(시료채취일)	1분기(3.15~16)	2분기(4.28~29)	3분기(7.21~22)	4분기(10.25~28)
강수량	75.3	54.7	117.6	49.5
전년 동월 강수량	21.7	15.1	356.4	18.9

❍ 항 목 : 생물화학적산소요구량(BOD) 등 14항목

(수온*, pH*, DO*, EC*, 유량*, BOD, COD, SS, T-N, T-P, NH3-N, PO4-P, TOC, 클로로필-a)

* 현장측정항목

3. 안성천수계 채수지점

안성천 상류

안성천 하류

입장천 1

입장천 2

입장천 3

성환천 1

성환천 2

성환천 3

둔포천 1

둔포천 2

둔포천 3

둔포천 4

공세천

신언천 1

신언천 2

아산천 1

아산천 2

진

위

천

교

포

천

대

반

천

도

대

천

도

일

천

동복천

4. 충청남도 중권역별 물환경 목표수질

❍ 충남도에 해당하는 중권역은 총 12개소이며, 각 중권역별로 생활환경기준 매우       좋음(Ia)∼보통(Ⅲ) 수준으로 목표가 설정되어 있음

수계	중권역	목표등급	면적(Km2)	해당 시군
금강	갑천	보통(Ⅲ)	244.6	계룡시, 금산군, 논산시
금강	금강공주	약간좋음(Ⅱ)	1,648.7	공주시, 논산시, 부여군, 청양군
금강	금강하구언	약간좋음(Ⅱ)	327.9	논산시, 부여군, 서천군
금강	논산천	좋음(Ib)	516.8	계룡시, 공주시, 금산군, 논산시
금강	대청댐	매우좋음(Ia)	75.2	금산군
금강	미호천	약간좋음(Ⅱ)	264.9	천안시
금강	영동천	매우좋음(Ia)	345.3	금산군
삽교호	삽교천	보통(Ⅲ)	1,644.8	당진시, 아산시, 예산군, 천안시, 청양군, 홍성군
서해	금강서해	좋음(Ib)	837.2	보령시, 부여군, 서천군, 홍성군
서해	대호방조제	약간좋음(Ⅱ)	695.2	당진시, 서산시, 예산군
서해	부남방조제	약간좋음(Ⅱ)	1,332.9	보령시, 서산시, 예산군, 태안군, 홍성군
안성천	안성천	보통(Ⅲ)	298.2	아산시, 천안시

Ⅱ

수질 검사 결과

1. BOD, T-P 기준 수질 등급

1-1. 생물화학적산소요구량(BOD)

(단위 : ㎎/L)

하천명	1분기		2분기		3분기		4분기		평 균	등급
	평 균	등급	평 균	등급	평 균	등급	평 균	등급
입장천	3.0	약간좋음	6.3	약간나쁨	5.8	약간나쁨	1.7	좋음	4.2	보통
성환천	3.9	보통	8.8	나쁨	10.0	나쁨	3.2	보통	6.5	약간나쁨
둔포천	5.3	약간나쁨	3.6	보통	1.7	좋음	2.1	약간좋음	3.2	보통
신언천	5.9	약간나쁨	3.6	보통	2.0	좋음	1.9	좋음	3.4	보통
아산천	2.6	약간좋음	2.5	약간좋음	4.0	보통	2.4	약간좋음	2.9	좋음
공세천	3.2	보통	3.9	보통	3.9	보통	2.5	약간좋음	3.4	보통

BOD 보통 등급 기준 : 5 ㎎/L이하

1-2. 총인(T-P)

(단위 : ㎎/L)

하천명	1분기		2분기		3분기		4분기		평 균	등급
	평 균	등급	평 균	등급	평 균	등급	평 균	등급
입장천	0.118	보통	0.086	약간좋음	0.093	약간좋음	0.100	약간좋음	0.099	약간좋음
성환천	0.087	약간좋음	0.184	보통	0.066	약간좋음	0.124	보통	0.115	보통
둔포천	0.203	약간나쁨	0.071	약간좋음	0.066	약간좋음	0.249	보통	0.147	보통
신언천	1.184	매우나쁨	0.259	약간나쁨	0.398	나쁨	0.505	매우나쁨	0.587	매우나쁨
아산천	0.199	보통	0.046	약간좋음	0.191	보통	0.119	보통	0.139	보통
공세천	0.474	나쁨	0.061	약간좋음	0.070	약간좋음	0.256	약간나쁨	0.215	약간나쁨

T-P 보통 등급 기준 : 0.2 ㎎/L이하

BOD 검사 결과                               T-P 검사 결과

❍ BOD 기준 입장천, 성환천은 2, 3분기에 수질 등급이 나빠졌다가 4분기에 다시 좋아지는 경향을 보였고, 둔포천과 신언천은 1분기 약간나쁨 등급에서 점차 개선 되었다. 아산천 및 공세천은 1∼3분기 동안 보통 이상의 등급을 유지하다 4분기에 약간좋음 등급으로 개선되었다.

- BOD 최고 농도는 3분기 성환천(10.0mg/L) 이었으며, 가장 낮은 농도는 4분기 입장천(1.7mg/L) 이었다.

- 하천별 연평균 BOD 농도는 아산천이 가장 낮았으며(2.9mg/L, 약간좋음 등급), 6개 하천 중 성환천만 보통 등급을 초과한 약간나쁨 등급이었다.

- 대부분 2, 3분기에 하천 수질 관리가 필요해 보였고, 특히 입장천과 성환천은 오염원 관리가 필요해 보였다.

❍ T-P 기준 입장천, 성환천, 아산천은 4분기 동안 모두 보통 등급 이상의 수질을 보였고, 신언천은 4분기 모두 약간나쁨∼매우나쁨 등급이었다.

- T-P 최고 농도는 1분기 신언천(1.184mg/L) 이었으며, 가장 낮은 농도는 2분기 아산천(0.046mg/L) 이었다.

- 하천별 분기평군 T-P농도는 입장천이 가장 낮았고(0.099mg/L, 약간좋음 등급), 6개 하천 중 공세천은 약간나쁨 등급, 신언천은 매우나쁨 등급으로 보통 등급을 초과하였다.

- T-P 기준 신언천은 4분기 모두 약간나쁨∼매우나쁨 등급을 보이며 오염원 관리가 필요해 보였다.

2. 채수 지점별 수질검사 결과

2-1. 유량

❍ 유량은 둔포천, 성환천, 입장천, 아산천, 신언천 순으로 많았으며, 공세천은 1 ∼ 4분기 모두 유속이 없어 유량을 측정할 수 없었다.

❍ 분기별로는 비가 온 후 채수하였던 2분기와 강수량이 많았던 3분기 둔포천 유량이 많았다.

2-2. 수질검사 결과

❍ 6개하천 15지점 pH는 6.4 ∼ 9.2 범위였으며, 아산천2, 공세천은 3분기에 이어 4분기에도 pH 9 이상이었다.

❍ DO는 3.3 ∼ 15.0 범위였으며, 수온이 높았던 3분기 DO가 대체적으로 낮았으며, 수온이 낮았던 1분기가 DO가 높게 나타났다.

❍ 유기물질 지표 항목인 BOD, COD, TOC는 4분기 농도가 대체적으로 낮았다.

❍ BOD 기준 매우나쁨 등급(BOD기준, 10mg/L 초과) 하천은 2분기 입장천1, 성환천1, 3분기 성환천1, 성환천3 이었다.

❍ COD는 3분기 성환천3(16.8mg/L), 1분기 둔포천3(16.2mg/L) 순으로 높았으며, TOC는 1, 2, 4분기에 신언천1이 분기 최고농도였다.

❍ SS는 비온 후 채수하였던 2분기 농도가 대체적으로 높게 측정되었다.

❍ T-N, T-P, PO4-P는 1∼4분기 동안 유사한 경향을 보였으며, TOC와 마찬가지로 신언천1의 농도가 가장 높았다.

❍ 생활하수나 축산폐수 오염지표로 활용되는 NH3-N은 1분기에 대체적으로 높은 농도를 보였고, 특히 2분기에 성환천3에서 최고 농도를 보였다.

❍ 클로로필-a는 수온이 높았던 3분기에 입장천과 성환천에서 높은 농도를 보였으며, 특히 이때 성환천1(303.6mg/m3), 성환천3(322.2mg/m3)이 높게 나타났다.

❍ 전기전도도는 대부분 하천에서 400∼800(uS/cm) 범위로 측정되었으나, 1분기 신언천1, 2분기 아산천2, 공세천, 4분기 둔포천1, 신언천1의 경우 1000(uS/cm)을 넘는 경우도 있었다. 전기전도도가 높은 용수는 작물 생장에 장애요인이 될 수 있으므로 용수 사용이 많은 2분기 수질개선 관리가 필요해 보인다.

3. 수질항목간 상관관계

	DO	EC	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH3-N	TOC	PO4-P	Chl-a
DO	1
EC	-0.084	1
BOD	0.350	-0.256	1
COD	-0.146	-0.048	0.504	1
SS	-0.085	-0.240	0.144	0.251	1
T-N	0.171	0.431	0.135	0.125	-0.226	1
T-P	0.007	0.347	0.136	0.221	-0.217	0.805	1
NH3-N	0.151	0.174	0.303	0.212	-0.058	0.679	0.382	1
TOC	-0.288	0.185	0.417	0.707	0.099	0.245	0.477	0.119	1
PO4-P	0.016	0.265	0.188	0.229	-0.179	0.824	0.941	0.406	0.471	1
Chl-a	0.155	-0.289	0.528	0.577	0.245	-0.216	-0.135	-0.155	0.218	-0.120	1

❍ 상관관계 평가 결과 유기물 항목인 COD와 TOC, T-N과 T-P, T-P와 PO4-P는 높은 상관관계를 보였고, 전기전도도와 T-N, BOD와 COD, BOD와 TOC, BOD와 클로로필-a, COD와 클로로필-a, T-N과 NH3-N, T-P와 TOC, NH3-N과 PO4-P, TOC와 PO4-P는 다소 높은 상관관계를 보였다.

❍ TOC는 COD 대체 항목으로 짧은 측정시간과 한번에 다량을 측정할 수 있고 생분해성유기물과 난분해성유기물의 양을 모두 알 수 있다는 장점이 있다.

COD와 TOC의 상관계수는 0.707로 높은 상관관계를 보였다.

※ 농업용수 분석에서는‘11년부터 COD와 병행해 오다가 환경정책기본법 호소 수질 생활환경기준의        대표항목이‘16년부터 변경(COD→TOC)되어 현재는 TOC(총유기탄소)로 측정하고 있다.

4. 오염원 분류

❍ 「오염총량관리 기본방침」(환경부훈령 제1491호)에 따르면 오염원그룹을 생활계, 축산계, 산업계, 토지계, 양식계, 매립계로 나눈다.

- 생활계 오염원 : 주택, 음식점, 숙박, 위락시설 등 사람이 거주하거나 생활 및                  서비스업에 관련된 시설과 이와 유사한 시설

- 축산계 오염원 : 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따른 가축 및                   그 사육시설과 이와 유사한 시설

- 산업계 오염원 : 「물환경보전법」에 따라 신고·허가된 배출시설 및 폐수처리                   시설과 「폐기물관리법」에 의하여 설치된 폐기물처리시설과                   이와 유사한 시설로서 매립시설을 제외한 시설

- 토지계 오염원 : 「지적법」에 의하여 지목별(논, 밭 등)로 구분된 토지

- 양식계 오염원 : 「물환경보전법」제60조의 규정에 따라 신고된 양식시설 및 이와

유사한 시설

- 매립계 오염원 : 「폐기물관리법」에 의하여 설치된 매립시설 중 침출수가

나오는 매립시설

❍ 「충남 안성천수계 수질오염 영향분석 연구(2020)」오염원 분석에 의하면 입장천은 가축사육에 의한 축산계, 성환천은 인구밀집에 의한 생활계와 토지계에 의한 영향이 높은 것으로 분석되었다.

대규모 산업단지가 위치한 둔포천은 산업계와 축산계, 그리고 신언천과 아산천은 축산계의 오염원인으로 분석되었다. 공세천은 이 조사에서 평가되지 않았다.

5. 결론 및 제언

❍ 충남의 하천은 4대수계(금강, 삽교호, 서해, 안성천)로 구분되어 있으며, 이 중

안성천 수계는 행정구역상 천안시, 아산시 일부가 해당된다.

❍ 안성천수계 수질 등급 현황

하천명	BOD(2020년)*		BOD(2021년)		T-P(2020년)*		T-P(2021년)		오염원인
	평 균	등급	평 균	등급	평 균	등급	평 균	등급
입장천	2.8	약간좋음	4.2	보통	0.101	보통	0.099	약간좋음	축산계
성환천	6.8	약간나쁨	6.5	약간나쁨	0.124	보통	0.115	보통	생활계 토지계
둔포천	4.0	보통	3.2	보통	0.139	보통	0.147	보통	산업계 축산계
신언천	4.6	보통	3.4	보통	0.173	보통	0.587	매우나쁨	축산계
아산천	5.0	보통	2.9	약간좋음	0.098	약간좋음	0.139	보통	축산계
공세천	-	-	3.4	보통	-	-	0.215	약간나쁨	-

* 2020년 자료 : 보건환경연구원보 제31권「안성천수계 수질오염 영향 조사」자료 활용

❍ 안성천 수계의 중권역별 물환경 목표수질(보통 등급)에 미달하는 하천은 BOD기준 성환천, T-P기준 신언천과 공세천이 매우나쁨, 약간나쁨 등급으로 목표수질에 미달하였다.

< 목표수질 미달 하천에 대한 보고자 의견 >

❍ 생활계가 주 오염원인 성환천 주변은 하수처리시설 용량 증가 및 신설 제안

❍ 축산계 오염원인 신언천과 유속이 없었던 공세천은 주변 가축분뇨 처리시설

지도점검 및 농번기에 사용된 비료 등 비점오염 관리 필요

[별첨 1] 분기별 수질결과

(1) 1분기 결과

(단위 : ㎎/L)

구 분	유량 (m3/s)	수온 (℃)	pH	DO	EC (µS/㎝)	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH3-N	TOC	PO4-P	Chl-a (㎎/㎥)
입장천1	0.099	5.2	6.4	13.1	199	4.6	6.8	4.8	4.161	0.105	1.222	2.9	0.099	7.7
입장천2	0.181	3.7	6.4	12.4	984	2.1	5.6	5.6	9.655	0.173	0.093	3.0	0.172	7.5
입장천3	0.318	3.1	8.2	12.9	747	2.4	5.2	3.0	5.250	0.075	0.467	2.8	0.071	2.8
평균	0.199	4.0	7.0	12.8	643	3.0	5.9	4.5	6.355	0.118	0.594	2.9	0.114	6.0
성환천1	0.308	4.6	7.5	12.6	735	5.6	9.7	3.2	8.046	0.110	2.852	4.6	0.102	9.1
성환천2	0.038	5.3	7.7	12.6	302	2.5	8.5	26.4	1.537	0.044	0.018	2.7	0.038	1.9
성환천3	0.729	8.1	6.9	11.1	606	3.6	10.7	13.0	8.815	0.106	3.328	3.3	0.103	2.7
평균	0.358	6.0	7.4	12.1	548	3.9	9.6	14.2	6.133	0.087	2.066	3.5	0.081	4.6
둔포천1	0.068	5.6	8.3	13.0	833	5.6	7.0	9.4	5.911	0.082	1.250	3.1	0.075	1.1
둔포천2	0.147	3.8	7.0	12.1	865	6.2	7.7	10.8	6.017	0.110	2.800	3.3	0.108	4.7
둔포천3	-	6.8	7.5	11.3	944	6.1	16.2	8.4	12.180	0.428	2.896	5.0	0.417	1.5
둔포천4	-	5.3	7.5	11.6	758	3.5	8.0	8.2	6.959	0.192	2.260	3.8	0.181	3.1
평균	-	5.4	7.6	12.0	850	5.3	9.7	9.2	7.767	0.203	2.302	3.8	0.195	2.6
신언천1	-	6.8	7.9	11.8	1052	8.7	13.6	7.6	23.348	1.792	3.566	10.6	1.694	2.6
신언천2	0.101	3.6	8.4	11.1	734	3.0	7.2	4.0	9.824	0.575	2.466	5.1	0.454	3.8
평균	-	5.2	8.2	11.5	893	5.9	10.4	5.8	16.586	1.184	3.016	7.9	1.074	3.2
아산천1	0.010	3.2	7.4	12.9	494	2.3	6.7	17.2	4.879	0.183	0.259	2.9	0.175	0.5
아산천2	0.061	3.5	6.5	12.7	580	2.8	5.7	7.2	4.913	0.214	1.095	3.2	0.199	3.1
평균	0.036	3.4	7.0	12.8	537	2.6	6.2	12.2	4.896	0.199	0.677	3.1	0.187	1.8
공세천	-	3.1	6.9	12.1	963	3.2	8.9	5.2	7.706	0.474	3.300	3.8	0.326	6.0
평균	-	3.1	6.9	12.1	963	3.2	8.9	5.2	7.706	0.474	3.300	3.8	0.326	6.0

(2) 2분기 결과

(단위 : ㎎/L)

구 분	유량 (m3/s)	수온 (℃)	pH	DO	EC (µS/㎝)	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH3-N	TOC	PO4-P	Chl-a (㎎/㎥)
입장천1	0.135	20.4	8.5	13.7	447	12.0	9.1	13.2	2.332	0.101	0.803	6.2	0.099	7.6
입장천2	0.102	18.1	8.1	10.0	931	3.0	7.7	10.6	3.465	0.106	0.277	4.5	0.100	6.0
입장천3	0.106	19.0	8.2	9.7	641	4.0	9.6	20.8	2.487	0.051	0.282	5.9	0.050	7.9
평균	0.114	19.2	8.3	11.1	673	6.3	8.8	14.9	2.761	0.086	0.454	5.5	0.083	7.2
성환천1	0.003	19.5	9.3	11.1	341	15.6	8.0	8.4	3.461	0.241	0.916	6.5	0.239	14.1
성환천2	0.006	21.0	7.7	9.6	432	1.5	8.2	62.2	0.892	0.026	0.070	3.9	0.023	11.3
성환천3	0.380	21.4	7.6	8.7	559	9.4	13.0	20.6	10.488	0.286	7.310	6.8	0.241	6.3
평균	0.195	20.6	8.2	9.8	444	8.8	9.7	30.4	4.947	0.184	2.765	5.7	0.168	10.5
둔포천1	0.050	20.0	7.9	9.1	454	4.5	10.1	23.2	2.942	0.096	0.047	6.4	0.090	6.8
둔포천2	0.079	19.7	7.5	8.3	630	4.8	10.1	22.6	3.761	0.125	0.181	6.6	0.109	5.4
둔포천3	2.461	19.8	7.7	8.8	943	3.1	8.9	47.0	4.120	0.051	0.554	5.2	0.047	6.5
둔포천4	2.540	19.5	8.1	10.1	951	2.1	8.4	10.4	1.804	0.011	0.159	5.1	0.010	4.4
평균	1.283	19.8	7.8	9.1	745	3.6	9.4	25.8	3.157	0.071	0.235	5.8	0.064	5.8
신언천1	0.075	16.2	7.7	9.2	980	5.3	11.8	7.4	5.111	0.394	0.507	8.6	0.374	0.8
신언천2	0.009	15.8	7.5	8.6	966	1.8	9.0	5.2	4.703	0.124	0.410	5.7	0.113	1.2
평균	0.042	16.0	7.6	8.9	973	3.6	10.4	6.3	4.907	0.259	0.459	7.2	0.244	1.0
아산천1	0.066	17.4	7.4	9.0	961	2.1	9.2	11.2	4.118	0.058	0.470	6.3	0.053	0.8
아산천2	0.132	16.9	7.7	8.9	1057	2.8	8.2	8.8	4.720	0.033	1.516	4.9	0.028	1.2
평균	0.099	17.2	7.6	9.0	1009	2.5	8.7	10.0	4.419	0.046	0.993	5.6	0.041	1.0
공세천	-	17.7	7.8	9.4	1104	3.9	10.3	13.6	4.066	0.061	0.701	6.6	0.060	0.9
평균	-	17.7	7.8	9.4	1104	3.9	10.3	13.6	4.066	0.061	0.701	6.6	0.060	0.9

(3) 3분기 결과

(단위 : ㎎/L)

구 분	유량 (m3/s)	수온 (℃)	pH	DO	EC (µS/㎝)	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH3-N	TOC	PO4-P	Chl-a (㎎/㎥)
입장천1	0.042	33.8	7.9	12.2	414	6.2	12.2	13.6	1.741	0.138	0.169	4.9	0.134	151.6
입장천2	0.107	29.9	7.9	8.2	662	2.8	9.6	8.8	3.854	0.095	0.124	4.3	0.089	41.3
입장천3	0.217	32.2	9.1	9.8	458	8.4	13.3	15.2	0.847	0.046	0.088	5.3	0.041	169.7
평균	0.122	32.0	8.3	10.1	511	5.8	11.7	12.5	2.147	0.093	0.127	4.8	0.088	120.9
성환천1	0.620	31.8	9.2	12.9	495	11.2	14.1	18.2	2.049	0.039	0.164	5.8	0.038	303.6
성환천2	-	31.6	7.8	13.2	877	7.1	13.6	5.6	1.396	0.033	0.565	7.4	0.015	71.7
성환천3	0.222	33.4	9.1	11.0	460	11.8	16.8	31.8	4.265	0.125	0.634	7.3	0.123	322.3
평균	0.421	32.3	8.7	12.4	611	10.0	14.8	18.5	2.570	0.066	0.454	6.8	0.059	232.5
둔포천1	0.105	27.7	7.3	6.1	403	1.4	12.4	12.0	1.655	0.080	0.078	7.1	0.068	14.8
둔포천2	-	27.3	7.4	4.6	480	1.5	11.3	6.0	1.593	0.072	0.370	6.4	0.065	15.3
둔포천3	2.400	28.7	7.4	7.1	697	2.0	9.3	16.4	2.790	0.062	0.467	5.1	0.057	18.2
둔포천4	-	29.6	7.5	5.9	663	1.8	10.0	17.6	2.591	0.050	0.507	5.2	0.041	12.3
평균	1.253	28.3	7.4	5.9	561	1.7	10.8	13.0	2.157	0.066	0.356	6.0	0.058	15.2
신언천1	0.042	29.2	7.7	6.7	744	2.3	10.0	4.2	6.757	0.533	0.358	5.9	0.501	22.1
신언천2	0.030	28.7	7.5	3.3	694	1.6	10.0	11.2	2.758	0.263	0.102	5.4	0.243	17.3
평균	0.036	29.0	7.6	5.0	719	2.0	10.0	7.7	4.758	0.398	0.230	5.7	0.372	19.7
아산천1	0.126	34.2	8.0	6.6	408	3.7	10.7	7.0	2.694	0.326	0.442	5.5	0.315	13.0
아산천2	0.032	33.7	9.2	12.3	622	4.2	11.2	9.2	1.430	0.055	0.027	5.5	0.041	58.4
평균	0.079	34.0	8.6	9.5	515	4.0	11.0	8.1	2.062	0.191	0.235	5.5	0.178	35.7
공세천	-	33.7	9.1	10.7	626	3.9	11.4	13.2	1.673	0.070	0.023	5.5	0.069	42.2
평균	-	33.7	9.1	10.7	626	3.9	11.4	13.2	1.673	0.070	0.023	5.5	0.069	42.2

(4) 4분기 결과

(단위 : ㎎/L)

구 분	유량 (m3/s)	수온 (℃)	pH	DO	EC (µS/㎝)	BOD	COD	SS	T-N	T-P	NH3-N	TOC	PO4-P	Chl-a (㎎/㎥)
입장천1	0.087	16.1	7.3	10.6	481	2.1	7.0	2.8	3.215	0.109	0.111	3.5	0.086	7.2
입장천2	0.205	15.3	7.9	10.4	800	1.3	5.0	2.6	4.416	0.116	0.134	2.8	0.095	1.1
입장천3	0.357	15.4	7.9	9.7	605	1.6	5.4	3.2	3.010	0.074	0.019	3.1	0.051	3.5
평균	0.216	15.6	7.7	10.2	629	1.7	5.8	2.9	3.547	0.100	0.088	3.1	0.077	3.9
성환천1	0.777	17.5	8.2	13.6	574	2.1	6.4	4.2	4.166	0.130	0.511	3.3	0.103	4.3
성환천2	0.024	14.8	7.6	9.4	535	5.3	8.6	12.2	0.632	0.075	0.128	3.5	0.045	17.6
성환천3	0.397	19.6	7.6	8.6	590	2.3	8.3	6.8	6.213	0.167	0.960	5.1	0.137	5.0
평균	0.399	17.3	7.8	10.5	566	3.2	7.8	7.7	3.670	0.124	0.533	4.0	0.095	9.0
둔포천1	0.058	17.4	7.9	8.9	1035	2.0	6.2	5.2	4.025	0.130	1.012	3.5	0.116	1.1
둔포천2	0.163	14.6	7.5	7.3	772	1.9	6.7	6.4	3.838	0.186	0.486	3.9	0.185	0.9
둔포천3	0.155	17.1	7.5	8.2	858	2.0	8.8	10.6	6.369	0.408	1.416	5.1	0.370	0.8
둔포천4	0.318	17.3	7.5	8.6	827	2.4	8.5	5.8	5.006	0.271	0.565	4.9	0.264	2.0
평균	0.174	16.6	7.6	8.3	873	2.1	7.6	7.0	4.810	0.249	0.870	4.3	0.234	1.2
신언천1	0.015	13.6	7.9	9.2	1180	2.3	10.6	2.2	7.345	0.899	0.338	6.8	0.206	4.0
신언천2	0.002	12.6	7.9	8.4	739	1.2	9.2	4.0	3.491	0.110	0.338	5.7	0.101	2.2
평균	0.009	13.1	7.9	8.8	960	1.9	9.9	3.1	5.418	0.505	0.338	6.3	0.154	3.1
아산천1	0.107	13.2	8.1	8.5	599	3.3	6.9	0.2	5.595	0.109	0.430	3.8	0.105	1.7
아산천2	0.035	16.5	9.1	15.0	556	1.9	7.0	2.8	3.657	0.128	0.232	4.0	0.109	5.2
평균	0.071	14.9	8.6	11.8	578	2.4	7.0	1.5	4.626	0.119	0.266	3.9	0.107	3.5
공세천	-	17.7	9.1	11.1	719	2.5	7.4	4.6	3.671	0.256	0.266	4.6	0.195	8.5
평균	-	17.7	9.1	11.1	719	2.5	7.4	4.6	3.671	0.256	0.266	4.6	0.195	8.5

[별첨 2] 안성천수계 시료채취 지점

하천명	주 소	비고	하천명	주 소	비고
입장천1	천안시 서북구 입장면 신두리 332-2		둔포천3	평택시 팽성읍 노성리 31-4
입장천2	천안시 서북구 입장면 용정리 48-1		둔포천4	아산시 둔포면 시포리 194-1
입장천3	천안시 서북구 성환읍 양령리 260-7		신언천1	아산시 영인면 신봉리 1358
성환천1	천안시 서북구 성환읍 성환리 630		신언천2	아산시 영인면 구성리 1-1
성환천2	천안시 서북구 성환읍 복모리 473-13		아산천1	아산시 영인면 신운리 556-36
성환천3	천안시 서북구 성환읍 신가리 496-10		아산천2	아산시 영인면 백석포리 441-18
둔포천1	아산시 둔포면 석곡리 461		공세천	아산시 인주면 공세리 58-65
둔포천2	아산시 둔포면 송용리 14-12		※ 충남 천안시 6지점, 아산시 8지점, 경기도 평택 1지점

[별첨 3] 생활환경기준(「환경정책기본법 시행령」제2조 [별표] )

등급		상태 (캐릭터)	기 준(mg/L)
			수소이 온농도 (pH)	생물화학적산소요구량 (BOD)	총유기 탄소량 (TOC)	부유물질량 (SS)	용존산소량 (DO)	총인 (T-P)	대장균군 (군수/100mL)
									총 대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5∼8.5	1 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5∼8.5	2 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5∼8.5	3 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5∼8.5	5 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0∼8.5	8 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하
나쁨	V		6.0∼8.5	10 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠 있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하
매우 나쁨	VI			10 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과
비고 1. 등급별 수질 및 수생태계 상태 가. 매우 좋음: 용존산소(溶存酸素)가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음. 나. 좋음: 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음. 다. 약간 좋음: 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음. 라. 보통: 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음. 마. 약간 나쁨: 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음. 바. 나쁨: 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 않으며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음. 사. 매우 나쁨: 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움. 아. 용수는 해당 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음. 자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 해당 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.