3.3 호소내의 저질토 현황 및 관리방안

3.3.1 저질토의 오염상태조사

3.3.1.1 저질토 채취지점

서산시 부석면과 홍성군 서부면에 위치한 간월호는 2,443 ha(24.43km2), 서산시 부석면 지산리에 위치한 부남호는 1,527 ha(15.27km2)로 조성되어 있다.

<그림 3-3-1>은 저질토 채취지점의 위치를 표시하였다. 간월호 및 부남호 내부의 저질토가 수질에 미치는 영향을 평가함에 있어 총 7개소의 지점을 각 담수호의 상, 중, 하부로 구분하여 그 지점의 대표 지점을 선정하였다. 한편 담수호의 저질토 시료채취는 grab sampler를 사용하였으며, 시료는 저질토 약 10cm 정도 깊이 까지 채취하였다.

<그림 3-3-1> 저질토 채취지점위치

3.3.1.2 저질토 오염상태 파악

- 중금속이나 영양염의 용출이 저질토와 수체와의 경계면에서 일어남을 고려할 때, 저질토내 함유된 중금속은 저질토와 호소 수체와의 경계면에서 약 10cm 깊이까지 존재하는 양이 중금속에 영향을 주는 부분이라 사료된다. 이 경우 중금속에 영향을 미치는 오염저질토의 부피는 총 4,140,000 m3 으로 추정된다.

- 저질토와 호소수체와의 경계면에서 약 10cm 깊이까지 존재하는 저질토의 함수율은 한 등이 제시한 저질토 입자의 건조밀도와 공극수(각각 2.45g/cm3, 1.02g/cm3)를 이용하였다. 저질토 내의 공극율을 구하기 위하여 □=□s□W/(□w +□s□W) 여기에서 □=공극율, W=함수율, □s=건조 저질토입자, □w=공극수 밀도이다. 계산에 의한 공극율은 0.61이다. 이는 경계면에서 약 10cm 깊이까지에 존재하는 저질토의 61%는 공극수로 채워져 있고 나머지 39%는 고형물 입자로 채워져 있음을 의미한다. 고형물 입자와 공극수를 포함한 저질토의 부피를 1 cm3 라 하면, 공극수의 부피는 0.61cm3 이고 질량은 1.02g/cm3 x 0.61cm3 = 0.6222 g 이며, 고형물 입자의 부피는 0.39cm3이고 질량은 2.45g/cm3 x 0.39 cm3 = 0.9555 g이다. 따라서 고형물 입자의 공극수를 포함하는 저질토의 밀도는 (0.6222 g + 0.9555 g)(1cm3) =1.58 g/cm3이다. 두 호소에서 중금속을 포함한 저질토의 무게 = 1.58g/cm3 x 4,140,000 m3 = 6,541,000 ton 이다.

- 고형물 입자와 공극수를 포함한 자연상태의 저질토 밀도는 1.58 g/cm3 이지만 채취한 저질토를 완전히 건조시키면 공극수가 차지하던 부피는 그대로인 반면 증발에 의해 질량은 없어지기 때문에 이 건조 저질토의 무게는 (0.955 g)/(1 cm3) = 0.96g/cm3 이다. 따라서 중금속 용출시 영향을 주는 오염저질토의 건조상태 무게는  0.96 g/cm3 x 4,140,000 m3 =3,970,000 ton 이다. 중금속 용출에 영향을 미치는 건조상태의 오염저질토의 무게는 중금속의 용출가능성 산정시 이용되었다.

3.3.2 중금속 및 영양염류의 용출 가능량 산정

3.3.2.1  저질토의 입도분포

저질토 채취지점에서의 입도분포를 <그림 3-3-2>에 나타내었다. 각 조사지점별로 모래, 실트, 점토의 조성비는 다음과 같다.

(a) 간월호

(b) 부남호

<그림 3-3-2> 호소저질토의 입도분포

- 간월호 A-3 지점은 상류층의 하천수로부터 모래가 밀려와 축적된 결과 저질토 중 모래의 함량이 약 30% 이나 하류로 내려 갈 수록 그 값은 각각 6%와 1%를 유지하였으며, 대부분 저질토 성분중 silt가 차지하는 부분이 가장 큰 것으로 조사되었다.

- 부남호의 저질토 성분은 간월호와 유사하게 대부분의 지역이 silt로 구성되어 있으며, clay의 경우 호소 중간부분에서 높게 나타나고 있다. 이러한 현상은 방조제 축조 후 오랜시간 동안 상부에서 유출된 토사가 중간지점에 침전된 것으로 볼 수 있다.

- clay에 대한 두 호소지점에서의 시간에 따른 조성비를 조사한 결과 일정한 형태의 감소나 증가를 나타내지 않고 거의 일정하게 유지됨을 알 수 있다. 이는 저질토내에 존재하는 중금속들이 급격한 탈착 또는 용출등의 메카니즘에 의해 갑자기 수체내로 이동할 가능성이 적다는 것을 의미한다.

3.3.2.2 저질토의 환경변화

가. pH 변화

<표 3-3-1>에서 볼 수 있듯이 저질토내 pH는 7.2-8.5를 유지하고 있다. 각 지점에서 저질토들이 중성보다 알카리성을 나타내고 있어 pH 변화에 의한 저질토내 중금속류가 수체로의 이동 가능성은 낮은 것으로 판단된다.

<표 3-3-1> 저질토의 pH 변화

pH	2000. 2	2000. 4	2000. 7
A-1	7.5	7.2	7.2
A-2	7.8	7.2	7.6
A-3	7.8	7.2	7.7
B-1	7.8	7.3	7.7
B-2	7.5	7.7	7.6
B-3	8.3	7.5	8.5
B-4	7.6	7.2	7.2

나. 지점별 저질토의 특성

- <그림 3-3-3>은 간월호와 부남호의 각 지점별 저질토의 유기물 함량을 나타내고 있다. 각 지점별 유기물 함량은 계절별에 따라 약간씩 변동이 있는 것으로 사료되나, 대체로 하류지역이 상류보다 유기물 함량이 더 높다.

- 간월호의 경우 하류지역의 유기물 함량은 9-11%로 상류지역의 4-6% 보다   2배 이상 더 오염되었다.

- 부남호의 경우 간월호와 마찬가지로 하류가 상류보다 유기물질에 더 많이 오염되었으나, B-3는 1% 내외로 저질토를 구성하고 있는 성분 중 sand의 함유량이 높은 점을 고려할 때 모래가 silt나 clay에 비해 유기물질의 함유능력이 매우 낮은 것을 알 수 있다.

- 함수율에 대한 조사결과 대체로 부남호와 간월호 모두 silt 성분이 높은 지역의 저질토에서 함수율이 높게 나타난 반면, sand의 성분이 높은 상류지역의 저질토내 함수율이 낮았다.

<그림 3-3-3> 저질토의 유기물량 변화: (a)간월호, (b)부남호

3.3.2.3 저질토의 중금속 함유량의 변화

간월호의 각 지점별 중금속 함유량은 <그림 3-3-4>에 부남호는 <그림 3-3-5>에서 보여주고 있다.

- 간월호내 Cd, Cr, Cu, Mn, Zn의 오염농도는 중.하류가 상류보다 높았다. 이는 호소 상부내 유입하천으로부터 유입된 중금속이 호소하부에서 정체되면서 하상으로 침전되었거나 또는 호소내 중.하류로 유입되는 소정천, 와룡천등에 의해 중금속이 유입되어 하상에 축적된 것으로 판단된다.

- 간월호로 유입되는 유역내 산업배출 시설물은 주로 서산시에 집중되어 있고 업종으로는 섬유, 화학, 기계, 금속이 주종을 이루고 있다. 각 산업체에서 발생되는 배출량은 1,391m3/일로서 업체 자체별로 폐수처리장을 가동하거나 하수종말처리장으로 이송되어 처리되므로 현재 중금속에 의한 호소의 오염가능성은 매우 낮을 것으로 판단된다.

- 부남호는 중.하류지점이 상류에 비해 중금속에 대한 오염농도가 높게 나타나고 있다. 부남호로 유입되는 하천유역내 산업폐수 배출량은 태안천의 62m3/일과 장검천의 69m3/일으로 그 양은 거의 무시할 정도로 낮아 중금속에 의한 오염 우려는 거의 없음. 다만 부남호의 긴 수리학적 체류시간으로 인해 오염물질의 축적이 예상될 수 있음.

- Mn 농도를 측정한 결과 간월호는 호소 전지역이 약 150-180 ppm 으로 균일하게 분포되어 있어 수체내 염분함량이 균일한 것으로 보임. 부남호의 Mn 농도는 하류가 상류에 비해 3-4 배 높게 유지되고 있는 점으로 보아 하류가 상류에 비해 염분농도가 더 높을 것으로 사료됨.

<그림 3-3-4> 간월호 중금속 농도변화량:

(a) Cd, (b) Cu, (c) Mn, (d) Cr, (e) Zn

<그림 3-3-5> 부남호 중금속 농도변화량:

(a) Cd, (b) Cu, (c) Mn, (d) Cr, (e) Zn

- <표 3-3-2>은 간월호와 부남호 저질토의 중금속을 평균한 값이다. 측정된 중금속 농도는 건조고형물 질량당 오염된 중금속 질량을 나타낸 것으로 저질토내 중금속의 총량을 계산하기 위해서는 건조상태의 값인 3,970,000 ton을 이용하여야 한다. 간월호와 부남호 저질토 바닥 10cm에 존재하는 각 중금속 농도는 아래와 같이 계산할 수 있다.

<표 3-3-2> 저질토내 함유된 중금속의 평균농도

지점	평균농도(ppm)
	Cd	Cr	Cu	Mn	Zn
간월호	0.33	3.09	4.79	162	8.1
부남호	0.44	5.62	5.73	200	15.8

간월호 바닥에 용출되어 호소수질에 영향을 미칠 수 있는 Cd의 추정존재량:

(오염평균농도) x (건조저질토질량) = (0.33mg/kg) x (3,970,000ton) x 26.4/41.4 = 835,426g = 0.8 ton

- 위와 같은 방법으로 간월호 및 부남호의 다른 중금속 추정량을 계산하면 <표 3-3-3>과 같으며, 이 값은 저질토의 표층에서 약 10cm 정도에 함유된 중금속의 총량을 나타낸 것으로, 실제로 이 값 만큼 호소수질에 영향을 미친다는 것은 아니다.

<표 3-3-3> 저질토 깊이 10cm 까지에 존재하는 중금속의 추정존재량

중금속	Cd	Cr	Cu	Mn	Zn
간월호 추정존재량 (ton)	0.8	7.8	12.1	410.1	20.5
부남호 추정존재량 (ton)	0.6	8.1	8.2	287.7	22.7

3.3.2.4 저질토 중금속 용출율조사

- 저질토내 함유된 중금속중 수체로 이동가능한 양을 조사하기 위하여 중금속 용출율 실험을 폐기물 관리법에서 제시된 방법으로 조사하였다.

- <표 3-3-4>는 간월호의 용출율로 Mn, Cr은 1% 정도, Cd, Cu, Zn는 1% 미만을 나타내고 있다. 이는 저질토내 축적된 중금속이 수체로 용출 될 수 있는 가능성은 매우 낮으므로 수생생물의 중금속에 대한 오염은 거의 무시하여도 될 것으로 판단된다.

- <표 3-3-5>는 부남호의 중금속에 대한 용출율로 Mn는 평균 1.8%로 간월호에 비해 높았으며, 다른 중금속은 간월호와 비슷한 경향을 보였다.

- 간월호 및 부남호는 해수와 담수가 적절히 혼합된 호소이므로 해수의 상대적인 고 밀도성으로 저질토 부근에서의 교반이 심하지 않고, 더우기 증류수와 pH 5.6 정도를 유지한 상태에서 실험하였으므로 실제 저질토에서의 중금속 용출율은 이 보다 훨씬 적을 것으로 사료된다.

- 그러나 저질토가 주로 silt나 clay 성분으로 구성된 점으로 볼 때 저질토 부근의 환경조건, 즉 용존산소나 pH에 따라 중금속의 흡착 및 탈착 가능성이 있으므로 지속적인 관심이 요구된다.

<표 3-3-4> 간월호 중금속의 용출율

항목	총농도(ppm)			용출농도(ppm)			용출율(%)
	A-1	A-2	A-3	A-1	A-2	A-3	A-1	A-2	A-3	평균
Cd	0.52	0.46	0.17	0.003	0.006	0.003	0.6	1.3	1.8	1.2
Cr	3.85	4.61	1.95	0.036	0.056	0.008	0.9	1.2	0.4	0.8
Cu	8.03	5.63	2.75	0.008	ND	0.005	0.1	-	0.2	0.2
Mn	175.0	182.4	145.7	2.410	3.546	0.879	1.4	1.9	0.6	1.3
Zn	10.68	13.12	4.31	0.021	0.008	0.013	0.2	0.1	0.3	0.2

<표 3-3-5> 부남호 중금속의 용출율

항목	총농도(ppm)				용출농도(ppm)				용출율(%)
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-1	B-2	B-3	B-4	B-1	B-2	B-3	B-4	평균
Cd	0.60	0.54	0.24	0.08	0.005	0.004	0.003	0.001	0.9	0.7	1.3	0.8	0.9
Cr	7.03	3.32	4.05	5.27	0.084	0.049	0.016	0.079	1.2	1.5	0.4	1.5	1.2
Cu	7.07	2.03	5.52	5.58	0.035	0.004	0.011	0.022	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3
Mn	288.9	166.7	85.9	77.9	6.4	2.7	1.6	1.0	2.2	1.6	1.9	1.3	1.8
Zn	20.6	4.4	13.5	15.4	0.04	0.004	0.041	0.041	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2

- <표 3-3-3>의 중금속 추정존재량을 근거로 간월호와 부남호의 용출량에 대한 평균농도를 이용하여 중금속의 용출가능성을 산정한 결과를 <표 3-3-6>에 나타내었다.

<표 3-3-6> 저질토에서 중금속의 용출가능량

중금속	Cd	Cr	Cu	Mn	Zn
간월호 용출가능량 (kg)	9.6	62.4	24.2	5331.3	41.0
부남호 용출가능량 (kg)	5.4	97.2	24.6	5178.6	45.4
합 계 (kg)	15	159.6	48.8	10509.9	86.4

3.3.2.5 저질토의 총영양물질 함유량의 변화

- 저질토내 영양염류의 함유량은 <그림 3-3-6>과 <그림 3-3-7>와 같다. 간월호 및 부남호의 T-N 농도는 거의 모든 지역에서 시간경과에 따라 다소 농도의 변화는 있으나 대부분 일정한 값을 유지하고 있음을 알 수 있다.

- 간월호의 A-1 지점이 다른 지점에 비해 T-N의 농도가 더  높게 나타나고 있는데 이 지점은 인근지역보다 축산단지가 많이 분포한 유역을 포함한 와룡천이 유입되는 영향으로 볼 수 있다.

- 부남호는 대체로 하류지역이 상부지역보다 T-N 농도가 조금 높게 나타나고 있다.

- T-P의 경우 T-N과는 다른 경향을 나타내고 있다. 간월호 및 부남호의  경우 측정 대상 모두에서 일정한 형태의 분포보다는 불규칙한 형태를 나타내고 있다.

<그림 3-3-6> 질소농도 농도변화량: (a)간월호 (b)부남호

<그림 3-3-7> 부남호의 T-P 농도변화: (a)간월호, (b)부남호

- 중금속 추정존재량을 구하는 것과 동일한 방법으로 간월호 및 부남호 저질토 바닥에서 용출에 의해 수질에 미칠 수 있는 영양염류의 추정존재량은 <표 3-3-7>과 같다. <표 3-3-7>는 간월호와 부남호 수체와 저질토의 경계면에서 10cm 깊이까지 존재하는 영양염류 추정량으로 용출에 의해 호소수질에 영향을 미칠 수 있다는 것이지, 실제 용출량을 의미하는 것은 아니다.

<표 3-3-7> 저질토 깊이 10cm 까지 존재하는 영양염류의 추정존재량

영양염류	TN	TP
간월호 추정존재량 (ton)	499	268
부남호 추정존재량 (ton)	256	256

3.3.2.6 저질토의 영양염류 용출율조사

- 저질토내 질소와 인과 같은 영양염류를 측정하고 이들의 용출율을 조사함을 통해 이들 물질이 호소 수체에 어느 정도의 영향을 미치는지를 조사하였다. 중금속 용출율 조사와 동일한 방법으로 수행된 저질토의 영양염류 용출율은 <표 3-3-8>과 <표 3-3-9>에 나타내었다. 대상지역의 저질토 부근의 pH는 7-8 사이를 유지하였다.

- 총인(T-N)의 용출율은 간월호 및 부남호 각각 11.2%와 11.6%, 총인(T-P)의 용출율은 각각 1.2%와 1.1%를 보여주고 있다.

- 간월호나 부남호 모두 저질토 부근에서의 교반이 심하지 않고, 더우기 증류수와 pH 5.6 정도를 유지한 상태에서 실험하였으므로 실제 저질토에서의 질소의 용출율은 이 보다 훨씬 적을 것으로 사료된다.

- 단 인의 경우, 저질토내 수층에 산소가 존재하면 철 Fe3+와 복합구조를 형성하여 저질토내에 안정하게 유지되지만 저질토내 산소가 결핍된 경우 Fe3+는 Fe2+로 환원되어 복합구조가 파괴되기 때문에 인 성분이 용출될 가능성이 존재한다. 간월호와 부남호의 경우 상류지역은 수심이 3-4m 정도로 저질토 부근의 호소층에 약간의 산소가 존재하나 중.하류부는 수심이 10m 이상이 되므로 산소농도가 거의 0 으로 인의 용출 가능성이 높을 것으로 사료된다.

- 각 영양염류의 용출가능성을 산정한 결과를 <표 3-3-10>에 나타내었다.

<표 3-3-8>  간월호 영양염류 용출율

항목	총농도(ppm)			용출농도(ppm)			용출율(%)
	A-1	A-2	A-3	A-1	A-2	A-3	A-1	A-2	A-3	평균
T-N	227	185	180	27.9	21.2	17.6	12.3	11.5	9.8	11.2
T-P	113	109	95	1.5	1.3	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2

<표 3-3-9> 부남호 영양염류 용출율

항목	총농도(ppm)				용출농도(ppm)				용출율(%)
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-1	B-2	B-3	B-4	B-1	B-2	B-3	B-4	평균
T-N	195	183	174	161	25.7	21.6	17.4	18.0	13.2	11.8	10.0	11.2	11.6
T-P	112	126	118	128	1.6	1.1	1.3	1.4	1.4	0.8	0.9	1.1	1.1

<표 3-3-10> 저질토에서 영양염류의 용출가능량

영양염류	T-N	T-P
간월호 추정존재량 (ton)	56	3.2
부남호 추정존재량 (ton)	30	2.8

3.3.2.7 표면 용출실험에 의한 용출속도 산정

- 호소에서 조류가 급격히 증식하는 주요원인의 하나로서 저질토로부터 영양물질의 용출을 고려할 수 있다. 호소하부의 저질토로부터 영양물질은 자연지리. 수리학적 조건 등에 따라 용출되어 호소내부의 부하량을 증가시키므로 내부부하량의 계산 및 준설작업등에 필요한 자료를 얻기 위해서는 저질토의 오염물에 대한 표면 용출율 조사가 필요하다.

- 간월호와 부남호 저질토에 축적된 오염물질이 호수내 얼마정도의 오염부하를 방출하고 이들 오염물질이 수질에 미치는 영향 등을 평가하고자 한다. 오염물질의 표면용출율을 산정하기 위하여 <표 3-3-11>와 같은 현장조건과 유사하게 만든 후 시간별에 따른 오염물질의 표면 유출율을 조사하였다.

<표 3-3-11> 저질토 표면 용출실험조건

항목	실험조건
반응조 크기 직경(cm) * 깊이(cm)	9 × 20
저질토의 두께(cm)	3
반응조 직상수의 용적(L)	1
시료 채취량(mL)	10
수온(℃)	25
시료채취량 보충	x
저질토 상층수체교반	x

- 저질토에서의 인 용출은 실험실내 실험으로부터 구하게 되는데 이에 관련된 영양염류 물질수지는 다음과 같다.

M1 = M0 + Minput + Minside

여기에서,  M1 = t+□t 시간에 column 내 존재하는 영양염류의 질량

M0 = t 시간에 column에 존재하는 영양염류의 질량

Minput = 첨가되는 시화호 물속에 존재하는 영양염류의 질량

Minside = 표면용출에 의해 column 내에 저질토로부터 용출되는 영

양염류의 질량

위의 식을 다시 정리하면,

Cn□V=Cn-1□(V-v') +Ca□v' +r□□t□A

또는,

[eqn: rm r= {V(C_n -C_{n-1} )+v^' (C_{n-1} -C_a )} over {A DELTA t}]

r = 영양염류 용출율(mg/m2/day)

V = 용출실험장치에서 저질토 위에 잇는 물(직상수)의 양(L)

Cn = t+□t 시간의 직상수의 영양염류의 농도(mg/L)

Cn-1 = t 시간의 직상수의 영양염류의 농도(mg/L)

n = 채수회수

v' = 1회의 채수량

Ca = 시료채취후 첨가한 물에 존재하는 영양염류의 농도(mg/L)

A = 직상수와 접하는 저질토의 표면적(m2)

□t = 채수시간간격

- <표 3-3-12>에 의하면 간월호와 부남호 저질토의 암모니아 표면용출율은 각각 24-25mg/m2/일와 20-26.5mg/m2/일을 나타내고 있다.

- <표 3-3-13>에 의하면 간월호내 저질토의 인산염 인의 표면용출율은  10.5-12.9 mg/m2/일이고, 부남호의 경우 15.2-16.7mg/m2/일로 부남호가 간월호에 비해 인산염 인의 용출이 더 많이 일어나고 있다.

<표 3-3-12> 암모니아성 질소(NH4-N)의 표면용출율

시간 경과일수(일)	표면용출율(mg/m2/일)
	간 월 호		부 남 호
	A-1	A-3	B-1	B-4
1	45.1	61.0	48.1	40.0
3	14.9	19.2	35.8	21.1
5	38.7	16.7	20.4	11.7
10	14.8	12.3	16.5	21.1
15	12.8	12.2	11.9	10.4
평균	25.3	24.3	26.5	20.9

<표 3-3-13> 인산염 인 (PO4-P)의 농도변화

시간 경과일수(일)	표면용출율(mg/m2/일)
	간월호		부남호
	A-1	A-3	B-1	B-4
1	10.8	24.5	34.0	14.3
3	2.5	6.2	9.4	12.2
5	11.9	9.1	19.1	14.6
10	10.3	6.2	12.6	21.1
15	17.1	18.2	8.5	13.6
평균	10.5	12.9	16.7	15.2

3.3.3 저질토의 적정관리방안 수립

3.3.3.1 준설의 필요성과 평가

준설이란 호소 및 저수지, 하천, 근해 등에 퇴적된 토사를 파내는 것으로 토사를 운반해서 투기하는 과정까지의 작업을 말한다. 그러나 준설은 퇴적토의 특성과 목적에 따라 준설과정 및 방법이 달라질 수 있는데, 일반적인 준설의 목적은 다음과 같다.

가. 준설의 목적

1) 저수용량의 증대 (deepening)

호소와 같이 폐쇄성 수역은 상류로부터 유입된 토사가 퇴적되어 수심이 낮아짐으로서 담수용량이 줄어들고 있어 용수를 확보하기 위해서 준설을 하기도 한다. 특히 하구 담수호는 하구 말단에 형성된 저수지로서 지형 특성상 수면적이 넓은 반면 수심이 낮아지는 경향이 높으므로 저수용량을 유지하는 측면에서 주기적인 준설을 검토할 필요가 있다. 준설 깊이는 호소의 이수 목적, 준설물질을 적절히 처리할 수 있는 처리장소의 확보여부, 준설비용 등에 따라 결정된다.

2) 영양물질의 제거 (nutrient control)

하구 담수호와 같이 수심이 낮은 호소는 호저 퇴적토로부터 주기적으로 영양물질을 공급받기가 쉽다. 미국의 Linsley pond의 경우 연간 총인(T-P) 부하량의 약 45%가, Shagawa Lake는 약 28∼35%가 퇴적토의 용출에 기인된다는 보고가 있다. 그러므로 준설을 통해 N·P와 같은 영양물질의 내부순환율을 감소시킬 수가 있고, 이로 인해 부영양화가 가속화되는 것을 방지할 수 있다.

3) 독성물질의 제거

과거 산업화 과정에서 발생된 유해 중금속 등 독성물질은 불완전한 폐수처리 또는 처분으로 인해 수계에 축적되어 오늘날 문제를 야기하고 있다. 대부분의 유해물질은 퇴적물에 축적되어 있으며, 퇴적물로부터 상부 수층으로 순환되어 수계 생물체에 농축되고 있다. 일본의 미나마따 만의 Hg, 미국의 James강의 Keptone, Great호의 PCB 등이 대표적인 사례들이다. 그러므로 유해물질로 오염된 퇴적물을 준설, 처리함으로써 수계 수질의 개선 효과를 기대할 수 있다.

4) 수생식물체의 제거

수생식물(rooted Macrophyte)의 과도한 번식은 호소에 대한 레크레이션뿐 아니라 심미적 효과도 감소시키고, 연안대(littoral zone)에서 야간에 식물체의 호흡으로 인한 용존산소를 고갈시킬 수가 있다. 또한 수생식물은 호소의 영양물질의 내부순환 효과를 가져다 준다. Wetzel(1983)은 소규모 호소의 유기물질의 대부분은 연안대의 수생식물에 기인된다고 보고하였으며, 다른 많은 연구자들도 많은 종류의 수계식물이 호저 퇴적물로부터 영양물질을 흡수하여 주위 수계로 전달하는 것을 보고하고 있다. 따라서 장기적으로 호소의 수질 개선을 위해서는 호소내의 영양물질 통제 차원에서 수생식물과 퇴적물 관리에 중점을 두어야 할 것으로 보며, 특히 수생식물 제거를 위해서도 준설이 실시되는 경우가 있다.

나. 준설시 환경에의 고려사항

준설을 결정하기 위해 환경에 대해 고려하여야 할 사항은 크게 호소 내의 환경성 검토와 호소 밖의 준설토의 처리 형태로 구분하여 고찰할 수가 있다.

1) 호내 고려사항(in-lake concerns)

호소 내부에 대한 고려사항으로 가장 큰 문제는 준설로 인한 퇴적물의 재부상이다. 이 중 영양물질의 용출로서, 특히 인(P)이 문제가 된다. 인은 퇴적물의 간극수에 고농도로 존재하기 때문이다. 다음으로 독성물질의 용출로서 오염물질이 존재하는 퇴적토를 준설할 경우에는 준설 방법과 준설토의 처리에 유의하여 계획을 수립하여야 할 것이다.

이외 준설로 인해 저질내에서 생활하는 물고기 먹이가 되는 생물체 (benthic fish-food organisms)의 파괴에 대한 고려이다. 만약 호저를 전부 준설할 경우는 저서생물(benthic fauna)이 다시 원래대로 번식하려면 최소 2-3년이 소요되며, 바닥의 일부만을 준설할 경우에도 1-2년이 소요된다는 연구 보고가 있다. 현실적으로 저서 생물체에 대한 영향을 모두 고려할 수는 없겠으나, 저서 생물의 분포와 산란시기 등을 고려하여 준설 방법 및 시기 등도 고려하여야 할 것이다.

2) 준설물의 처리장소에 대한 고려(disposal area concerns)

준설로 인한 호소 밖의 고려사항으로는 준설토의 처리를 위한 장소의 선택 문제이다. 특히 오염된 준설토는 확실한 처리뿐 아니라 처분 장소에 대한 세심한 고려가 필요하다. 처분 장소로는 하천의 상습 범람지역을 피해야 하며, 지대가 높은 지역으로 주위에 제방을 쌓아야 하며, 근접지역의 지하수 오염방지에 대한 검토도 필요하다.

3.3.3.2 준설토의 평가

가. 준설토의 오염평가 기준

- 퇴적토(sediments)란 □어느 수계에서 바닥에 침강된 여러 물질의 총칭□으로서 유역에서의 침식으로 인해 이동된 토립자 외에 배출된 오폐수, 동식물의 사체 또는 분해물질, 화학물질과 조개, 연체동물과 기타 수중 동물도 포함한 다양한 물질로 구성되어 있다. US. EPA(1998)에서는 sediment를 □강우로 인해 유역으로부터 수계로 유입된 토양, 모래 및 무기질□로 정의하고 있다. 퇴적물은 유역으로부터 오랜 시간을 걸쳐 독성 및 유해물질이 축적되며, 이러한 퇴적물은 사람의 건강과 환경에 영향을 미치며, 상수원 등 수자원으로서의 가치도 저하시키는 원인이 되기도 한다.

- 미연방 수질국에서는 1973년 처음으로 퇴적물질 기준을 설정하여 환경부의 승인을 받았는데(이를 Jensen 기준이라 함) 그 기준은 <표 3-3-14>과 같다.

- 이외에 미국 EPA와 공학협회 공동으로 퇴적물 기준을 개발하였으며, 이 기준으로 준설토의 처리를 규제하고 있으며, 미국 Great Lake Harbor의 준설토를 평가하기 위한 기준은 <표 3-3-15>와 같다.  또한, 최근에는 직접 생물영향실험을 통해 퇴적물의 기준을 설정하고 있다.

- 하천이나 호소 등 수계에 퇴적되어 있는 토사의 오염도에 따른 제거기준은 현재 국내에는 명확한 기준은 없는 실정이나 일반적으로 <표 3-3-16>과 같이 폐기물 관리법(법 제2조 2항)의 특정유해폐기물 처리기준을 근거할 수 있으며, 일본의 경우 <표 3-3-17>과 같이 설정되어 있다.

<표 3-3-14> 미연방 수질국의 준설물질의 최대허용농도기준

항목	기준 (wt%, dry)
volatile Solid COD TKN Oil and grease Hg Pb Zn	6.0 5.0 0.01 0.15 0.0001 0.005 0.005

자료: Federal Register 38, USA (1973)

<표 3-3-15> Great Lake Harbor 퇴적물을  분류하기 위한 EPA 기준(ppm)

Items	Not polluted	Moderately polluted	Heavily polluted
VS COD TKN Oil and Grease Pb Zn Hg Ammonia CN P Fe Ni Mn As Cd Cr Ba Cu Total-PCB*	<5% <40,000 <1,000 <1,000 <40 <90 _ <75 <0.10 <420 <17,000 <20 <300 <3 - <25 <20 <25 -	5%-8% 40,000-80,000 1,000-2,000 1,000-2,000 40-60 90-200 - 75-200 0.10-0.25 420-650 17,000-25,000 20-50 300-500 3-8 - 25-75 20-60 25-50 -	>8% >80,000 >2,000 >2,000 >60 >200 ≥1.0 >200 >0.25 >650 >25,000 >50 >500 >8 >6 >75 >60 >50 ≥10

주) Present practice considers 1mg/kg as a screening guideline.

자료: USEPA (1977)

<표 3-3-16> 특정유해폐기물 처리기준

구 분	중 금 속
	Pb	Cu	As	Cd	Cr
기 준	3□/L 이상	3□/L 이상	1.5□/L이상	0.3□/L이상	1.5□/L이상

<표 3-3-17> 일본의 저질 준설 제거 기준 예

구분	유기물 오탁 자료		부영양염류 지표		유해물 오탁 지표
	강열감량	COD	T-N	T-P	Hg	PCB
제거 기준	10-15%	20-40 mg/L이상	2-3 mg/L이상	1 mg/L 이상	25 ppm 이상	10 ppm 이상

자료: 일본 관동지방 건설국, 수질보전검토 업무보고서(1986.3)

나. 퇴적물의 특성과 거동

- 퇴적물은 여러 경로를 통해 수계로 유입되며, 화학적 조성과 물리적 특성에 따라 변한다. 점토, 유기물질, 수산화철, 산화망간과 이와 관련된 특성들(입경분포, pH, 산화환원 조건, 수중 염도 등)과 같은 퇴적물의 성분들은 모두 퇴적물 입자와 오염물간의 상호작용을 하며 영향을 미친다. 예를 들면, 미세한 입자의 퇴적물은 큰 입자의 퇴적물에 비해 비표면적이 크므로 인해 많은 오염물질과 천연 유기물질을 흡착하고 있다.

- 퇴적물 입자의 크기는 퇴적물내의 오염물질과 오염물질의 이동능력에 영향을 미친다. 미세한 입자는 장시간 부유상태로 존재하며, 조류, 홍수 등으로 쉽게 재 부유하며 오염원으로부터 쉽게 이동할 수 있다. 그러나 호소와 같이 폐쇄성 수역에서 오염물질은 미세한 입자에서 쉽게 검출이 되나 그 분포는 항상 일정한 것은 아니다. 오염물질은 제한된 지역에서 주머니 모양(pocket)으로 나타나기도 하고, 호소의 깊은 지역에서 나타나기도 한다. 또한 퇴적물의 오염물질 수직분포는 저서생물(benthic organism)에 의해 어느 정도 영향을 받는다.

- 일반적으로 퇴적물에 포함된 오염물질을 분류하면 아래와 같다. 이러한 오염물질은 여러 오염원을 통해 수계로 유입되며 직접 침강에 의해 퇴적물과 접촉하거나, 퇴적물 입자에 흡착된다.

① PAHs(polynuclear aromatic hydrocarbons)

② 농약(pesticides)

③ 염화 탄화수소(chlorinated hydrocarbons)

④ 벤젠 및 유도체(mononuclear aromatic hydrocarbons)

⑤ 프탈릭산 에스테르(phthalate esters)

⑥ 금속류(metals)

⑦ 영양물질(nutrients)

⑧ 시안화물, 유기금속류(cyanides and organo-metals) 등의 미량화합물

3.3.3.3 준설평가 지침

준설은 침전물이 오염되었는지를 결정하기 위하여 몇 가지 침전물에 대한 기준이 정해져야 한다. <그림 3-3-8>은 오염된 침전물의 처리 및 관리방안을 제시하고 다.

N

침전물 오염성               현장유지

Y

N

준설 필요성                    최적기술 선정

최적준설방법         제거      현장처리     무처리      현장복토

생물학적      고형화/안정화

준 설

장기모니터링

N

침전물유해성           재래식 처리

Y

N

처리 경제성                    유해폐기물 처분

Y

N                        N

Y                      Y

초기screening수행        기술 적정성    기술평가     적절성     기술선정

상세기술분석

생물처리  탈염소화   열탈착    토양세척  고형화/안정화   용매축출     소각

<그림 3-3-8> 오염물처리 및 관리방안

가. 준설시기

준설방침이 결정되면 준설에 의해 야기될 수 있는 물리·화학·생물학적 변화에 예민하거나 경제적인 생물의 성장단계(life history stage)에서 개체를 보호하기 위해서 이들 생물들에게 영향을 최소화할 수 있는 시기를 선택하여야 한다.

일반적으로 준설작업이 생물자원에 미칠 영향에 대해서는 다음과 같다.

① 물고기의 알이나 유생단계(larval stage)의 생존과 발달에의 영향

② 조개의 알이나 유생단계(larval stage)의 생존과 발달에의 영향

③ 어린 물고기나 조개의 생존과 이동에의 영향

④ 큰 조개나 미성숙 조개의 생존과 이동에의 영향

⑤ 큰고기나 작은 고기의 이동에의 영향

대부분의 경우 여러 종류의 생물들은 준설로 인해 증가한 부유물질의 농도에 잘 견디는 경우가 많다. 그러나 수중의 생물체가 어느 정도로 높아진 부유물질에 따라 영향을 받는가에 대해서는 그 life stage와 부유물질 농도 및 노출기간, 퇴적물 종류와 영향 정도에 따라 다르다.

그러므로 준설 지역에서는 생물의 종류와 분포를 계절에 따라 조사한 후 결정되어야 할 것이다. 또한 준설지역에 경제적으로 생태적으로 중요한 생물이 서식할 경우에는 그 생물체의 번식기에는 알이나 새끼가 생존력을 최대한 확보할 수 있도록 준설시기를 조정하거나, 가능한 영향을 최소화할 수 있는 준설 방법을 선정하여야 할 것이다.

나. 준설방법

오염된 저질토의 준설 및 준설토의 처리방법으로는

① 오염된 저질토를 준설한 후 다른 장소(ex situ)로 이송하여 처리하는 방법

② 준설 후 후속 처리 공정없이 처분하는 방법

③ 준설 후 현장(in situ)에서 처리하는 방법이 있다.

준설방법 중 현재 대부분의 처리방식인 준설 후 다른 장소로 이송한 후 처리하는 방법은 준설 → 이동 → 탈수 및 처리의 일련의 과정이 필요하며, 이중 준설과정은 준설하고자 하는 저질토의 성상, 오염물의 종류 저질토의 깊이 및 부피, 처리장까지의 이송거리, 준설장치의 종류 등에 의해 결정된다. 준설방법은 크게 기계적 힘을 이용한 준설(mechanical dredges), 수력을 이용한 준설(hydraulic dredges), 흡입력 또는 압축공기를 이용한 공기식(pneumatic dredges)등이 있으며, 준설과정을 다음과 같다.

다. 준설방식

1) 기계식 준설기(Mechanical dredges)

기계식 준설기는 clamshell, dipper, bucket ladder dredgess, 재래식 땅고르기 장비(conventional earthmoving equipment)로 이루어진다.  기계식 준설기는 밑바닥에 존재하는 저질토를 현장(in situ)에서 굴착(준설)할 수 있다는 장점이 있다.  기계적 준설방식은 현재 널리 쓰여지고 있다.

2) 수력식 준설기(Hydaulic dredges)

수력식 준설은 바지선에 올려진 시스템으로서 원심펌프를 이용하여 저질토와 물의 혼합물을 제거하고 이송시키는 방식이다. 펌프는 바지선에 올려져 있거나 물속에 잠겨져 있을 수도 있다.  표준 수력식 준설시 보통 적은 고형물 중량비로 10∼20% 짜리 현탁액이 만들어진다. 경제적인 운전 깊이 범위는 15∼18m 정도이다. 수력식 준설기는 일반적으로 기계식 준설기보다 오염물질들의 재부유율이 낮고 높은 준설효율을 나타낸다. 또한 액상 오염물의 제거가 가능하다. 그러나 잡초에 의해 막히거나 부스러기 물질에 의해 손상될 수 있다.  수력식 준설기에는 휴대용 준설기(portable dredges), 포켓용 준설기(hand-held dreges), 평판흡입 준설기(plain suction dredges), cutterhead dredges, 쓰레받기식 준설기(dustpan dredges), hopper dredges 등이 있다.

3) 공기식 준설기(Pneumatic dredges)

공기식 준설기는 저질토를 제거하기 위하여 압축공기 또는 정수압을 이용하며, 준설기는 보통 바지선에 올려진다. 이 준설기는 수력식 준설기보다 고농도의 현탁액인 슬러리 상태로 생산하므로 바닥 물질이 재부유되는 것을 알 수 있다.  일반적 airlift 준설기를 포함한 pneumatic 준설기는 이탈리아에서 개발한 "Pneuma□와 일본에서 개발한 □Oozer" 등이 있다.  공기식 준설기를 제대로 작동하려면 기계식이나 수력식 준설기에 비해 수심이 깊어야 하며 최소 2.3m의 수심이 필요하다.

위에 전술한 3가지 준설방식에 대한 비교를 <표 3-3-18>에 나타내었다.

<표 3-3-18> 준설기의 비교

형 태	장 점	단 점	준설량 (m3/hr)	최대 수심 (m)
기계식	① 소규모 준설에 적합 ② 제한된 지역 또는 구조물 근처에 적합 ③ 항구, 수로 내부에 적합 ④ 바닥 debris와 굳어지지 않은 퇴적물 제거에 적합 ⑤ 고농도 고형물 제공 ⑥ 널리 이용	① 낮은 준설율 ② 고형화되었거나 토암의 굴착에는 부적당 (특별히 제작된 것은 가능) ③ 퇴적물의 재부유율이 높다	20∼500	10∼30
수력식	① 중 또는 대규모의 준설에 적합 ② 호소, 하천에 적합 ③ 낮은 수심에서 운영가능 ④ 낮은 고형물 함량 제공 ⑤ 중간정도의 퇴적물 재부유	① 중간정도의 준설율 ② 거칠거나 개방형 수계에 작동 불가 ③ debris의 피해를 받기 쉬움 ④ 다량의 물이 혼입	7.5∼ 7,500	15∼20
공기식	① 비고형 상태의 고형물에 적합 ② 수로 내부에 적합 ③ 낮은 고형물 제공 ④ 재부유율이 낮다	① 중간정도의 준설율 ② 교통장해 유발 ③ 낮은수심(3m 이하)에 작동이 잘 안됨.	45∼600	45이상

주) Selecting Remediation Techmiques for Contaminated Sediment, EPA(1993)

3.3.3.4 준설토의 자원화

가. 품질기준

- 준설토를 자원화 하고자 할 경우 가장 기본적으로 수행하여야 하는 것은 오염도의 검사이다. 그러나 요업재료로 활용하고자 하는 경우에 있어서는 설령 중금속이나 기타 오염물질이 함유되었다 하더라도 소성과정에서 불용화 되거나 열분해 등을 통하여 무해화 될 수 있다.

- 복토재로 활용하고자 하는 경우 별도의 처리를 요하지 않지만 일축 압축강도가 0.5□/□ 이상이 되도록 하여야 한다. <표 3-3-19>은 자원화 목표별 품질기준에 대한 세부항목 및 기준을 정리한 것이다.

<표 3-3-19> 자원화 목표별 품질기준

자원화 목표	품질항목	세 부 항 목 및 기 준
표 토 토양개량제	오염물질 (mg/kg)	카드륨(1.5이하), 구리(50이하), 비소(6이하), 수은(4이하), 납(100이하), 6가크롬(4이하), 유기인화합물(10이하), 페놀(4이하)
	영양물질 (cmol/kg)	CEC(10이상), K(0.2∼1), Ca(2∼5), Mg(0.6∼1.3), 유기물(2∼3%), P2O5(70∼100mg/kg), pH(5.6∼7.0)
	토 성	부식질(腐植質), 식양토(埴壤土), 사양토(砂壤土)
요업재료	토 성	점토, 보명토
	화학조성 (%)	SiO2(63.0∼67.0), Al2O3(17.0∼20.0), Fe2O3(5.0∼10.0), CaO(0.3이하), Na2O(0.2이하), MgO(0.3이하), 작열감량(6∼8이하)
	수 축 률	건조수축률(3.5∼5.5%), 총수축율(7∼10%)
복 토 재	유해물질함량 (mg/L)	카드뮴(0.5이하), 납(3.0이하), 6가크롬(1.5이하), 비소(1.5이하), 수은(0.005이하), 시안(1.0이하), 유기인(1.0이하), TCE(0.3이하), PCE(0.1이하)
	물리적 특성	일축압축강도(0.5□/□이상)
차 수 재	토 성	점토
	물리적 특성	투수계수(1×10-7cm/sec이하)
토공(흙쌓기)	물리적 특성	유기성 점토, 이토 함량이 많지 않고, 나무뿌리 등이 없을 것
	물리적 특성	액성한계(50%이하), 소성한계(25%이하), 건조밀도(1.5t/□이하), 간극률(42%이하), 기타 상세한 내용은 용도에 따라 따로 정함.

3.3.4 저질토의 최적관리방안

가. 관리방안

- 간월호와 부남호의 저질토내 함유된 Cd, Cr, Cu, Mn, Zn의 농도는 매우 낮다. 특히 호소 수체에 영향을 미칠 수 있는 지표인 용출율은 전체적으로 1% 이내로 중금속에 의한 오염정도는 거의 무시할 수 있다.

- 호소수 저질토내 함유된 영양염류의 오염상태는 중.하류지역이 상류지역에 비해 오염도가 더 높은 것으로 나타났다. 질소와 인의 용출율 조사에 의하면, 질소의 경우 간월호와 부남호 모두 약 11%, 인의 경우 약 1% 정도 유지하였다.

- 저질토에 의한 호소 수질 저하를 적절하게 관리하기 위한 방안에 대해 기술하면 다음과 같다.

① 호소수의 수질을 개선하기 위해서는 먼저 수질목표를 설정한 후 이를 바탕으로 호소지역을 오염이 심한 지역과 덜 오염 지역으로 구분한 후 가장 적합한 준설 및 기타 처리방법을 제시하여야 한다. 현재 호소수의 수질은 IV 급수로 2005년까지 이를 유지하기 위해서는 오염이 심한 중.하류 지역을 우선적으로 관리하고, 그 이후 수질을 III 급수로 개선하기 위해서는 상류 지역까지의 관리가 필요하다.

② 저질토내 오염물질을 제거하기 위한 기술로 준설등이 제시되고 있으나 이들 방법은 막대한 비용이 소요되므로 저질토의 특성에 관한 충분한 자료를 확보하여 오염이 심한 지역을 선정하여 처리함으로서 처리비용을 극소화하여야 한다. 또한 그 지역의 특성에 적합한 처리방법을 채택하는 것이 바람직하다.

③ 오염물 제거 방법 선정시 고려해야 할 요소로 저질토 제거로 발생되는 퇴적물의 효율적 관리가 있다. 이는 현재 서산 A·B 지구의 매립 토양의 용도와 밀접한 관련이 있다. 만약 지금처럼 장래에도 계속해서 농토로 이용된다면 저질토에는 중금속의 농도가 매우 낮고 질소와 인과 같은 영양염류가 적당히 포함하고 있으므로 적당히 처리한 후 이를 농지 살포등 재활용이나 자원화가 가능한 준설 방법이 바람직하다. 그러나 향후 토지가 주택이나 산업단지와 같은 용도로 이용시 담수호에서 발생되는 막대한 양의 준설토 처리에 문제가 있을 수 있으므로 토지이용 계획에 따라 그 처리방법이 결정되어야 한다.

- 결론적으로 서산 A·B 지구 담수호의 저질층에 축적된 오염물질의 영향을 최소화하기 위한 방안으로 현재 부남호와 간월호 인근 유역으로부터 유입되는 오염물질의 유입을 최소화하고 저질토내에 함유된 중금속 및 영양염류에 의한 오염현황을 보다 많은 시료채취지점을 선정하여 보다 광범위하고도 자세하게 조사하여야 한다. 이러한 충분한 자료 확보 및 분석을 통하여 저질토의 오염정도가 매우 심각하여 수질을 현저히 악화시킬 수 있다고 판단되는 지역에 대하여 지역특성(수심, 교란정도, 용수원 이용 여부등)을 종합하여 처리. 처분 방안을 채택하는 것이 바람직하다.

나. 준설비용 산정

- 현재 저질토에 포함된 영양염류의 추정량은 저질토 표면에서 약 10cm 까지 오염되었다고 가정할 때 <표 3-3-7>에서와 같이 간월호인 경우 TN 및 TP의 총량은 각각 499톤과 268톤이며, 부남호의 경우 TN 및 TP가 각각 256톤씩 포함된 것으로 추정됨.

- 따라서 이들 물질을 호소로부터 완전 제거 시 호소수의 수질이 개선될 것으로 판단됨.

- 준설 대상량

대 상 지 역	총 면 적 (m2)	오 염 깊 이 (m)	준 설 총 량 (m3)
간 월 호	26,400,000	0.1	2,640,000
부 남 호	15,000,000	0.1	1,500,000
총 량	41,400,000	0.1	4,140,000

- 준설 공사비

준설방법	금액	준설장비
펌프준설선	3,000원/m3	이동식 (Aquamog PRX 163)
오니전용준설선	23,000원/m3

주)시화호수질개선종합대책 기본계획보고서(1996)

- 준설시 준설금액 산정(추정치)

대 상 지 역	추정량(m3)	추정금액
전 지 역	4,140,000	4,140,000m3*23,000원/m3 = 952.2억원
오염과다지역 (중.하류지역, 전지역의 50%)	2,070,000	2,070,000m3*23,000원/m3 = 476.1억원

3.3.5 저질토 처리에 관한 외국사례

① 장소: New Bedfort Harbor(Southeast Massachusetts) Site

② 오염물질 및 특성

오염물질	범위
PCB (ppm)	4000-100000
중금속(Cd, Cu, Pb) (ppm)	1-4000
오염물 용량 (yd3)	1000-15000
저질토(silt+clay) 구성비(%)	40-80
유기물 함량비 (%)	1.71-14.03
함수량 (%)	30-60

③ New Bedford Harbor의 퇴적물 처리를 위한 흐름 계통도

출처:ABB Environmental Jounal,1990

④ 준설방법: 준설시 재부상을 최소화하기 위하여 Cutterhead dredge 방법 선정

⑤ 최적처리공정:

⑥ 오염물질에 따른 처리공정의 선정

기 술	오 염 지 역	오염성상	오염물질
무처리(no action)	James River, VA	침전물	Kepone
현장 처리 자연 생 분해	Great Lake	침전물	PCBs
준설 및 처리 해양 처분 capping	New York Bight	침전물	PAHs, PCBs
준설 및 처리 생물학적	Tecumseh Motors superfund Site, WI LA, WI, and PA Army ammunitions plants	침전물	PCBs TNT, RDX, HMX, nitrocellulose
물리적/화학적 탈염화 Solvent 축출 토양세척	Naval Construction Battalion Center Grand Calumet River,IN superfund Site, MN Wier Drawing, NJ	토 양 침전물 토 양 토 양	PCBs, dioxine, other chemicals PCBs, PAHs, oil and grease PCBs, PAHs, petroleum - hydrocarbons, copper, chromium and arsenic TPHs, VOCs, copper, nickel, silver
고형화/안정화	Hialeah, FL Indiana Harbor Canal, IN	토양 침전물	PCBs Oil, grease, VOCs, PCBs, and metals
열처리 소각	Louisiana Army Ammunition Plant	침전물	TNT, RDS,