대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 3. 9  ～ 3.16 (8일)

나. 측정지점 : 태안 내2리 농수산물창고(태안군 이원면 내2리 395-1번지)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	3. 9일	3. 10일 ∼ 3. 15일(6일)	3. 16일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 2.6℃ 3. 주 풍향 : 북풍	2. 습도 : 평균 64% 4. 풍속 : 평균 1.5m/s, 시간최대 3.3m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
태안군 이원면 내2리395-1 (내2리 농수산물창고앞)		0.042	0.4	0.003	0.006	43
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 오존은 0.042ppm으로 같은 기간 충남지역 0.024∼0.042ppm과 비슷하였고,

- 미세먼지는 43㎍/㎥ 같은 기간 충남지역 45㎍/㎥으로 다소 낮게 나타났고, 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값에 비해 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.007	23	406	2.28	0.06	0.21	0.11	0.03

*벤젠은 환경기준 1.5ppb(0.5ug/m3)의  4.0%로 낮게 나타남

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.030	0.4	0.004	0.021	39
	백석동	0.027	0.4	0.004	0.018	53
서산	독곶리	0.034	0.4	0.005	0.017	46
	동문동	0.033	0.5	0.003	0.014	56
당진	난지도리	0.042	0.3	0.004	0.009	43
	정곡리	0.025	0.3	0.004	0.007	44
아산	모종동	0.024	0.6	0.007	0.016	33

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 3. 10		0.036	0.4	0.002	0.003	30
2	3. 11		0.042	0.4	0.004	0.006	42
3	3. 12		0.044	0.4	0.003	0.004	39
4	3. 13		0.048	0.4	0.005	0.009	59
5	3. 14		0.042	0.4	0.004	0.008	40
6	3. 15		0.039	0.5	0.003	0.007	46
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하