	대기환경 모니터링 결과

1		현황

□ 측정지점 : 화력발전소 주변

- 소 재 지 : 태안군 이원면 신재생로 553-234(이원양수장)

- 측정구분 : 대기오염 우심지역

□ 측정기간 : 2016. 6. 23.～6. 28.(6일간)

□ 측정항목 : NO2, PM-10, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

1. 온도 : 평균 22.5℃ 2. 습도 : 평균 84% 3. 풍속 : 평균 1.9m/s 4. 강수량 : 29mL(6월24일)

2		측정 결과

〈일반 대기질〉

□ PM-10 : 일평균측정값은 31∼51㎍/㎥로 측정되었으며, 24시간 환경기준(100㎍/㎥) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균측정값이 0.009～0.013ppm으로 측정되었으며, 1시간 환경기준(0.1ppm) 및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

항 목 날 짜	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
측정기간평균	38	0.010	0.003	0.039	0.4
6. 23	51	0.013	0.002	0.036	0.4
6. 24	32	0.010	0.002	0.043	0.4
6. 25	34	0.009	0.003	0.048	0.4
6. 26	31	0.010	0.003	0.042	0.3
6. 27	33	0.009	0.003	0.035	0.3
6. 28	47	0.009	0.003	0.036	0.4
환경기준	100 / 일	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간

〈BTEX등 기타〉

□ Benzene : 일평균측정값이 0.21～0.49ppb로 측정되었으며, 전체 측정기간 평균값은 0.31ppb로 연간 환경기준(1.5ppb)을 만족함

항 목 날 짜	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethyl- benzene (ppb)	Xylene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	H2S (ppm)
6. 23	0.40	5.20	0.44	1.16	418	2.32	0.002
6. 24	0.49	3.56	0.30	0.93	412	2.17	0.001
6. 25	0.21	3.04	0.27	1.01	389	2.02	0.001
6. 26	0.26	3.82	0.20	1.16	393	2.08	0.001
6. 27	0.24	3.61	0.18	1.07	399	2.28	0.001
6. 28	0.26	3.45	0.18	1.13	409	2.33	0.001
측정기간평균	0.31	3.78	0.26	1.08	403	2.20	0.001
환경기준	5㎍/㎥/년 (≒1.5ppb/년)	해 당 없 음

3		충남지역 측정소 측정값과 비교

□ PM-10 : 전체 측정기간 중 이동측정시스템 평균측정값은 38㎍/㎥로

충남지역측정소 평균측정값 40㎍/㎥과 비슷함

□ NO₂  : 이동측정시스템 평균측정값이 0.010ppm으로 충남지역측정소

평균값 0.013ppm보다 0.003ppm정도 낮음

항목 날짜	이동측정시스템 (태안군 이원면 이원양수장)					충남지역 측정소
	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
6. 23	51	0.013	0.002	0.036	0.4	53	0.014	0.003	0.053	0.6
6. 24	32	0.010	0.002	0.043	0.4	33	0.013	0.003	0.053	0.5
6. 25	34	0.009	0.003	0.048	0.4	33	0.010	0.004	0.059	0.3
6. 26	31	0.010	0.003	0.042	0.3	30	0.010	0.004	0.055	0.3
6. 27	33	0.009	0.003	0.035	0.3	35	0.013	0.004	0.048	0.3
6. 28	47	0.009	0.003	0.036	0.4	53	0.014	0.005	0.053	0.4
측정기간 평 균	38	0.010	0.003	0.039	0.4	40	0.013	0.004	0.053	0.4