	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 해미면 웅소성1길 98

□ 측정구분 : ㈜그린기업 주변 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속 측정

□ 측정기간 : 2017. 9. 11.～ 9. 18(8일간)

측정일	9. 11	9. 12 ~ 9. 18	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 20.4℃ 2. 습도 : 평균 72.7% 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.0m/s, 시간최대 2.4m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.12	0.001	0.009	30	18	0.030	0.5
9.13	0.002	0.010	24	14	0.030	0.4
9.14	0.002	0.014	36	24	0.050	0.5
9.15	0.001	0.008	23	14	0.040	0.3
9.16	0.001	0.009	19	11	0.032	0.4
9.17	0.002	0.010	20	13	0.030	0.4
9.18	0.001	0.010	19	7	0.007	0.4
평균	0.001	0.010	25	15	0.035	0.4
환경기준	0.05 / 일 0.15 /1시간	0.06 / 일 0.1 / 1시간	100 / 일	50 / 일	0.06/8시간 0.1 / 1시간	9 / 8시간 25 / 1시간

□ PM10 : 일평균 측정값은 19∼36㎍/㎥로 환경기준(100) 만족함

□ PM2.5  : 일평균 측정값이 7∼24㎍/㎥로 24시간 환경기준(50) 만족함

□ NO₂ : 일평균 측정값이 0.008～0.014ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm)을 모두 만족함

□ CO   : 일평균 측정값은 0.3~0.5ppm으로 8시간 환경기준(9ppm) 및

1시간 환경기준(25ppm)을 모두 만족함

3		인접 측정소 비교

<입자상 물질>

표 2. 인근 측정소 측정값 비교

(단위 : 일평균농도)

날짜	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	예산군	이원면	홍성읍	이동차	예산군	이원면	홍성읍
9.12	30	28	33	33	18	12	12	17
9.13	24	23	26	28	14	7	8	10
9.14	36	40	37	48	24	16	15	28
9.15	23	25	28	26	14	10	13	14
9.16	19	14	21	20	11	4	7	8
9.17	20	15	23	18	13	5	7	7
9.18	19	17	27	30	8	9	9	11
평균	25	24	28	29	15	9	10	14

표 3. 낮 시간(10시~19시) 미세먼지 농도

(단위 : 10시~19시 평균)

날짜	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	예산군	이원면	홍성읍	이동차	예산군	이원면	홍성읍
9.12	36	32	33	36	28	13	14	19
9.13	31	21	28	28	24	7	7	9
9.14	52	41	48	52	40	16	20	27
9.15	30	15	26	26	21	4	8	7
9.16	27	13	24	21	19	3	6	7
9.17	30	13	24	22	24	5	7	7
평균	34	23	30	31	26	8	10	13

□ 측정기간 동안 PM10 평균농도는 25㎍/㎥로 주변 측정소(예산군 24, 이원면 28, 홍성읍 29)와 비슷하였음

□ 측정기간 동안 PM2.5 평균농도는 15㎍/㎥로 주변 측정소(9 ~ 14)보다 다소 높음

□ 미세먼지 시간변화는 이동차측정 지점에서 낮 시간(10시~19시)에

주기적으로 높아짐 (그림 2, 3참조)

- PM2.5는 이동차 26㎍/㎥, 주변측정소 8~13으로 이동차 측정지점에서 높았음

- PM10은 이동차 34㎍/㎥, 주변측정소 23~31로 유의한 농도차가 나타나지 않음

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 이동차에서 0.001ppm으로 주변 측정소(0.002~0.003)와 비슷함

□ NO₂농도는 0.010ppm으로 주변 측정소(0.009~0.012)와 비슷하였음

□ O3 및 CO 또한 주변 측정소 및 충남지역 측정값과 비슷하게 측정됨

표 4. 인근측정소 측정값 비교(SO2, NO2)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	예산군	이원면	홍성읍	이동차	예산군	이원면	홍성읍
9.12	0.001	0.002	0.004	0.002	0.009	0.011	0.010	0.012
9.13	0.002	0.003	0.003	0.002	0.010	0.012	0.009	0.015
9.14	0.002	0.003	0.004	0.002	0.014	0.016	0.012	0.016
9.15	0.001	0.002	0.002	0.002	0.008	0.011	0.009	0.010
9.16	0.001	0.002	0.003	0.002	0.009	0.010	0.009	0.009
9.17	0.002	0.002	0.004	0.002	0.010	0.010	0.009	0.008
9.18	0.001	0.002	0.002	0.002	0.010	0.010	0.005	0.011
평 균	0.001	0.002	0.003	0.002	0.010	0.011	0.009	0.012

표 5. 인근 측정소 측정값 비교(O3, CO)

날짜	CO(ppm)				O3(ppm)
	이동차	예산군	이원면	홍성읍	이동차	예산군	이원면	홍성읍
9.12	0.5	0.4	0.4	0.3	0.030	0.040	0.032	0.037
9.13	0.4	0.3	0.3	0.3	0.030	0.036	0.037	0.028
9.14	0.5	0.4	0.4	0.4	0.050	0.050	0.040	0.050
9.15	0.3	0.3	0.3	0.3	0.040	0.034	0.033	0.032
9.16	0.4	0.2	0.3	0.3	0.032	0.030	0.029	0.026
9.17	0.4	0.2	0.3	0.3	0.030	0.030	0.029	0.031
9.18	0.4	0.3	0.3	0.3	0.009	0.015	0.020	0.010
평 균	0.4	0.3	0.4	0.3	0.033	0.035	0.032	0.032

<그림 4. SO2 시간 변화 >

<그림 5. NO2 시간 변화 >