	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 홍성군 홍성읍 충서로 206-15(솔스빌아파트)

□ 측정기간 : 2021. 10. 21. ∼ 10. 29.(9일간)

□ 측정구분 : 건설폐기물 사업장 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 29∼43 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼16 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
(1) 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 홍성읍 측정소(43) > 내포 측정소(40) > 솔스빌(35) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 홍성읍 측정소(27) > 내포 측정소(23) > 솔스빌(13) (2) 고농도 미세먼지 발생원인 국내외 영향분석 ‣ 25∼26일 대부분 중서부지역은 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음 ‣ 27일 전일 미세먼지가 잔류하고, 국외 미세먼지가 유입되어 남동쪽으로 이동하면서 PM2.5 농도가 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠 일평균농도는 0.7∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

민원발생 사업장 측정위치
1. 온 도 : 평균 10.1 ℃ 2. 습도 : 평균 78.5 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.9 m/s, 시간최대 2.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 29∼43 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼16 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO₂: 24시간 평균치는 0.002∼0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.012∼0.018 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.021 ppm, CO는 0.5 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.21		31	10	0.003	0.015	0.019	0.7
10.22		35	13	0.003	0.016	0.020	0.6
10.23		34	14	0.003	0.014	0.022	0.5
10.24		32	14	0.002	0.012	0.027	0.4
10.25		40	15	0.003	0.016	0.024	0.4
10.26		43	15	0.003	0.016	0.025	0.4
10.27		38	11	0.003	0.016	0.018	0.4
10.28		36	16	0.003	0.018	0.017	0.4
10.29		29	10	0.002	0.016	0.016	0.4
평균농도		35	13	0.003	0.015	0.021	0.5
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠 일평균농도는 0.7∼0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.9 ㎍/㎥로도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며, 본 결과는 일간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위해 도 환경기준 연간 평균치와 비교하였음

□ 그 외 톨루엔 13.9 ㎍/㎥, 에틸벤젠 1.1 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.8 ㎍/㎥, o-자일렌 0.5 ㎍/㎥, 스티렌 0.8 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
10.21		0.7	7.8	2.4	4.2	1.2	0.8
10.22		0.9	15.0	0.7	1.1	0.3	0.5
10.23		0.8	8.3	0.5	0.9	0.1	0.7
10.24		0.9	3.2	0.4	0.6	0.1	0.6
10.25		0.9	6.3	1.0	1.2	0.1	0.6
10.26		0.8	14.7	0.7	1.3	0.3	0.8
10.27		0.9	5.9	1.1	2.7	1.2	0.7
10.28		0.9	13.4	1.2	1.3	0.4	1.4
10.29		0.8	50.5	1.9	2.5	1.2	0.7
측정기간 평균		0.9	13.9	1.1	1.8	0.5	0.8
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.004∼0.006 ppm, 측정기간 평균농도는 0.005 ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 454.50∼475.54 ppm, 측정기간 평균농도는 459.72 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.334∼2.698 ppm, 측정기간 평균농도는 2.529 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
10.21		0.005	454.50	2.512
10.22		0.005	457.56	2.485
10.23		0.005	454.78	2.567
10.24		0.005	455.61	2.503
10.25		0.004	462.18	2.497
10.26		0.006	459.00	2.642
10.27		0.005	475.54	2.698
10.28		0.006	460.10	2.525
10.29		0.004	458.20	2.334
측정기간 평균		0.005	459.72	2.529
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 홍성읍 : 홍성군 홍성읍 내포로 136번길 29, 느티나무 어린이집

□ 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 35 ㎍/㎥로 주변 홍성읍(43 ㎍/㎥), 내포(40 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 13 ㎍/㎥로 홍성읍(27 ㎍/㎥), 내포(23 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 대기 상태가 대체로‘보통’수준이었음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 홍성읍(0.004 ppm)보다 낮고, 내포(0.003 ppm)와 비슷

□ NO2 농도는 0.015 ppm으로 홍성읍(0.019 ppm)보다 낮고, 내포(0.014 ppm)보다 높음

□ O3는 0.021 ppm으로 홍성읍(0.023 ppm), 내포(0.032 ppm)보다 낮음

□ CO는 0.5 ppm으로 홍성읍(0.4 ppm)보다 높고, 내포(0.5 ppm)와 비슷함

3. 고농도 미세먼지 발생원인 및 국내외 영향 분석

□ 25∼26일 대부분 중서부지역은 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높았음

□ 27일 전일 미세먼지가 잔류하고, 국외 미세먼지가 유입되어 남동쪽으로 이동하면서 PM2.5 농도가 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포
10.21	31	28	33	10	22	21
10.22	35	37	41	13	24	24
10.23	34	37	34	14	20	17
10.24	32	39	35	14	24	22
10.25	40	48	38	15	31	23
10.26	43	52	45	15	35	26
10.27	38	45	51	11	28	27
10.28	36	43	38	16	24	19
10.29	29	57	45	10	39	25
평균	35	43	40	13	27	23

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포
10.21	0.003	0.004	0.003	0.015	0.016	0.011
10.22	0.003	0.004	0.003	0.016	0.020	0.014
10.23	0.003	0.004	0.003	0.014	0.017	0.011
10.24	0.002	0.004	0.003	0.012	0.015	0.009
10.25	0.003	0.004	0.003	0.016	0.018	0.013
10.26	0.003	0.004	0.003	0.016	0.018	0.013
10.27	0.003	0.004	0.003	0.016	0.017	0.013
10.28	0.003	0.004	0.003	0.018	0.024	0.021
10.29	0.002	0.003	0.002	0.016	0.024	0.018
평균	0.003	0.004	0.003	0.015	0.019	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포	솔스빌 (이동차 측정)	홍성읍	내포
10.21	0.019	0.026	0.034	0.7	0.5	0.5
10.22	0.020	0.022	0.033	0.6	0.5	0.5
10.23	0.022	0.026	0.036	0.5	0.4	0.5
10.24	0.027	0.031	0.041	0.4	0.4	0.5
10.25	0.024	0.026	0.036	0.4	0.4	0.5
10.26	0.025	0.028	0.037	0.4	0.4	0.5
10.27	0.018	0.028	0.037	0.4	0.4	0.5
10.28	0.017	0.018	0.024	0.4	0.4	0.5
10.29	0.016	0.004	0.013	0.4	0.6	0.6
평균	0.021	0.023	0.032	0.5	0.4	0.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 풍향별 농도기여도

PM10	PM2.5