	2022. 3.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한
석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 [3월)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 (3월)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 3. 1. ~ 3. 29.(대죽리 9일 측정)
□ 지 점 : 3지점(기은리, 대죽리, 화곡리 유해대기측정소)
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

□ 조사 지점 및 기상현황

기은리 풍배도	대죽리 풍배도
1. 기 온: 6.1 ℃ 2. 습 도: 71.6 % 3. 주 풍: 남동·북서 4. 풍 속: 1.3 m/s	1. 기 온: 6.2 ℃ 2. 습 도: 73.1 % 3. 주 풍: 남서·북서 4. 풍 속: 2.6 m/s

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 대죽리 평균농도는 3.28 ㎍/㎥, 기은리 평균농도는 2.06 ㎍/㎥, 화곡리 평균농도는 1.80 ㎍/㎥로 나타남.(그림1)

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 휘발성유기화합물(VOCs) 농도는 비닐클로라이드 >

1,3-부타디엔 > 스타이렌 순으로 나타남.(그림2)

- 기은리 휘발성유기화합물(VOCs) 농도는 비닐클로라이드 >

1,3-부타디엔 > 톨루엔 순으로 나타남.(그림2)

- 화곡리 휘발성유기화합물(VOCs) 농도는 톨루엔 > 1,3-부타디엔 > 다이클로로메탄 순으로 나타남.(그림2)

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정

본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위한 충남 대기환경기준 연간 평균치와 비교

※참고사항

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 3.28 ㎍/㎥(1.04 ~ 8.80 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임.(그림 1)
☞ 일별 평균농도 중 1일(5.06 ㎍/㎥), 5일(8.80 ㎍/㎥), 8일(6.30 ㎍/㎥)에

높은 농도를 보임.(그림 3)

그림. 3. 벤젠의 일별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 비닐클로라이드(3.45 ppb),

1,3-부타디엔(2.09 ppb), 스타이렌(0.76 ppb) 순으로 나타남.(그림 4)

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 2.06 ㎍/㎥ (0.63 ~ 6.02 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도 분포를 보였으나

22일(6.02 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 5)

그림. 5. 벤젠의 일별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 비닐클로라이드(1.49 ppb)와

1,3-부타디엔(1.17 ppb)이 높은 농도를 나타내었고 그 외 항목은

낮게 나타남.(그림 6)

그림. 6. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 1.80 ㎍/㎥ (0.90 ~ 3.55 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

15일(3.55 ㎍/㎥)에 높은 농도를 보임.(그림 7)

그림. 7. VOCs 일별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 톨루엔(1.60 ppb)이 높은

농도를 나타내었고 그 외 항목은 낮은 농도를 나타남.(그림 8)

그림. 8. VOCs 15종 평균농도

붙임 1-1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.
2-1. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.

3-1. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.  끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	1.04	0.30	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.28	0.00	1.04	0.00	0.00
최대	8.80	2.53	1.13	1.22	2.24	3.28	0.00	0.14	0.01	0.01	0.08	0.05	6.18	0.00	9.45	1.87	0.01
평균	3.28	0.94	0.45	0.44	0.51	0.76	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.05	2.09	0.00	3.45	0.40	0.00
1	5.06	1.46	0.72	0.99	0.27	0.70	0.00	0.04	0.00	0.00	0.05	0.05	3.18	0.00	1.98	0.31	0.00
2	1.84	0.53	0.23	0.00	0.10	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.05	0.41	0.00	4.12	0.00	0.00
3	2.37	0.68	0.50	0.31	0.29	0.78	0.00	0.08	0.01	0.00	0.06	0.05	2.18	0.00	2.51	0.46	0.00
4	1.67	0.48	0.52	0.00	0.12	3.28	0.00	0.14	0.01	0.01	0.04	0.05	1.13	0.00	3.03	1.87	0.00
5	8.80	2.53	0.47	1.20	0.17	0.35	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.05	4.70	0.00	9.45	0.00	0.00
6	1.18	0.34	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.05	0.32	0.00	1.04	0.00	0.00
7	1.04	0.30	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.04	0.28	0.00	1.04	0.00	0.00
8	6.30	1.81	1.13	1.22	2.24	1.57	0.00	0.13	0.01	0.01	0.06	0.05	6.18	0.00	4.70	0.95	0.01
9	1.22	0.35	0.52	0.24	0.94	0.15	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	0.05	0.45	0.00	3.15	0.00	0.00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위: ppb)

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.63	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	0.00	0.43	0.00	0.00
최대	6.02	1.73	3.38	0.44	0.95	0.38	0.24	0.09	0.04	0.02	0.05	0.05	6.50	1.88	4.94	0.63	0.00
평균	2.06	0.59	0.47	0.07	0.14	0.04	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03	1.17	0.07	1.49	0.25	0.00
1	1.43	0.41	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03	0.43	0.00	0.93	0.06	0.00
2	1.76	0.51	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01	0.03	1.33	0.00	1.17	0.10	0.00
3	2.40	0.69	0.38	0.00	0.23	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.03	0.95	0.00	1.78	0.19	0.00
4	1.69	0.49	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.24	0.00	0.97	0.17	0.00
5	4.32	1.24	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	2.58	0.00	1.85	0.00	0.00
6	3.06	0.88	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	2.85	0.00	1.45	0.43	0.00
7	2.35	0.68	0.25	0.19	0.00	0.23	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	3.58	0.00	2.48	0.63	0.00
8	0.97	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.47	0.00	0.65	0.09	0.00
9	1.62	0.47	0.32	0.08	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.02	0.30	0.00	1.11	0.21	0.00
10	3.17	0.91	0.40	0.12	0.34	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.02	1.19	0.00	1.89	0.25	0.00
11	2.05	0.59	3.38	0.44	0.95	0.00	0.24	0.09	0.04	0.02	0.00	0.02	1.41	1.88	1.67	0.17	0.00
12	1.39	0.40	1.02	0.16	0.37	0.00	0.00	0.04	0.02	0.01	0.00	0.02	0.93	0.00	1.26	0.53	0.00
13	0.63	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.38	0.00	0.43	0.50	0.00
14	1.91	0.55	0.44	0.00	0.23	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.02	0.74	0.00	0.98	0.62	0.00
15	2.19	0.63	0.25	0.00	0.20	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.05	1.03	0.00	1.75	0.27	0.00
16	3.41	0.98	0.68	0.21	0.36	0.22	0.10	0.05	0.01	0.01	0.02	0.05	1.18	0.00	2.88	0.38	0.00
17	3.20	0.92	1.12	0.24	0.41	0.38	0.10	0.06	0.02	0.01	0.00	0.05	0.92	0.00	4.94	0.46	0.00
18	1.11	0.32	0.93	0.06	0.21	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.05	0.36	0.00	1.21	0.18	0.00
19	1.15	0.33	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.05	0.46	0.00	1.11	0.00	0.00
20	1.39	0.40	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01	0.05	0.35	0.00	1.20	0.10	0.00
21	2.44	0.70	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	1.32	0.00	0.89	0.12	0.00
22	6.02	1.73	0.47	0.18	0.17	0.25	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.04	6.50	0.00	4.03	0.38	0.00
23	1.55	0.45	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.04	0.55	0.00	0.81	0.11	0.00
24	0.80	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.02	0.02	0.25	0.00	0.55	0.07	0.00
25	1.32	0.38	0.38	0.11	0.22	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	0.29	0.00	0.81	0.17	0.00
26	1.20	0.35	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.05	0.02	0.63	0.00	0.82	0.54	0.00
27	0.97	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.32	0.00	0.75	0.00	0.00
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위: ppb)

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg / m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.90	0.26	0.35	0.00	0.08	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	3.55	1.02	4.40	0.61	1.21	0.30	0.33	0.10	0.09	0.01	0.06	0.07	2.22	2.33	0.00	0.77	0.00
평균	1.80	0.52	1.60	0.24	0.39	0.04	0.07	0.04	0.01	0.01	0.04	0.05	0.59	0.42	0.00	0.14	0.00
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.55	0.45	0.68	0.00	0.14	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.03	0.06	0.32	0.00	0.00	0.05	0.00
3	2.68	0.77	1.27	0.26	0.32	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01	0.04	0.07	0.78	1.24	0.00	0.20	0.00
4	1.84	0.53	0.66	0.00	0.18	0.00	0.00	0.06	0.00	0.01	0.04	0.07	0.31	0.00	0.00	0.13	0.00
5	2.12	0.61	0.97	0.15	0.21	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.06	0.07	1.52	0.00	0.00	0.15	0.00
6	1.15	0.33	0.61	0.00	0.14	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.05	0.07	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2.12	0.61	0.75	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.07	0.62	0.00	0.00	0.15	0.00
8	1.64	0.47	1.18	0.26	0.33	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.07	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1.83	0.53	1.30	0.28	0.31	0.00	0.05	0.04	0.00	0.01	0.05	0.07	0.40	0.00	0.00	0.11	0.00
10	2.30	0.66	1.07	0.33	0.43	0.00	0.13	0.04	0.00	0.01	0.03	0.07	0.40	0.00	0.00	0.23	0.00
11	2.12	0.61	4.25	0.61	0.81	0.14	0.24	0.10	0.04	0.01	0.02	0.07	0.36	2.33	0.00	0.14	0.00
12	1.67	0.48	3.75	0.56	0.70	0.17	0.21	0.07	0.05	0.01	0.03	0.07	0.41	2.08	0.00	0.13	0.00
13	1.10	0.32	1.72	0.29	0.36	0.17	0.11	0.02	0.00	0.01	0.04	0.06	0.39	0.64	0.00	0.06	0.00
14	1.86	0.54	2.65	0.46	0.53	0.24	0.16	0.04	0.01	0.01	0.03	0.06	0.72	2.18	0.00	0.14	0.00
15	3.55	1.02	2.52	0.39	0.51	0.21	0.15	0.03	0.00	0.01	0.04	0.06	2.22	1.49	0.00	0.42	0.00
16	2.58	0.74	3.08	0.50	0.70	0.30	0.20	0.03	0.00	0.01	0.02	0.05	0.88	1.66	0.00	0.19	0.00
17	2.02	0.58	4.40	0.53	0.80	0.00	0.23	0.06	0.09	0.01	0.04	0.04	0.22	0.26	0.00	0.00	0.00
18	1.25	0.36	1.76	0.26	0.34	0.00	0.11	0.03	0.01	0.01	0.04	0.04	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
19	1.11	0.32	0.98	0.16	0.21	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	0.26	0.00	0.00	0.07	0.00
20	1.84	0.53	0.89	0.19	0.21	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.03	0.45	0.00	0.00	0.20	0.00
21	1.18	0.34	0.82	0.00	0.18	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.04	0.03	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1.53	0.44	1.49	0.18	0.23	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.05	0.03	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2.47	0.71	1.91	0.52	1.21	0.00	0.33	0.03	0.00	0.01	0.05	0.03	1.92	0.00	0.00	0.44	0.00
24	1.01	0.29	0.35	0.00	0.08	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.05	0.04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1.39	0.40	1.26	0.21	0.33	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.05	0.04	0.29	0.00	0.00	0.09	0.00
26	1.69	0.49	1.20	0.00	0.28	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.05	0.04	0.45	0.00	0.00	0.77	0.00
27	2.23	0.64	1.06	0.15	0.35	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.04	0.04	0.65	0.00	0.00	0.08	0.00
28	0.90	0.26	0.91	0.18	0.37	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.05	0.04	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
29	1.71	0.49	1.23	0.22	0.49	0.00	0.10	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.68	0.00	0.00	0.11	0.00
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위: ppb)

(단위: ppb)