	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 탕정면 한내로 209(탕정온샘도서관)

□ 측정기간 : 2022. 7. 13.～ 7. 19.(7일간)

□ 측정목적 : 아산디스플레이시티 일반산업단지 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼13 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 배방읍(31) > 모종동(23) > 온샘도서관(22) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 모종동(13) = 배방읍(13) > 온샘도서관(9)

□ 강수와 원활한 대기확산으로 대기상태가 청정하였음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.4 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 25.3 ℃ 2. 습도 : 평균 87.2 % 3. 주풍향 : 동남동풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.8 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼13 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.007∼0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.026 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.1 ppm) 이내임

□ CO : 측정기간 CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
7.13		20	7	0.003	0.010	0.018	0.4
7.14		17	8	0.003	0.010	0.032	0.4
7.15		27	13	0.003	0.011	0.030	0.4
7.16		24	10	0.004	0.010	0.027	0.3
7.17		18	8	0.003	0.007	0.027	0.2
7.18		17	7	0.003	0.013	0.021	0.2
7.19		28	13	0.003	0.012	0.027	0.1
평균농도		22	9	0.003	0.010	0.026	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.4 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 1.9 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.1 ㎍/㎥, 자일렌 1.4 ㎍/㎥, 스티렌 0.2 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
7.13		0.3	7.4	5.2	4.9	0.3
7.14		0.3	0.6	0.3	0.5	0.1
7.15		0.5	1.0	0.4	0.7	0.1
7.16		0.5	1.0	0.4	0.9	0.1
7.17		0.4	0.4	0.2	0.4	0.1
7.18		0.3	1.8	0.6	1.7	0.1
7.19		0.3	1.0	0.4	0.9	0.2
측정기간 평균		0.4	1.9	1.1	1.4	0.2
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

PM10	PM2.5

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 7.211 ∼ 9.867 ppb, 측정기간 평균 8.340 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18	7.19	평균
NH3 (ppb)	8.081	7.211	8.310	7.787	8.281	8.844	9.867	8.340
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > K > Ca > Zn 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0001∼0.0060 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0025 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
7.13	0.0034	0.6136	0.0018	0.0408	0.0256	0.0038	0.0001	0.0012	0.0067	0.0958	0.0009	0.0048	0.0308	0.0009	0.0009	0.0053	0.0047	0.0003	0.0001
7.14	0.0054	0.6478	0.0074	0.0283	0.0425	0.0024	0.0002	0.0001	0.0043	0.0597	0.0005	0.0014	0.0119	0.0023	0.0009	0.0046	0.0054	0.0006	0.0000
7.15	0.0060	0.5536	0.0249	0.0442	0.0355	0.0034	0.0002	0.0002	0.0042	0.0851	0.0003	0.0023	0.0245	0.0016	0.0009	0.0036	0.0052	0.0006	0.0004
7.16	0.0017	0.5612	0.0011	0.0276	0.0118	0.0018	0.0001	0.0001	0.0015	0.0414	0.0003	0.0009	0.0080	0.0005	0.0002	0.0033	0.0067	0.0009	0.0000
7.17	0.0004	0.5868	0.0001	0.0105	0.0026	0.0003	0.0001	0.0000	0.0002	0.0069	0.0001	0.0003	0.0018	0.0002	0.0001	0.0024	0.0064	0.0012	0.0000
7.18	0.0001	0.6876	0.0000	0.0062	0.0005	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	0.0000	0.0002	0.0002	0.0000	0.0000	0.0056	0.0053	0.0011	0.0000
7.19	0.0008	0.5942	0.0003	0.0068	0.0017	0.0004	0.0000	0.0000	0.0004	0.0038	0.0001	0.0000	0.0012	0.0001	0.0000	0.0018	0.0052	0.0005	0.0000
평균	0.0025	0.6064	0.0051	0.0235	0.0172	0.0018	0.0001	0.0002	0.0025	0.0423	0.0003	0.0014	0.0112	0.0008	0.0004	0.0038	0.0056	0.0007	0.0001
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20(아산시보건소)

□ 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38(배방읍사무소)

2. 인접 대기오염측정소와 평균농도 비교

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 7∼13 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 배방읍(31) > 모종동(23) > 온샘도서관(22) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 모종동(13) = 배방읍(13) > 온샘도서관(9)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 강수와 원활한 대기확산으로 대기상태가 청정하였음(그림 4)

□ SO2는 0.003 ppm으로 배방읍(0.003 ppm), 모종동(0.003 ppm)과 같았음

□ NO2는 0.010 ppm으로 배방읍(0.009 ppm), 모종동(0.007 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.026 ppm으로 모종동(0.037 ppm), 배방읍(0.041 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 배방읍(0.3 ppm)과 같고 모종동(0.2 ppm)보다 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍
7.13	20	24	32	7	15	13
7.14	17	-	24	8	-	10
7.15	27	-	41	13	-	18
7.16	24	26	36	10	16	16
7.17	18	19	25	8	11	11
7.18	17	18	25	7	10	10
7.19	28	28	37	13	15	14
평균	22	23	31	9	13	13

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍
7.13	0.003	0.003	-	0.010	0.009	0.010
7.14	0.003	-	0.003	0.010	-	0.008
7.15	0.003	-	0.003	0.011	-	0.011
7.16	0.004	0.003	0.003	0.010	0.007	0.009
7.17	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004	0.006
7.18	0.003	0.003	0.003	0.013	0.009	0.011
7.19	0.003	0.003	0.003	0.012	0.008	0.009
평균	0.003	0.003	0.003	0.010	0.007	0.009

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍
7.13	0.018	0.026	0.030	0.4	0.2	0.3
7.14	0.032	-	0.048	0.4	-	0.3
7.15	0.030	-	0.046	0.4	-	0.4
7.16	0.027	0.042	0.042	0.3	0.3	0.3
7.17	0.027	0.043	0.043	0.2	0.2	0.3
7.18	0.021	0.035	0.036	0.2	0.2	0.3
7.19	0.027	0.038	0.040	0.1	0.3	0.3
평균	0.026	0.037	0.041	0.3	0.2	0.3

※ - : 장비점검

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교