	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 홍성군 광천읍 충서로 206-15(솔스빌아파트)

□ 측정기간 : 2022. 9. 15. ∼ 9. 21.(7일간)

□ 측정목적 : 건설폐기물처리 사업장 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 26∼37 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 10∼24 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 솔스빌(30) > 주교면 측정소(28) > 홍성읍 측정소(25) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 솔스빌(15) > 홍성읍 측정소(12) = 주교면 측정소(12)

□ 원활한 대기확산으로 대기상태가 대체로 청정하였음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 23.6 ℃ 2. 습도 : 평균 78.6 % 3. 주풍향 : 동북동풍 4. 풍속 : 평균 1.7 m/s, 시간최대 4.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 26∼37 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 10∼24 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.008 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.026 ppm, CO는 0.1 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
9.15		26	10	0.003	0.004	0.037	0.1
9.16		30	15	0.003	0.004	0.024	0.1
9.17		28	18	0.003	0.006	0.023	0.1
9.18		37	24	0.003	0.009	0.028	0.2
9.19		33	12	0.003	0.007	0.027	0.1
9.20		27	11	0.003	0.013	0.017	0.1
9.21		27	13	0.003	0.011	0.027	0.1
평균농도		30	15	0.003	0.008	0.026	0.1
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 1.9 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.7 ㎍/㎥, 자일렌 0.6 ㎍/㎥, 스티렌은 0.4 ㎍/㎥로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
9.15		0.3	0.9	0.6	1.0	0.5
9.16		0.3	1.3	0.6	0.5	0.2
9.17		0.5	1.1	0.7	0.5	0.4
9.18		0.5	2.6	1.1	0.9	0.5
9.19		0.5	1.2	0.5	0.5	0.1
9.20		0.3	2.4	0.9	0.7	0.4
9.21		0.4	4.2	0.5	0.4	0.5
측정기간 평균		0.4	1.9	0.7	0.6	0.4
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 측정기간 불검출되었음

□ CO2 일평균농도 범위는 402∼443 ppm, 측정기간 평균농도는 424 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도 범위는 2.091∼2.515 ppm, 측정기간 평균농도는 2.277 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
9.15		0.000	402	2.091
9.16		0.000	408	2.092
9.17		0.000	433	2.339
9.18		0.000	434	2.292
9.19		0.000	415	2.100
9.20		0.000	435	2.509
9.21		0.000	443	2.515
측정기간 평균		0.000	424	2.277
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기환경측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 홍성읍 : 홍성군 홍성읍 내포로 136번길 29, 느티나무 어린이집

□ 주교면 : 보령시 주교면 울계큰길 396, 주교면사무소

2. 인접 대기환경측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 30 ㎍/㎥으로 홍성읍(25 ㎍/㎥), 주교면(28 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 15 ㎍/㎥으로 홍성읍(12 ㎍/㎥), 주교면(12 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 솔스빌(30) > 주교면 측정소(28) > 홍성읍 측정소(25) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 솔스빌(15) > 홍성읍 측정소(12) = 주교면 측정소(12)

□ 그림 2와 같이 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소에 비해 불규칙적으로 다소 높은 경향을 보이는 시간대가 있음

□ 그림 3과 원활한 대기확산으로 대기상태가 대체로 청정하였음

□ SO2는 0.003 ppm으로 홍성읍(0.003 ppm), 주교면(0.003 ppm)과 같았음

□ NO2는 0.008 ppm으로 주교면(0.007 ppm)과 홍성읍(0.007 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.026 ppm으로 홍성읍(0.038 ppm)과 주교면(0.040 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.1 ppm으로 홍성읍(0.2 ppm)과 주교면(0.3 ppm)보다 낮았음

표 4. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	솔스빌아파트 (이동차 측정)	홍성읍	주교면	솔스빌아파트 (이동차 측정)	홍성읍	주교면
9.15	26	20	19	10	10	8
9.16	30	23	27	15	13	12
9.17	28	23	23	18	13	12
9.18	37	25	26	24	16	17
9.19	33	30	37	12	11	11
9.20	27	28	38	11	11	11
9.21	27	25	27	13	12	12
평균	30	25	28	15	12	12

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	솔스빌아파트 (이동차 측정)	홍성읍	주교면	솔스빌아파트 (이동차 측정)	홍성읍	주교면
9.15	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005
9.16	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005
9.17	0.003	0.004	0.003	0.006	0.005	0.007
9.18	0.003	0.004	0.004	0.009	0.008	0.009
9.19	0.003	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007
9.20	0.003	0.003	0.003	0.013	0.009	0.009
9.21	0.003	0.003	0.003	0.011	0.01	0.009
평균	0.003	0.003	0.003	0.008	0.007	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	솔스빌아파트 (이동차 측정)	홍성읍	주교면	솔스빌아파트 (이동차 측정)	홍성읍	주교면
9.15	0.037	0.042	0.047	0.1	0.2	0.3
9.16	0.024	0.036	0.041	0.1	0.2	0.3
9.17	0.023	0.040	0.038	0.1	0.2	0.3
9.18	0.028	0.040	0.040	0.2	0.3	0.5
9.19	0.027	0.039	0.037	0.1	0.3	0.3
9.20	0.017	0.033	0.033	0.1	0.2	0.3
9.21	0.027	0.036	0.042	0.1	0.2	0.3
평균	0.026	0.038	0.040	0.1	0.2	0.3

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교