대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 2.23  ～ 3. 2 (8일)

나. 측정지점 : 태안 원북초등학교 방갈분교(태안군 원북면 방갈리 202)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	2.24일	2.24일 ∼ 3. 1일(6일)	3. 2일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 2.0℃ 3. 주 풍향 : 북동풍	2. 습도 : 평균 65% 4. 풍속 : 평균 1.4m/s, 시간최대 3.7m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
태안군 원북면 방갈리 202 원북초등학교방갈분교		0.032	0.1	0.003	0.008	52
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 오존은 0.032ppm으로 같은 기간 충남지역 0.018∼0.033ppm과 비슷하였고,

- 미세먼지는 52㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 62㎍/㎥으로 다소 낮게 나타났고, 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값에 비해 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.007	21	417	2.03	0.07	0.44	0.21	0.04

*벤젠은 환경기준 1.5ppb(0.5ug/m3)의  4.7%로 낮게 나타남

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.022	0.5	0.004	0.020	63
	백석동	0.019	0.5	0.003	0.018	74
서산	독곶리	0.024	0.7	0.005	0.020	60
	동문동	0.026	0.6	0.004	0.016	79
당진	난지도리	0.033	0.4	0.004	0.011	53
	정곡리	0.019	0.5	0.003	0.010	61
아산	모종동	0.018	0.6	0.005	0.018	42

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 2. 24		0.030	0.2	0.002	0.007	58
2	2. 25		0.028	0.1	0.004	0.012	51
3	2. 26		0.039	0.1	0.003	0.003	36
4	2. 27		0.036	0.1	0.003	0.004	28
5	2. 28		0.021	0.1	0.003	0.018	43
6	3. 1		0.036	0.1	0.004	0.006	95
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

* 3월1일 북서풍계열의 바람을 타고 유입되는 황사의 영향으로 높게 나타남.

(에어코리아 미세먼지 예보요약)