대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 3. 2  ～ 3. 9 (8일)

나. 측정지점 : 태안 관2리 마을회관(태안군 이원면 관리 1289-1)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	3. 2일	3. 3일 ∼ 3. 8일(6일)	3. 9일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 1.3℃ 3. 주 풍향 : 북동풍	2. 습도 : 평균 67% 4. 풍속 : 평균 2.1m/s, 시간최대 6.5m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
태안군 이원면 관2리 1289-1 마을회관		0.033	0.4	0.003	0.009	47
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 오존은 0.033ppm으로 같은 기간 충남지역 0.019∼0.034ppm과 비슷하였고,

- 미세먼지는 47㎍/㎥ 같은 기간 충남지역 51㎍/㎥으로 다소 낮게 나타났고, 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값에 비해 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.001	0.006	27	420	2.00	0.08	0.28	0.13	0.04

*벤젠은 환경기준 1.5ppb(0.5ug/m3)의  5.3%로 낮게 나타남

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.024	0.5	0.005	0.026	47
	백석동	0.022	0.5	0.004	0.023	64
서산	독곶리	0.028	0.5	0.006	0.021	49
	동문동	0.028	0.6	0.005	0.020	59
당진	난지도리	0.034	0.4	0.004	0.015	49
	정곡리	0.020	0.3	0.005	0.013	50
아산	모종동	0.019	0.7	0.007	0.023	37

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 3. 3		0.039	0.4	0.002	0.005	56
2	3. 4		0.039	0.4	0.002	0.002	38
3	3. 5		0.039	0.4	0.003	0.005	33
4	3. 6		0.026	0.5	0.005	0.018	52
5	3. 7		0.033	0.4	0.002	0.007	35
6	3. 8		0.025	0.6	0.005	0.019	68
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하