	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 논산시 연무읍 동안로 1197(한국도로공사)

□ 측정기간 : 2022. 2. 22. ∼ 3. 2.(9일간)

□ 측정목적 : 벨하우스 사업장(도장시설) 악취 민원과 동산일반산업단지 및 동산농공단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 25∼78 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이하

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 14∼58 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 3일 초과함

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 논산 측정소(47) > 한국도로공사(44) > 연무읍 측정소(43) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 한국도로공사(28) > 연무읍 측정소(25) > 논산 측정소(23)

□ 측정기간 중 25~26일 국외 미세먼지가 유입되고 대기정체로 전일 잔류한 미세먼지가 축적되어 초미세먼지의 농도가 높았음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.8 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 기준이내임

3		측정지점 및 기상현황

민원사업장 측정지점
1. 온 도 : 평균 1.9 ℃ 2. 습도 : 평균 61.2 % 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 1.2 m/s, 시간최대 6.8 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 25∼78 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 14∼58 ㎍/㎥이며 2월 25일 ~ 26일 2일간 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥)을 초과하였음

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.009∼0.029 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.031 ppm, CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.22		29	16	0.003	0.02	0.028	0.3
2.23		25	15	0.003	0.018	0.028	0.3
2.24		39	22	0.003	0.029	0.022	0.4
2.25		78	58	0.004	0.027	0.030	0.4
2.26		69	50	0.003	0.009	0.055	0.3
2.27		35	18	0.003	0.012	0.038	0.3
2.28		40	23	0.003	0.024	0.025	0.3
3.1		52	35	0.003	0.018	0.024	0.3
3.2		27	14	0.003	0.019	0.026	0.3
평균농도		44	28	0.003	0.019	0.031	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.8 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 39.6 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 1.0 ㎍/㎥, o-자일렌 1.2 ㎍/㎥, m,p-자일렌 1.7 ㎍/㎥, 스티렌 0.0 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	o-Xylene	m,p-Xylene	styrene
2.22		0.6	11.7	0.9	1.0	1.5	0.0
2.23		0.7	103.8	2.8	4.7	6.7	0.0
2.24		1.2	152.4	1.8	1.4	1.9	0.0
2.25		1.6	63.5	0.9	0.8	1.5	0.0
2.26		0.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0
2.27		0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2.28		0.6	8.9	1.2	1.4	1.8	0.0
3.1		0.9	7.9	0.7	0.5	0.8	0.0
3.2		0.7	6.2	0.9	0.7	1.0	0.0
측정기간 평균		0.8	39.6	1.0	1.2	1.7	0.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.000∼0.002 ppm, 측정기간 평균농도는  0.001ppm 이었음

□ CO2 일평균농도는 431∼450 ppm, 측정기간 평균농도는 440 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.098∼2.190 ppm, 측정기간 평균농도는 2.151 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
2.22		0.002	441	2.187
2.23		0.001	435	2.115
2.24		0.002	446	2.151
2.25		0.001	450	2.190
2.26		0.000	431	2.121
2.27		0.000	432	2.098
2.28		0.001	442	2.164
3.1		0.001	440	2.187
3.2		0.001	442	2.148
측정기간 평균		0.001	440	2.151
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 논 산 : 논산시 시민로 389

□ 연무읍 : 논산시 연무읍 안심로 50

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 44 ㎍/㎥으로 논산(47 ㎍/㎥)보다 낮고 연무읍(43 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 28 ㎍/㎥로 연무읍(25 ㎍/㎥), 논산(23 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 논산 측정소(47) > 한국도로공사(44) > 연무읍 측정소(43) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 한국도로공사(28) > 연무읍 측정소(25) > 논산 측정소(23)

□ 그림 2와 같이 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임

□ 그림 3과 같이 측정기간 중 25~26일 국외 미세먼지가 유입되고 대기정체로 전일 잔류한 미세먼지가 축적되어 초미세먼지의 농도가 높았음

□ SO2는 0.003 ppm으로 논산(0.003 ppm)과 연무읍(0.003 ppm)과 같음

□ NO2는 0.019 ppm으로 논산(0.015 ppm)과 연무읍(0.016 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.031 ppm으로 논산(0.033 ppm), 연무읍(0.038 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 논산(0.2 ppm)보다 높고, 연무읍(0.5 ppm)보다 낮았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	한국도로공사 (이동차 측정)	논산	연무읍	한국도로공사 (이동차 측정)	논산	연무읍
2.22	29	30	26	16	15	14
2.23	25	29	24	15	14	13
2.24	39	36	29	22	17	17
2.25	78	74	71	58	34	48
2.26	69	77	72	50	33	44
2.27	35	43	46	18	19	19
2.28	40	44	41	23	21	21
3.1	52	52	51	35	31	31
3.2	27	33	28	14	16	13
평균	44	47	43	28	23	25

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	한국도로공사 (이동차 측정)	논산	연무읍	한국도로공사 (이동차 측정)	논산	연무읍
2.22	0.003	0.003	0.004	0.02	0.015	0.015
2.23	0.003	0.003	0.003	0.018	0.013	0.012
2.24	0.003	0.003	0.003	0.029	0.017	0.017
2.25	0.004	0.004	0.004	0.027	0.019	0.023
2.26	0.003	0.004	0.003	0.009	0.014	0.013
2.27	0.003	0.003	0.003	0.012	0.011	0.012
2.28	0.003	0.004	0.004	0.024	0.019	0.019
3.1	0.003	0.003	0.003	0.018	0.016	0.018
3.2	0.003	0.003	0.003	0.019	0.013	0.014
평균	0.003	0.003	0.003	0.019	0.015	0.016

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	한국도로공사 (이동차 측정)	논산	연무읍	한국도로공사 (이동차 측정)	논산	연무읍
2.22	0.028	0.031	0.031	0.3	0.2	0.4
2.23	0.028	0.034	0.036	0.3	0.2	0.4
2.24	0.022	0.029	0.033	0.4	0.3	0.5
2.25	0.030	0.033	0.038	0.4	0.4	0.6
2.26	0.055	0.046	0.059	0.3	0.2	0.5
2.27	0.038	0.038	0.045	0.3	0.2	0.5
2.28	0.025	0.028	0.034	0.3	0.2	0.5
3.1	0.024	0.028	0.031	0.3	0.2	0.6
3.2	0.026	0.031	0.034	0.3	0.2	0.5
평균	0.031	0.033	0.038	0.3	0.2	0.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교

국외유입 및 대기정체로

고농도 발생