	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 성연면 해성리 652(인더스밸리 산단 내)

□ 측정기간 : 2022. 4. 5. ∼ 4. 11.(7일간)

□ 측정목적 : 인더스밸리 산업단지 악취민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 27∼52 ㎍/㎥이며 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼31 ㎍/㎥이며 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 성연면 측정소(40) > 대산리 측정소(38) > 인더스밸리(37) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 인더스밸리(19) = 성연면 측정소(19) > 대산리 측정소(17)

□ 측정기간 동안 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기상태가 보통수준 이상으로 대체로 청정하였음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이지만 O3은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 5회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

측정지점 인더스밸리 산업단지
1. 온 도 : 평균 12.7 ℃ 2. 습도 : 평균 60.4 % 3. 주풍향 : 남풍 4. 풍속 : 평균 2.5 m/s, 시간최대 6.1 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 27∼52 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 11∼31 ㎍/㎥이며 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.004∼0.009 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.045 ppm이나, 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 5회 초과함(같은 기간 서산시 성연면 측정소 5회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
4.5		44	31	-	0.009	0.041	0.4	0.066
4.6		52	28	0.003	0.008	0.047	0.4	0.063
4.7		28	11	0.003	0.008	0.036	0.3
4.8		44	18	0.003	0.008	0.049	0.3	0.071
4.9		35	14	0.003	0.004	0.064	0.3	0.073
4.10		27	14	0.003	0.004	0.052	0.3	0.064
4.11		30	18	0.002	0.006	0.030	0.3
평균농도		37	19	0.003	0.007	0.045	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

※ - : 장비점검

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.4 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 1.9 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.5 ㎍/㎥, 자일렌 0.9 ㎍/㎥, 스티렌은 0.1 ㎍/㎥로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene		Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
4.5		0.5		6.7	0.9	2.0	0.0
4.6		0.7		0.9	0.2	0.3	0.0
4.7		0.8		1.9	0.3	0.7	0.0
4.8		0.3		2.1	0.8	2.0	0.0
4.9		0.2		0.6	0.5	0.8	0.1
4.10		0.1		0.2	0.4	0.0	0.4
4.11		0.2		0.8	0.3	0.4	0.2
측정기간 평균		0.4		1.9	0.5	0.9	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

※ - : 장비점검

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S는 측정기간 불검출되었음

□ CO2 일평균농도는 421∼437 ppm, 측정기간 평균농도는 431 ppm 이었음

□ CH4 일평균농도는 2.048∼2.145 ppm, 측정기간 평균농도는 2.096 ppm 이었음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S (ppm)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
4.5		0.000	437	2.145
4.6		0.000	436	2.105
4.7		0.000	434	2.091
4.8		0.000	433	2.127
4.9		0.000	422	2.066
4.10		0.000	421	2.048
4.11		0.000	433	2.091
측정기간 평균		0.000	431	2.096
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

□ 대산리 : 충청남도 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

2. 인접 대기오염측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 37 ㎍/㎥으로 대산리(38 ㎍/㎥), 성연면(40 ㎍/㎥)보다 낮음

□ PM2.5는 19 ㎍/㎥으로 성연면(19 ㎍/㎥)과 같고 대산리(17 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 성연면 측정소(40) > 대산리 측정소(38) > 인더스밸리(37) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 인더스밸리(19) = 성연면 측정소(19) > 대산리 측정소(17)

□ 그림 2와 같이 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임

□ 그림 3과 같이 측정기간 동안 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기상태가 보통수준 이상으로 대체로 청정하였음

□ SO2는 0.003 ppm으로 대산리(0.003 ppm)와 같고 성연면(0.002 ppm)보다 높았음

□ NO2는 0.007 ppm으로 대산리(0.011 ppm), 성연면(0.010 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.045 ppm으로 대산리(0.052 ppm), 성연면(0.048 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 대산리(0.3 ppm), 성연면(0.3 ppm)과 같았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	인더스밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	인더스밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4.5	44	38	47	31	23	31
4.6	52	-	57	28	-	29
4.7	28	-	30	11	-	10
4.8	44	43	48	18	15	19
4.9	35	41	41	14	17	17
4.10	27	31	29	14	14	13
4.11	30	38	32	18	13	17
평균	37	38	40	19	17	19

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	인더스밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	인더스밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4.5	-	0.002	0.003	0.009	0.018	0.016
4.6	0.003	-	0.003	0.008	-	0.014
4.7	0.003	-	0.003	0.008	-	0.013
4.8	0.003	0.003	0.003	0.008	0.014	0.012
4.9	0.003	0.003	0.002	0.004	0.007	0.005
4.10	0.003	0.003	0.002	0.004	0.006	0.005
4.11	0.002	0.003	0.002	0.006	0.01	0.008
평균	0.003	0.003	0.002	0.007	0.011	0.010

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	인더스밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면	인더스밸리 (이동차 측정)	대산리	성연면
4.5	0.041	0.058	0.055	0.4	0.4	0.4
4.6	0.047	-	0.045	0.4	-	0.4
4.7	0.036	-	0.036	0.3	-	0.3
4.8	0.049	0.049	0.048	0.3	0.3	0.3
4.9	0.064	0.068	0.068	0.3	0.3	0.3
4.10	0.052	0.055	0.054	0.3	0.2	0.2
4.11	0.030	0.034	0.03	0.3	0.3	0.3
평균	0.045	0.052	0.048	0.3	0.3	0.3

※ - : 장비점검

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교