	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장2길 128-9(도랑골 노인회관)

□ 측정기간 : 2022. 4. 22.～ 5. 2.(11일간)

□ 측정목적 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 19∼152 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1일 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 8∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(56) > 예산군 측정소(49) > 도랑골(47) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(21) = 삽교읍 측정소(21) > 도랑골(16) 2. 측정기간 중 서부권지역(예산, 홍성 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM10 주의보 : 4. 27. (07:00) ∼ 4. 27. (21:00)

□ 4월 27일 중국 내몽골고원(중국북동)에서 발원한 황사의 영향으로 고농도가 발생하여 미세먼지 주의보가 발령되었음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이지만 O3은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 15.0 ℃ 2. 습도 : 평균 70.6 % 3. 주풍향 : 북북서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 3.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 19∼152 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1일 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 8∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.001∼0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.005∼0.021ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.042 ppm이나, 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함(같은 기간 예산군 측정소 7회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
4.22		29	19	0.002	0.008	0.057	0.3	0.064
4.23		34	20	0.002	0.018	0.042	0.2
4.24		41	21	0.001	0.021	0.041	0.1
4.25		49	28	0.001	0.015	0.038	0.3
4.26		29	11	0.001	0.007	0.044	0.4
4.27		152	16	0.002	0.008	0.039	0.4
4.28		63	15	0.002	0.010	0.034	0.4
4.29		19	8	0.002	0.007	0.036	0.3
4.30		22	12	0.001	0.006	0.036	0.3
5.1		36	13	0.001	0.005	0.045	0.3
5.2		41	17	0.002	0.008	0.048	0.4	0.062
평균농도		47	16	0.002	0.010	0.042	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 3.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.7 ㎍/㎥, 자일렌 1.9 ㎍/㎥, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene		Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
4.22		0.6		1.3	0.3	0.6	0.0
4.23		0.8		3.6	0.6	1.7	0.0
4.24		1.0		3.1	0.9	2.2	0.0
4.25		1.8		5.5	1.4	3.8	0.2
4.26		1.1		6.7	1.0	3.7	0.2
4.27		0.6		1.4	0.3	1.2	0.0
4.28		0.9		4.6	0.7	1.9	0.1
4.29		0.5		8.6	1.0	2.6	0.1
4.30		0.8		3.2	0.5	1.3	0.5
5.1		0.5		0.6	0.2	0.9	0.0
5.2		0.7		0.9	0.2	0.9	0.0
측정기간 평균		0.8		3.6	0.7	1.9	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 7.960 ∼ 46.193 ppb, 측정기간 평균 16.362 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	5.1	5.2	평균
NH3 (ppb)	24.879	46.193	장비 점검		12.933	7.960	16.144	12.874	10.78	10.561	11.69	16.362
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Si > Fe > K > Ca 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0034∼0.1187 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0473 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
4.22	0.0034	1.7965	0.1447	0.0719	0.0541	0.0070	0.0001	0.0006	0.0041	0.1043	0.0006	0.0024	0.0123	0.0007	0.0004	0.0005	0.0057	0.0005	0.0000
4.23	장비점검
4.24	장비점검
4.25	0.0360	0.8170	0.2319	0.1557	0.0715	0.0109	0.0003	0.0020	0.0149	0.2164	0.0013	0.0044	0.0423	0.0013	0.0014	0.0000	0.0091	0.0006	0.0002
4.26	0.0569	0.7148	0.2886	0.0840	0.0718	0.0105	0.0001	0.0004	0.0051	0.1469	0.0004	0.0015	0.0184	0.0021	0.0004	0.0007	0.0063	0.0004	0.0000
4.27	0.0076	0.8579	1.5645	0.1958	0.3716	0.0365	0.0004	0.0006	0.0097	0.3743	0.0003	0.0023	0.0145	0.0024	0.0002	0.0005	0.0061	0.0013	0.0000
4.28	0.0726	0.6301	0.4023	0.1077	0.1089	0.0122	0.0002	0.0002	0.0070	0.1658	0.0003	0.0041	0.0248	0.0027	0.0002	0.0015	0.0069	0.0011	0.0000
4.29	0.1138	0.7530	0.0288	0.0346	0.0199	0.0030	0.0000	0.0002	0.0031	0.0723	0.0002	0.0013	0.0167	0.0012	0.0001	0.0011	0.0070	0.0007	0.0000
4.30	0.1187	0.6957	0.0182	0.0425	0.0149	0.0019	0.0001	0.0000	0.0013	0.0415	0.0003	0.0006	0.0102	0.0013	0.0002	0.0011	0.0067	0.0013	0.0000
5.1	0.0100	0.7109	0.0641	0.0617	0.0389	0.0041	0.0003	0.0001	0.0019	0.0728	0.0010	0.0005	0.0101	0.0012	0.0004	0.0009	0.0061	0.0009	0.0000
5.2	0.0071	0.8367	0.0227	0.0897	0.0255	0.0028	0.0002	0.0002	0.0028	0.0757	0.0020	0.0007	0.0153	0.0011	0.0008	0.0006	0.0065	0.0001	0.0001
평균	0.0473	0.8681	0.3073	0.0938	0.0864	0.0099	0.0002	0.0005	0.0055	0.1411	0.0007	0.0020	0.0183	0.0016	0.0005	0.0008	0.0067	0.0008	0.0000
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 삽교읍 : 예산군 삽교읍 두리3길 33, 삽교읍행정복지센터

2. 인접 대기오염측정소와 평균농도 비교

□ PM10 : 24시간 평균치는 19∼152 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1일 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 8∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(56) > 예산군 측정소(49) > 도랑골(47) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 예산군 측정소(21) = 삽교읍 측정소(21) > 도랑골(16)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 4월 27일 중국 내몽골고원(중국북동)에서 발원한 황사의 영향으로 고농도가 발생하여 미세먼지 주의보가 발령되었음(그림 4)

□ SO2는 0.002 ppm으로 예산군(0.003 ppm), 삽교읍(0.003 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.010 ppm으로 예산군(0.008 ppm), 삽교읍(0.007 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.042 ppm으로 예산군(0.052 ppm), 삽교읍(0.053 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 삽교읍(0.3 ppm)과 같고 예산군(0.4 ppm)보다 낮았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
4.22	29	32	36	19	20	20
4.23	34	37	40	20	23	25
4.24	41	38	44	21	26	26
4.25	49	57	65	28	37	38
4.26	29	26	32	11	19	19
4.27	152	148	183	16	22	21
4.28	63	79	83	15	18	15
4.29	19	20	23	8	13	13
4.30	22	17	19	12	11	12
5.1	36	41	48	13	19	18
5.2	41	42	48	17	21	23
평균	47	49	56	16	21	21

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
4.22	0.002	0.003	0.003	0.008	0.005	0.005
4.23	0.002	0.003	0.003	0.018	0.012	0.008
4.24	0.001	0.003	0.003	0.021	0.005	0.006
4.25	0.001	0.003	0.003	0.015	0.009	0.009
4.26	0.001	0.003	0.003	0.007	0.006	0.007
4.27	0.002	0.003	0.004	0.008	0.010	0.008
4.28	0.002	0.004	0.004	0.010	0.011	0.010
4.29	0.002	0.003	0.003	0.007	0.007	0.008
4.30	0.001	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006
5.1	0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005
5.2	0.002	0.003	0.003	0.008	0.007	0.007
평균	0.002	0.003	0.003	0.010	0.008	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	도랑골 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
4.22	0.057	0.068	0.068	0.3	0.4	0.3
4.23	0.042	0.050	0.058	0.2	0.5	0.3
4.24	0.041	0.058	0.059	0.1	0.5	0.3
4.25	0.038	0.063	0.060	0.3	0.6	0.4
4.26	0.044	0.054	0.056	0.4	0.5	0.2
4.27	0.039	0.045	0.045	0.4	0.4	0.3
4.28	0.034	0.040	0.041	0.4	0.4	0.3
4.29	0.036	0.042	0.044	0.3	0.3	0.2
4.30	0.036	0.043	0.042	0.3	0.3	0.2
5.1	0.045	0.050	0.054	0.3	0.3	0.3
5.2	0.048	0.054	0.055	0.4	0.3	0.3
평균	0.042	0.052	0.053	0.3	0.4	0.3

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

중국 내몽골 고원 황사 영향

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교

중국 내몽골 고원 황사 영향