	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 천안시 서북구 차암동 130-13(차암1통 경로당)

□ 측정기간 : 2022. 7. 21.～ 7. 27.(7일간)

□ 측정목적 : 천안일반산업단지 악취민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 9∼15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 성황동(28) > 백석동(25) > 경로당(24) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 백석동(18) > 성황동(17) > 경로당(11)

□ 강수와 원활한 대기확산으로 대기상태가 청정하였음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이지만 O3은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 1회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.4 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

천안일반산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 25.6 ℃ 2. 습도 : 평균 85.6 % 3. 주풍향 : 동남동풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 1.7 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 9∼15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.003∼0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.006∼0.011ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.032 ppm이나, 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 1회 초과함(같은 기간 백석동 측정소 6회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 0.3 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
7.21		20	9	0.003	0.011	0.027	0.3
7.22		28	14	0.004	0.008	0.039	0.4
7.23		29	15	0.003	0.009	0.028	0.3
7.24		17	9	0.003	0.006	0.031	0.3
7.25		23	10	0.004	0.008	0.032	0.3
7.26		27	12	0.004	0.011	0.040	0.2	0.064
7.27		24	12	0.003	0.011	0.031	0.2
평균농도		24	11	0.003	0.009	0.032	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.4 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 2.5 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.8 ㎍/㎥, 자일렌 1.5 ㎍/㎥, 스티렌 0.1 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
7.21		0.4	3.4	1.2	1.8	0.1
7.22		0.5	2.1	0.7	1.3	0.1
7.23		0.3	2.5	1.0	1.8	0.1
7.24		0.3	0.5	0.2	0.3	0.1
7.25		0.3	1.9	0.5	0.9	0.1
7.26		0.3	4.3	1.4	2.9	0.0
7.27		0.4	2.6	0.8	1.4	0.1
측정기간 평균		0.4	2.5	0.8	1.5	0.1
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

PM10	PM2.5

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 6.915 ∼ 10.007 ppb, 측정기간 평균 8.152 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25	7.26	7.27	평균
NH3 (ppb)	10.007	9.352	8.671	7.644	6.943	7.534	6.915	8.152
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > K > Ag > Pd 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0001∼0.0007 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0004 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
7.21	0.0004	0.6816	0.0009	0.0084	0.0016	0.0004	0.0000	0.0000	0.0004	0.0067	0.0000	0.0002	0.0019	0.0001	0.0000	0.0042	0.0060	0.0005	0.0000
7.22	0.0002	0.7261	0.0007	0.0066	0.0014	0.0004	0.0001	0.0001	0.0005	0.0076	0.0002	0.0001	0.0013	0.0001	0.0001	0.0029	0.0066	0.0007	0.0000
7.23	0.0001	0.6001	0.0000	0.0054	0.0007	0.0002	0.0000	0.0000	0.0002	0.0029	0.0001	0.0000	0.0009	0.0001	0.0000	0.0021	0.0068	0.0008	0.0001
7.24	0.0006	0.5962	0.0000	0.0062	0.0006	0.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.0037	0.0000	0.0001	0.0019	0.0001	0.0001	0.0041	0.0059	0.0013	0.0000
7.25	0.0006	0.6517	0.0006	0.0069	0.0010	0.0005	0.0000	0.0001	0.0003	0.0109	0.0001	0.0004	0.0008	0.0001	0.0000	0.0045	0.0060	0.0006	0.0000
7.26	0.0007	0.6475	0.0008	0.0076	0.0015	0.0004	0.0001	0.0000	0.0004	0.0117	0.0001	0.0003	0.0038	0.0001	0.0000	0.0038	0.0058	0.0011	0.0000
7.27	0.0006	0.6767	0.0119	0.0080	0.0093	0.0011	0.0000	0.0001	0.0003	0.0175	0.0001	0.0011	0.0070	0.0000	0.0000	0.0036	0.0061	0.0003	0.0002
평균	0.0004	0.6543	0.0021	0.0070	0.0023	0.0005	0.0000	0.0001	0.0003	0.0087	0.0001	0.0003	0.0025	0.0001	0.0000	0.0036	0.0062	0.0008	0.0000
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 백석동 : 천안시 백석동 555-57번지(백석농공단지)

□ 성황동 : 천안시 동남구 복자1길 24(문성어린이집)

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10 : 24시간 평균치는 17∼29 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 9∼15 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 성황동(28) > 백석동(25) > 경로당(24) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 백석동(18) > 성황동(17) > 경로당(11)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 강수와 원활한 대기확산으로 대기상태가 청정하였음(그림 4)

□ SO2는 0.003 ppm으로 백석동(0.003 ppm), 성황동(0.003 ppm)과 같았음

□ NO2는 0.009 ppm으로 백석동(0.011 ppm), 성황동(0.012 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.032 ppm으로 성황동(0.047 ppm), 백석동(0.049 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.3 ppm으로 성황동(0.4 ppm), 백석동(0.5 ppm)보다 낮았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차 (경로당))	성황동	백석동	이동차 (경로당))	성황동	백석동
7.21	20	23	21	9	14	14
7.22	28	30	28	14	18	20
7.23	29	33	30	15	23	23
7.24	17	19	17	9	13	12
7.25	23	28	23	10	16	16
7.26	27	31	28	12	18	19
7.27	24	29	26	12	18	18
평균	24	28	25	11	17	18

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차 (경로당))	성황동	백석동	이동차 (경로당))	성황동	백석동
7.21	0.003	0.003	0.003	0.011	0.014	0.012
7.22	0.004	0.003	0.003	0.008	0.012	0.01
7.23	0.003	0.002	0.002	0.009	0.012	0.011
7.24	0.003	0.002	0.002	0.006	0.008	0.007
7.25	0.004	0.003	0.003	0.008	0.012	0.011
7.26	0.004	0.003	0.003	0.011	0.015	0.014
7.27	0.003	0.002	0.002	0.011	0.013	0.012
평균	0.003	0.003	0.003	0.009	0.012	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차 (경로당))	성황동	백석동	이동차 (경로당))	성황동	백석동
7.21	0.027	0.043	0.046	0.3	0.4	0.5
7.22	0.039	0.057	0.061	0.4	0.4	0.5
7.23	0.028	0.039	0.042	0.3	0.4	0.5
7.24	0.031	0.045	0.047	0.3	0.4	0.5
7.25	0.032	0.048	0.048	0.3	0.5	0.6
7.26	0.040	0.052	0.055	0.2	0.4	0.5
7.27	0.031	0.043	0.047	0.2	0.4	0.5
평균	0.032	0.047	0.049	0.3	0.4	0.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교