	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장리 335-7

□ 측정기간 : 2022. 11. 25. ∼ 12. 1.(7일간)

□ 측정목적 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 16종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 20∼70 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼30 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(45) > 상장2리(40) > 예산군 측정소(34) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(21) > 상장2리(19) > 예산군 측정소(16)

□ 미세먼지는 대기정체로 축적되어 다소 높았으나 이후 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기상태가 보통수준 이상이였음

□ SO2, NO2, CO, O3 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.5 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 4.9 ℃ 2. 습도 : 평균 69.0 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 5.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 20∼70 ㎍/㎥로 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 10∼30 ㎍/㎥로 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002∼0.003 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm) 이내임

□ NO₂: 24시간 평균치는 0.003∼0.010 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.032 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.1ppm)      및 8시간 도 환경기준(0.06ppm) 이내임

□ CO : 측정기간 CO 평균농도는 0.3 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
11.25		51	24	0.003	0.006	0.039	0.3
11.26		70	20	0.003	0.005	0.040	0.2
11.27		45	30	0.002	0.009	0.021	0.4
11.28		42	26	0.002	0.010	0.022	0.4
11.29		20	10	0.002	0.004	0.037	0.3
11.30		26	10	0.002	0.003	0.039	0.3
12.1		26	14	0.003	0.010	0.027	0.5
평균농도		40	19	0.003	0.007	0.032	0.3
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균농도는 0.5 ㎍/㎥로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와   도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 그 외 톨루엔 2.1 ㎍/㎥이며, 에틸벤젠 0.4 ㎍/㎥, 자일렌 0.4 ㎍/㎥, 스티렌은 0.0 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
11.25		0.8	3.5	1.2	1.0	0.0
11.26		0.6	1.0	0.1	0.2	0.0
11.27		0.9	3.5	0.6	0.7	0.1
11.28		0.7	4.1	0.6	0.6	0.0
11.29		0.5	1.8	0.3	0.4	0.0
11.30		0.4	2.2	0.0	0.1	0.0
12.1		0.3	3.0	0.5	0.6	0.0
측정기간 평균		0.5	2.1	0.4	0.4	0.0
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ H2S는 측정기간 평균농도는 0.002 ppm이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S)

일자 항목	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	12.1	평균
H2S (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기환경측정소와 측정결과 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 삽교읍 : 예산군 삽교읍 두리3길 33, 삽교읍행정복지센터

2. 인접 대기환경측정소와 조사기간 중 측정결과 비교

□ PM10는 40 ㎍/㎥으로 삽교읍(45 ㎍/㎥)보다 낮고 예산군(34 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 19 ㎍/㎥으로 삽교읍(21 ㎍/㎥)보다 낮고 예산군(16 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(45) > 상장2리(40) > 예산군 측정소(34) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(21) > 상장2리(19) > 예산군 측정소(16)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2)

□ 미세먼지는 대기정체로 축적되어 다소 높았으나 이후 원활한 대기확산과 강수의 영향으로 대기상태가 보통수준 이상이였음(그림 3)

□ SO2는 0.003 ppm으로 예산군(0.003 ppm), 삽교읍(0.003 ppm)과 같음

□ NO2는 0.007 ppm으로 삽교읍(0.010 ppm), 예산군(0.011 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.032 ppm으로 예산군(0.024 ppm), 삽교읍(0.024 ppm)보다 높았음

□ CO는 0.3 ppm으로 예산군(0.3 ppm), 삽교읍(0.3 ppm)과 같음

표 4. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	상장2리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
11.25	51	47	58	24	29	33
11.26	70	65	79	20	21	23
11.27	45	33	56	30	16	31
11.28	42	24	41	26	14	26
11.29	20	21	26	10	12	10
11.30	26	22	23	10	8	8
12.1	26	23	32	14	12	14
평균	40	34	45	19	16	21

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	상장2리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
11.25	0.003	0.003	0.003	0.006	0.012	0.010
11.26	0.003	0.003	0.003	0.005	0.011	0.008
11.27	0.002	0.003	0.003	0.009	0.015	0.016
11.28	0.002	0.003	0.003	0.010	0.012	0.015
11.29	0.002	0.003	0.002	0.004	0.008	0.005
11.30	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004
12.1	0.003	0.003	0.003	0.010	0.014	0.014
평균	0.003	0.003	0.003	0.007	0.011	0.010

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	상장2리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	상장2리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
11.25	0.039	0.030	0.029	0.3	0.4	0.4
11.26	0.040	0.024	0.030	0.2	0.3	0.3
11.27	0.021	0.015	0.014	0.4	0.3	0.5
11.28	0.022	0.025	0.018	0.4	0.3	0.4
11.29	0.037	0.027	0.029	0.3	0.3	0.3
11.30	0.039	0.026	0.029	0.3	0.2	0.2
12.1	0.027	0.020	0.020	0.5	0.3	0.3
평균	0.032	0.024	0.024	0.3	0.3	0.3

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 3. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교