	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 몽곡1길 38-5(몽곡리 304)

□ 측정기간 : 2022. 12. 3.～ 12. 11.(9일간)

□ 측정목적 : 예당일반산업단지 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 15∼49 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 4∼33 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(43) > 예산군 측정소(35) > 몽곡리(29) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(24) > 예산군 측정소(22) > 몽곡리(17)

□ 미세먼지는 원활한 대기확산으로 보통수준이였으나 국외 미세먼지 유입과 대기정체로 다소 높은 경향도 나타났음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 1.2 ℃ 2. 습도 : 평균 70.1 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 15∼49 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 4∼33 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.002∼0.014ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.035 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.1ppm)      및 8시간 도 환경기준(0.06ppm) 이내임

□ CO : 측정기간 CO는 평균농도는 0.7 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
12.3		30	20	0.004	0.008	0.028	0.7
12.4		16	4	0.004	0.002	0.043	0.7
12.5		15	7	0.004	0.005	0.042	0.8
12.6		24	13	0.004	0.006	0.030	0.8
12.7		35	20	0.004	0.005	0.037	0.7
12.8		25	12	0.004	0.010	0.032	0.6
12.9		49	33	0.004	0.012	0.031	0.7
12.10		43	28	0.004	0.014	0.029	0.8
12.11		29	18	0.004	0.007	0.038	0.6
평균농도		29	17	0.004	0.008	0.035	0.7
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.7 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 4.3 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.3 ㎍/㎥, 자일렌 2.7 ㎍/㎥, 스티렌 0.3 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
12.3		0.7	4.6	1.5	3.2	0.4
12.4		0.3	0.5	0.2	0.3	0.0
12.5		0.4	1.3	0.4	0.9	0.1
12.6		0.6	1.9	0.6	1.7	0.2
12.7		0.6	1.5	0.6	1.6	0.0
12.8		0.6	9.0	2.9	5.4	0.7
12.9		1.2	9.7	2.2	4.6	0.7
12.10		1.2	7.4	2.4	4.5	0.5
12.11		0.9	2.3	1.2	2.5	0.3
측정기간 평균		0.7	4.3	1.3	2.7	0.3
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

Benzene	Toluene

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 5.268 ∼ 16.179 ppb, 측정기간 평균 10.654 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.1	12.11	평균
NH3 (ppb)	11.744	5.376	5.268	10.169	9.486	10.072	16.179	13.918	13.672	10.654
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Pb > Zn 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0057∼0.2268 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0624 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
12.3	0.0418	0.4328	0.0015	0.0748	0.0079	0.0016	0.0001	0.0002	0.0051	0.0611	0.0003	0.0012	0.0136	0.0006	0.0004	0.0014	0.0070	0.0010	0.0000
12.4	0.0160	0.3382	0.0057	0.0505	0.0132	0.0016	0.0000	0.0000	0.0023	0.0279	0.0000	0.0000	0.0075	0.0022	0.0001	0.0077	0.0059	0.0005	0.0001
12.5	0.0106	0.4014	0.0057	0.0709	0.0143	0.0021	0.0000	0.0003	0.0041	0.0641	0.0026	0.0009	0.0216	0.0020	0.0001	0.0018	0.0069	0.0009	0.0000
12.6	0.0057	0.4064	0.0001	0.0656	0.0065	0.0010	0.0000	0.0000	0.0016	0.0314	0.0001	0.0003	0.0095	0.0008	0.0002	0.0026	0.0062	0.0014	0.0000
12.7	0.0061	0.4613	0.0041	0.1019	0.0203	0.0018	0.0000	0.0001	0.0030	0.0535	0.0003	0.0003	0.0112	0.0008	0.0005	0.0013	0.0053	0.0009	0.0000
12.8	0.2268	0.4423	0.0013	0.0704	0.0095	0.0018	0.0000	0.0005	0.0094	0.0768	0.0002	0.0011	0.0344	0.0005	0.0002	0.0047	0.0055	0.0008	0.0000
12.9	0.1146	0.3955	0.0071	0.1336	0.0166	0.0027	0.0001	0.0012	0.0096	0.1036	0.0008	0.0016	0.0508	0.0010	0.0006	0.0047	0.0049	0.0008	0.0004
12.10	0.0780	0.5036	0.0136	0.1611	0.0087	0.0018	0.0001	0.0020	0.0071	0.1117	0.0009	0.0038	0.0610	0.0049	0.0005	0.0080	0.0061	0.0006	0.0005
평균	0.0624	0.4227	0.0049	0.0911	0.0121	0.0018	0.0000	0.0005	0.0053	0.0663	0.0006	0.0012	0.0262	0.0016	0.0003	0.0040	0.0060	0.0008	0.0001
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

※ 12월 11일 : 장비점검

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

□ 삽교읍 : 예산군 삽교읍 두리3길 33, 삽교읍행정복지센터

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 29 ㎍/㎥으로 삽교읍(43 ㎍/㎥), 예산군(35 ㎍/㎥)보다 낮음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥으로 삽교읍(24 ㎍/㎥), 예산군(22 ㎍/㎥)보다 낮음

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(43) > 예산군 측정소(35) > 몽곡리(29) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 삽교읍 측정소(24) > 예산군 측정소(22) > 몽곡리(17)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 미세먼지는 원활한 대기확산으로 보통수준이였으나 국외 미세먼지 유입과 대기정체로 다소 높은 경향도 나타났음(그림 4)

□ SO2는 0.004 ppm으로 예산군(0.003 ppm), 삽교읍(0.003 ppm)보다 높았음

□ NO2는 0.008 ppm으로 예산군(0.018 ppm), 삽교읍(0.015 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.035 ppm으로 예산군(0.019 ppm), 삽교읍(0.021 ppm)보다 높았음

□ CO는 0.7 ppm으로 예산군(0.5 ppm)과 같고 삽교읍(0.4 ppm)보다 높았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	몽곡리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	몽곡리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
12.3	30	29	39	20	22	25
12.4	16	20	24	4	10	7
12.5	15	21	25	7	11	12
12.6	24	23	28	13	15	15
12.7	35	47	50	20	26	21
12.8	25	33	36	12	16	19
12.9	49	52	65	33	34	40
12.10	43	54	66	28	39	43
12.11	29	36	53	18	24	33
평균	29	35	43	17	22	24

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	몽곡리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	몽곡리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
12.3	0.004	0.003	0.003	0.008	0.017	0.015
12.4	0.004	0.003	0.003	0.002	0.010	0.007
12.5	0.004	0.003	0.003	0.005	0.016	0.011
12.6	0.004	0.003	0.003	0.006	0.014	0.011
12.7	0.004	0.003	0.003	0.005	0.020	0.010
12.8	0.004	0.003	0.003	0.010	0.021	0.018
12.9	0.004	0.003	0.003	0.012	0.021	0.019
12.10	0.004	0.003	0.004	0.014	0.023	0.023
12.11	0.004	0.003	0.003	0.007	0.018	0.017
평균	0.004	0.003	0.003	0.008	0.018	0.015

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	몽곡리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍	몽곡리 (이동차 측정)	예산군	삽교읍
12.3	0.028	0.018	0.016	0.7	0.4	0.4
12.4	0.043	0.026	0.029	0.7	0.3	0.3
12.5	0.042	0.020	0.023	0.8	0.4	0.3
12.6	0.030	0.022	0.024	0.8	0.4	0.3
12.7	0.037	0.020	0.031	0.7	0.5	0.3
12.8	0.032	0.013	0.016	0.6	0.5	0.5
12.9	0.031	0.022	0.017	0.7	0.5	0.6
12.10	0.029	0.013	0.014	0.8	0.6	0.7
12.11	0.038	0.018	0.018	0.6	0.6	0.6
평균	0.035	0.019	0.021	0.7	0.5	0.4

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교