	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 천안시 수신면 장산리 347-1(장산5리 마을회관)

□ 측정기간 : 2023. 2. 10. ～ 2. 16.(7일간)

□ 측정목적 : 대동필름 및 삼진전선 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 28∼85 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 20∼71 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 3회 초과함

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 장산5리(48) > 오송읍 측정소(46) > 오창읍 측정소(40) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 장산5리(36) > 오송읍 측정소(33) > 오창읍 측정소(26) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 12. (12시) ∼ 2. 13. (12시)

□ 측정기간 대기질이 보통 수준이였으나 11일부터 국외 미세먼지의 유입과 국내 미세먼지의 축적으로 PM2.5 주의보가 1회 발령되었음

□ SO2, NO2, CO 및 O3 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

삼진전선 대동필름 측정지점
1. 온 도 : 평균 1.9 ℃ 2. 습도 : 평균 79.7 % 3. 주풍향 : 북북동풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 3.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 28∼85 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 20∼71 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 3회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.002∼0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.015∼0.020ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.032 ppm으로 도 환경기준(0.06ppm/8시간) 이내임

□ CO : 측정기간 CO는 1.0 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
2.10		28	22	0.002	0.017	0.035	1.0
2.11		54	41	0.002	0.017	0.032	1.1
2.12		85	71	0.002	0.019	0.028	1.2
2.13		58	46	0.002	0.019	0.029	1.2
2.14		52	33	0.003	0.020	0.026	1.0
2.15		29	21	0.002	0.015	0.043	0.9
2.16		33	20	0.002	0.015	0.035	0.9
평균농도		48	36	0.002	0.017	0.032	1.0
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 8.5 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.6 ㎍/㎥, 자일렌 3.4 ㎍/㎥, 스티렌 0.4 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
2.10		0.4	6.0	1.3	3.5	0.3
2.11		0.8	14.8	2.0	4.1	0.5
2.12		1.5	13.2	3.1	4.7	0.7
2.13		1.2	6.3	1.9	3.6	0.5
2.14		0.6	4.6	0.9	2.9	0.2
2.15		0.6	8.2	1.3	2.9	0.4
2.16		0.5	6.5	0.8	2.2	0.3
측정기간 평균		0.8	8.5	1.6	3.4	0.4
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

PM10	PM2.5

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 16.477 ∼ 39.898 ppb, 측정기간 평균 22.332 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	평균
NH3 (ppb)	18.491	17.348	24.822	39.898	16.477	17.28	22.008	22.332
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Zn > Si 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0045∼0.0188 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0093 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
2.10	0.0054	0.5221	0.0003	0.0718	0.0056	0.0026	0.0000	0.0003	0.0073	0.0708	0.0002	0.0014	0.0205	0.0015	0.0003	0.0028	0.0060	0.0004	0.0001
2.11	0.0098	0.6002	0.0000	0.1011	0.0033	0.0017	0.0000	0.0015	0.0062	0.0647	0.0005	0.0017	0.0139	0.0030	0.0003	0.0018	0.0058	0.0006	0.0000
2.12	0.0082	0.5357	0.0000	0.1708	0.0063	0.0020	0.0000	0.0005	0.0068	0.0703	0.0002	0.0037	0.0224	0.0013	0.0005	0.0013	0.0058	0.0004	0.0000
2.13	0.0123	0.5477	0.0231	0.1254	0.0142	0.0028	0.0000	0.0002	0.0097	0.0915	0.0001	0.0036	0.0354	0.0028	0.0006	0.0017	0.0057	0.0008	0.0001
2.14	0.0188	0.2809	0.1009	0.1422	0.0343	0.0051	0.0000	0.0003	0.0068	0.0975	0.0003	0.0038	0.0348	0.0074	0.0007	0.0053	0.0053	0.0007	0.0000
2.15	0.0065	0.4488	0.0102	0.0848	0.0101	0.0018	0.0000	0.0001	0.0036	0.0420	0.0001	0.0009	0.0187	0.0014	0.0002	0.0042	0.0048	0.0004	0.0000
2.16	0.0045	0.3405	0.0013	0.0741	0.0074	0.0010	0.0000	0.0001	0.0025	0.0357	0.0001	0.0004	0.0097	0.0012	0.0003	0.0037	0.0059	0.0003	0.0000
평균	0.0093	0.4680	0.0194	0.1100	0.0116	0.0024	0.0000	0.0004	0.0061	0.0675	0.0002	0.0022	0.0222	0.0027	0.0004	0.0030	0.0056	0.0005	0.0000
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 오송읍 : 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 150(오송읍 사무소)

□ 오창읍 : 청주시 청원구 오창읍 오창대로 197(오창중앙공원)

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 48 ㎍/㎥으로 오송읍(46 ㎍/㎥), 오창읍(40 ㎍/㎥)보다 높음

□ PM2.5는 36 ㎍/㎥으로 오송읍(33 ㎍/㎥), 오창읍(26 ㎍/㎥)보다 높음

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기환경 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 장산5리(48) > 오송읍 측정소(46) > 오창읍 측정소(40) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 장산5리(36) > 오송읍 측정소(33) > 오창읍 측정소(26) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 12. (12시) ∼ 2. 13. (12시)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 측정기간 대기질이 보통 수준이였으나 11일부터 국외 미세먼지의 유입과 국내 미세먼지의 축적으로 PM2.5 주의보가 1회 발령되었음 (그림 4)

□ SO2는 0.002 ppm으로 오송읍(0.002 ppm), 오창읍(0.002 ppm)과 같았음

□ NO2는 0.017 ppm으로 오송읍(0.018 ppm), 오창읍(0.018 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.032 ppm으로 오송읍(0.020 ppm), 오창읍(0.021 ppm)보다 높았음

□ CO는 1.0 ppm으로 오송읍(0.5 ppm), 오창읍(0.3 ppm)보다 높았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	장산5리 (이동차 측정)	오송읍	오창읍	장산5리 (이동차 측정)	오송읍	오창읍
2.10	28	25	24	22	19	15
2.11	54	55	51	41	45	35
2.12	85	72	68	71	58	50
2.13	58	67	41	46	53	26
2.14	52	52	50	33	29	27
2.15	29	27	20	21	16	11
2.16	33	25	24	20	14	17
평균	48	46	40	36	33	26

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	장산5리 (이동차 측정)	오송읍	오창읍	장산5리 (이동차 측정)	오송읍	오창읍
2.10	0.002	0.002	0.002	0.017	0.012	0.016
2.11	0.002	0.001	0.002	0.017	0.020	0.020
2.12	0.002	0.002	0.002	0.019	0.020	0.018
2.13	0.002	0.002	0.002	0.019	0.024	0.017
2.14	0.003	0.003	0.002	0.020	0.021	0.019
2.15	0.002	0.001	0.001	0.015	0.019	0.016
2.16	0.002	0.001	0.001	0.015	0.013	0.018
평균	0.002	0.002	0.002	0.017	0.018	0.018

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	장산5리 (이동차 측정)	오송읍	오창읍	장산5리 (이동차 측정)	오송읍	오창읍
2.10	0.035	0.031	0.024	1.0	0.3	0.2
2.11	0.032	0.011	0.010	1.1	0.4	0.4
2.12	0.028	0.009	0.011	1.2	0.6	0.5
2.13	0.029	0.009	0.028	1.2	0.6	0.4
2.14	0.026	0.030	0.027	1.0	0.6	0.4
2.15	0.043	0.022	0.024	0.9	0.6	0.2
2.16	0.035	0.028	0.025	0.9	0.7	0.3
평균	0.032	0.020	0.021	1.0	0.5	0.3

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교