	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 탕정면 한내로 209(탕정온샘도서관)

□ 측정기간 : 2023. 2. 18.～ 2. 26.(9일간)

□ 측정목적 : 아산디스플레이시티 일반산업단지 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 36∼104 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 9∼80 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 2회 초과함

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기환경측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 배방읍(57) > 모종동(53) > 온샘도서관(51) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 배방읍(33) > 모종동(31) > 온샘도서관(30) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 18. (06시) ∼ 2. 19. (14시) ‣ PM2.5 주의보 : 2. 24. (12시) ∼ 2. 24. (16시)

□ 측정기간 미세먼지의 유입과 국내 미세먼지의 축적으로 PM2.5 주의보가 2회 발령되었으며 미세먼지의 축적과 확산이 반복되었음

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내임

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 1.5 ℃ 2. 습도 : 평균 59.8 % 3. 주풍향 : 북북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.6 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치 범위는 36∼104 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과함

□ PM2.5 : 24시간 평균치 범위는 9∼80 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 2회 초과함

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.0032ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간   도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.0208 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.1ppm)      및 8시간 도 환경기준(0.06ppm) 이내임

□ CO : 측정기간 CO는 평균농도는 0.32 ppm으로 1시간 도 환경기준(10ppm) 및 8시간 도 환경기준(5ppm) 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
2.18		104	80	0.0030	0.0339	0.0255	0.40
2.19		43	27	0.0029	0.0087	0.0444	0.25
2.20		42	9	0.0028	0.0156	0.0395	0.25
2.21		36	19	0.0030	0.0236	0.0367	0.34
2.22		46	30	0.0033	0.0264	0.0326	0.40
2.23		45	26	0.0036	0.0280	0.0370	0.33
2.24		64	40	0.0032	0.0221	0.0355	0.36
2.25		41	19	0.0036	0.0124	0.0435	0.25
2.26		36	21	0.0036	0.0167	0.0431	0.31
평균농도		51	30	0.0032	0.0208	0.0375	0.32
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.5 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 4.0 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.5 ㎍/㎥, 자일렌 3.4 ㎍/㎥, 스티렌 0.3 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
2.18		-	-	-	-	-
2.19		-	-	-	-	-
2.20		-	-	-	-	-
2.21		0.5	3.7	1.2	3.6	0.7
2.22		0.5	7.9	2.6	4.2	0.3
2.23		0.5	3.4	1.2	3.0	0.2
2.24		0.8	4.4	1.6	3.7	0.6
2.25		0.3	2.9	1.5	3.9	0.2
2.26		0.5	1.4	0.6	2.1	0.1
측정기간 평균		0.5	4.0	1.5	3.4	0.3
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

PM10	PM2.5

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 7.253 ∼  27.726 ppb, 측정기간 평균 13.656 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	평균
NH3 (ppb)	27.726	16.515	9.145	7.253	13.745	14.290	12.989	9.880	11.364	13.656
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Ca > Zn 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0045∼0.0171 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0095 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
2.18	0.0072	0.4760	0.0069	0.2017	0.0414	0.0051	0.0001	0.0011	0.0165	0.1632	0.0013	0.0033	0.0583	0.0010	0.0021	0.0049	0.0058	0.0007	0.0007
2.19	0.0045	0.5514	0.0006	0.0722	0.0271	0.0010	0.0002	0.0002	0.0018	0.0533	0.0003	0.0004	0.0146	0.0010	0.0010	0.0041	0.0053	0.0014	0.0000
2.20	0.0062	0.3139	0.0333	0.0621	0.0663	0.0032	0.0001	0.0001	0.0017	0.0666	0.0001	0.0005	0.0155	0.0012	0.0008	0.0033	0.0068	0.0009	0.0000
2.21	0.0099	0.3202	0.0339	0.0896	0.0395	0.0040	0.0002	0.0002	0.0038	0.0734	0.0002	0.0016	0.0276	0.0007	0.0005	0.0024	0.0059	0.0015	0.0000
2.22	0.0109	0.2546	0.0246	0.0952	0.0351	0.0033	0.0001	0.0003	0.0055	0.1009	0.0004	0.0029	0.0456	0.0008	0.0014	0.0031	0.0066	0.0013	0.0002
2.23	0.0073	0.6126	0.0003	0.0902	0.0258	0.0018	0.0001	0.0002	0.0046	0.1004	0.0003	0.0037	0.0293	0.0013	0.0011	0.0046	0.0059	0.0010	0.0001
2.24	0.0095	0.3319	0.0079	0.1412	0.0329	0.0023	0.0001	0.0003	0.0058	0.0861	0.0005	0.0028	0.0359	0.0020	0.0022	0.0036	0.0051	0.0009	0.0019
2.25	0.0132	0.3407	0.0377	0.1188	0.0455	0.0028	0.0000	0.0000	0.0034	0.0729	0.0000	0.0011	0.0215	0.0051	0.0050	0.0046	0.0055	0.0004	0.0027
2.26	0.0171	0.3924	0.0013	0.1181	0.0274	0.0019	0.0000	0.0001	0.0024	0.0764	0.0001	0.0011	0.0358	0.0045	0.0008	0.0010	0.0067	0.0007	0.0000
평균	0.0095	0.3993	0.0163	0.1099	0.0379	0.0028	0.0001	0.0003	0.0051	0.0881	0.0004	0.0019	0.0315	0.0020	0.0016	0.0035	0.0060	0.0010	0.0006
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기환경측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기환경측정소 현황

□ 모종동 : 아산시 번영로 224번길 20(아산시보건소)

□ 배방읍 : 아산시 배방읍 배방로 38(배방읍사무소)

2. 인접 대기환경측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 51 ㎍/㎥으로 배방읍(57 ㎍/㎥), 모종동(53 ㎍/㎥)보다 낮음

□ PM2.5는 30 ㎍/㎥으로 배방읍(33 ㎍/㎥), 모종동(31 ㎍/㎥)보다 낮음

	※ 참고
1. 측정기간 중 인접한 대기환경측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 배방읍(57) > 모종동(53) > 온샘도서관(51) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 배방읍(33) > 모종동(31) > 온샘도서관(30) 2. 측정기간 중 북부권지역(천안, 아산 등) 미세먼지 주의보 발령현황 ‣ PM2.5 주의보 : 2. 18. (06시) ∼ 2. 19. (14시) ‣ PM2.5 주의보 : 2. 24. (12시) ∼ 2. 24. (16시)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 측정기간 미세먼지의 유입과 국내 미세먼지의 축적으로 PM2.5 주의보가 2회 발령되었으며 미세먼지의 축적과 확산이 반복되었음(그림 4)

□ SO2는 0.0032 ppm으로 배방읍(0.0039 ppm), 모종동(0.0041 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.0208 ppm으로 배방읍(0.0186 ppm)보다 높고 모종동(0.0228 ppm)보다 낮았음

□ O3는 0.0375 ppm으로 모종동(0.0239 ppm), 배방읍(0.0277 ppm)보다 높았음

□ CO는 0.32 ppm으로 모종동(0.46 ppm), 배방읍(0.41 ppm)보다 낮았음

표 5. 인접 대기환경측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍
2.18	104	110	117	80	82	83
2.19	43	45	50	27	31	34
2.20	42	47	47	9	13	14
2.21	36	36	41	19	19	21
2.22	46	47	53	30	29	32
2.23	45	44	50	26	25	28
2.24	64	66	68	40	40	40
2.25	41	39	46	19	18	20
2.26	36	39	45	21	22	26
평균	51	53	57	30	31	33

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍
2.18	0.0030	0.0040	0.0040	0.0339	0.0364	0.0343
2.19	0.0029	0.0038	0.0038	0.0087	0.0113	0.0085
2.20	0.0028	0.0036	0.0034	0.0156	0.0179	0.0132
2.21	0.0030	0.0041	0.0037	0.0236	0.0232	0.0186
2.22	0.0033	0.0042	0.0037	0.0264	0.0258	0.0238
2.23	0.0036	0.0046	0.0041	0.0280	0.0274	0.0208
2.24	0.0032	0.0038	0.0036	0.0221	0.0250	0.0199
2.25	0.0036	0.0045	0.0041	0.0124	0.0152	0.0120
2.26	0.0036	0.0048	0.0044	0.0167	0.0233	0.0160
평균	0.0032	0.0041	0.0039	0.0208	0.0228	0.0186

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍	이동차 (온샘도서관))	모종동	배방읍
2.18	0.0255	0.0114	0.0114	0.40	0.66	0.60
2.19	0.0444	0.0342	0.0385	0.25	0.38	0.34
2.20	0.0395	0.0263	0.0309	0.25	0.36	0.32
2.21	0.0367	0.0233	0.0261	0.34	0.40	0.35
2.22	0.0326	0.0186	0.0204	0.40	0.47	0.40
2.23	0.0370	0.0241	0.0302	0.33	0.49	0.42
2.24	0.0355	0.0231	0.0285	0.36	0.46	0.40
2.25	0.0435	0.0298	0.0342	0.25	0.40	0.36
2.26	0.0431	0.0238	0.0296	0.31	0.49	0.45
평균	0.0375	0.0239	0.0277	0.32	0.46	0.41

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교