- 실시간 이동형 측정장비 활용 -

석유화학단지 유해대기물질 조사 결과 (2월)

□ 조사 개요

❍ 목  적 : 대산석유화학단지 유해대기물질 배출특성 파악

❍ 기  간 : 2024. 2. 1. ∼ 2. 29.

❍ 지  점 : 석유화학단지 내 대형사업장 주변 5지점

❍ 방  법 : SIFT-MS를 이용한 유해대기물질 53종(벤젠, 암모니아 등)

- 고정 측정 : 각 지점에서 약 30분 이상 고정 측정

- 이동 측정 : 산단 지역 내 부지경계선을 따라 약 40분 이상 이동 측정

□ 조사 지점

표 1. 조사 지점 위치

지 점	조사 일자	주 소
지점 1	2월 16일 15:00~15:30	충남 서산시 대산읍 독곶리 552-58
지점 2	2월 16일 15:40~16:10	충남 서산시 대산읍 독곶리 398-3
지점 3	2월 16일 16:23~16:53	충남 서산시 대산읍 대죽리 713-10
지점 4	2월 16일 17:03~17:33	충남 서산시 대산읍 대죽리 488-4
지점 5	2월 16일 17:40~18:10	충남 서산시 대산읍 대죽리 131-3
대조 지점	2월 15일 10:23~10:54	충남 당진시 석문면 난지도리 548

표 2. 조사 지점별 기상 현황

구 분	지점 1	지점 2	지점 3	지점 4	지점 5	대조지점
주 풍향	남서	서	남서	서	북서	남동
풍속(m/s)	3.5	2.6	1.5	1.2	1.6	2.8
기온(℃)	4.4	4.2	4.8	4.6	3.4	3.4
습도(%)	58.5	60.1	57.2	59.1	62.3	91.2
기압(hPa)	1023.4	1023.5	1022.9	1022.7	1022.4	1019.2

□ 조사결과 요지

❍ 벤젠

- 고정 측정 기간 중 벤젠의 평균농도는 1.54 ㎍/㎥(0.54 ∼ 3.55㎍/㎥)로
도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮게 나타남 [붙임 2]

- 조사 지점 1 ∼ 5의 측정 기간 중 평균농도는 지점 4(3.55 ㎍/㎥), 지점 5(2.28 ㎍/㎥), 지점 2(0.80 ㎍/㎥) 순으로 나타남 [그림 1]

- 지점 1은 남서풍의 영향을 받고, 지점 2는 북서풍, 지점 3은 남서풍, 지점 4는 서풍, 그리고 지점 5는 북서풍과 남서풍의 영향을 받는 것으로 보이며, 이러한 풍향 및 풍속의 변화가 주변 지역의 오염 농도에 영향을 미치는 것으로 관찰됨 [그림 2]

그림 1. 지점별 벤젠 월 평균농도

그림 2. 풍향/풍속에 의한 벤젠 농도 변화

	※ 참고사항
- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/㎥ 이하로 규정하고 있으며, 본 결과는 시간 평균치로서 벤젠의 오염수준 참고를 위해 도 환경기준(연간 평균치 3 ㎍/㎥ 이하)와 비교하였음

□ 세부 조사결과

❍ 벤젠

- (지점 1) 평균농도는 0.54 ㎍/㎥을 나타내었고 주 풍향인 남서풍에 의한 최대농도 및 풍속은 각각 4.63 ㎍/㎥, 3.2 m/s로 농도 기여도에 영향력을 보임 [그림 3]

풍향/풍속별 농도 구간(단위: ㎍/㎥)	풍향별 농도 구간(단위:㎍/㎥)
풍향별 시계열 평균 농도(단위: ㎍/㎥)

그림 3. 조사 지점 1

- (지점 2) 평균농도는 0.80 ㎍/㎥를 나타내었고 주 풍향은 서풍으로 북서풍에 의한 최대농도 및 풍속은 각각 3.62 ㎍/㎥, 1.7 m/s로 농도 기여도에 영향력 보임 [그림 4]

풍향/풍속별 농도 구간(단위: ㎍/㎥)	풍향별 농도 구간(단위:㎍/㎥)
풍향별 시계열 평균 농도(단위: ㎍/㎥)

그림 4. 조사 지점 2

- (지점 3) 평균농도는 0.54 ㎍/㎥를 나타내었고 주 풍향인 남서풍에 의한 최대농도 및 풍속은 각각 2.14 ㎍/㎥, 1.4 m/s로 농도 기여도에 영향력을 보임[그림 5]

풍향/풍속별 농도 구간(단위: ㎍/㎥)	풍향별 농도 구간(단위:㎍/㎥)
풍향별 시계열 평균 농도(단위: ㎍/㎥)

그림 5. 조사 지점 3

- (지점 4) 평균농도는 3.55 ㎍/㎥를 나타내었고 주 풍향인 서풍에 의한 최대농도 및 풍속은 각각 8.65 ㎍/㎥, 1.7 m/s로 농도 기여도에 영향력을 보임 [그림 6]

풍향/풍속별 농도 구간(단위: ㎍/㎥)	풍향별 농도 구간(단위:㎍/㎥)
풍향별 시계열 평균 농도(단위: ㎍/㎥)

그림 6. 조사 지점 4

- (지점 5) 평균농도는 2.28 ㎍/㎥를 나타내었고 주 풍향은 북서풍으로 남서풍에 의한 최대농도 및 풍속은 각각 5.15 ㎍/㎥, 1.4 m/s로 농도 기여도에 영향력을 보임 [그림 7]

풍향/풍속별 농도 구간(단위: ㎍/㎥)	풍향별 농도 구간(단위:㎍/㎥)
풍향별 시계열 평균 농도(단위: ㎍/㎥)

그림 7. 조사 지점 5

- (이동 측정 1차) 12번(7.21 ㎍/㎥), 3번(5.59 ㎍/㎥), 13번(5.06 ㎍/㎥)로 높은 농도를 나타내었으며, 그 외 구간에서는 전반적으로 낮은 농도 본포를 보임[그림 8, 표 3]

그림 8. 이동 경로에 따른 벤젠 평균농도(1차)

- (이동 측정 2차) 24번 구간에서 관측된 농도는 34.42 ㎍/㎥로 가장 높은 농도를 나타내었으며, 4번부터 10번 구간(3.03㎍/㎥ ∼ 8.08㎍/㎥)과 16번부터 24번 구간(3.30㎍/㎥ ∼ 34.42㎍/㎥)에서는 연속적으로 5회 이상, 도 환경기준 연간 평균치인 3㎍/㎥보다 높은 농도 분포 특성을 보임[그림 9, 표 3]

그림 9. 이동 경로에 따른 벤젠 평균농도(2차)

표 3. 이동 경로에 따른 벤젠 평균농도(㎍/㎥)

(1차)						(2차)
측정 일시: 2024-02-07 9:35~10:14						측정 일시: 2024-02-15 11:09~11:43
구간	농도	구간	농도	구간	농도	구간	농도	구간	농도	구간	농도
1	0.00	16	0.48	31	2.74	1	2.83	16	3.63	31
2	2.20	17	1.93	32	2.18	2	2.05	17	16.50	32
3	5.59	18	2.02	33	2.01	3	1.88	18	3.30	33
4	2.20	19	1.29	34		4	3.33	19	4.58	34
5	2.53	20	1.03	35		5	4.09	20	8.00	35
6	1.24	21	1.42	36		6	6.16	21	18.21	36
7	1.28	22	3.81	37		7	8.08	22	10.35	37
8	1.26	23	2.24	38		8	5.67	23	7.20	38
9	1.72	24	1.08	39		9	3.28	24	34.42	39
10	1.39	25	1.76	40		10	3.03	25	2.83	40
11	0.54	26	1.67	41		11	2.63	26	2.44	41
12	7.21	27	1.68	42		12	1.61	27	2.32	42
13	5.06	28	3.55	43		13	1.86	28	0.76	43
14	1.34	29	3.56	44		14	0.42	29	0.34	44
15	2.25	30	1.37	45		15	0.00	30		45

*)  15초 간격으로 측정한 분 단위 평균 자료

**)   구간별 최고 농도

***)  5연속 이상 도 환경기준 연간 평균치(3 ㎍/㎥ 이하)보다 높은 농도 구간

❍ 지정악취물질

- 지정악취물질 22종에 대한 조사 지점 1 ∼ 5의 측정 기간 중 평균 농도는 황화수소(0.48) , i+n 발레르알데하이드(0.15) , 프로피온알데하이드(0.13)   순으로 나타남 [붙임 1]

·(지점  1)  황화수소(0.46) > 메틸에틸케톤(0.06) > 프로피온알데하이드(0.05) 순으로 나타남 [그림 10, 붙임 1]

·(지점 2) 황화수소(0.39) > i+n 발레르알데하이드(0.17) > 프로피온알데하이드(0.12) 순으로 나타남 [그림 10, 붙임 1]

·(지점 3) 황화수소(0.38)  > i+n 발레르알데하이드(0.15) > 프로피온알데하이드(0.08) 순으로 나타남 [그림 10, 붙임 1]

·(지점 4) 황화수소(0.51) > 스타이렌(0.25) > i+n 발레르알데하이드(0.23) 순으로 나타남 [그림 10, 붙임 1]

·(지점 5) 황화수소(0.67) > 뷰틸알데하이드(0.22) ≥ 프로피온알데하이드(0.22) 순으로 나타남 [그림 10, 붙임 1]

그림 10. 지점별 지정악취물질 월평균농도

❍ 휘발성유기화합물(VOCs)

- VOCs 31종에 대한 조사 지점 1 ∼ 5의 측정 기간 중 평균농도는
에틸렌(16.68 ppb), 메탄올(5.45), 포름알데히드(4.16)  순으로 나타남 [붙임 2]

·(지점  1) 메탄올(5.21) > 에틸렌(4.86) > 포름알데히드(4.07) 순으로 나타남 [그림 11, 붙임 2]

·(지점  2)  에틸렌(23.30) > 메탄올(5.05) > 포름알데히드(4.15)  순으로 나타남 [그림 11, 붙임 2]

·(지점 3) 에틸렌(24.57) > 메탄올(5.23) > 비닐클로라이드+1,2-다이클로로에탄(3.15) 순으로 나타남 [그림 11, 붙임 2]

·(지점  4)  에틸렌(18.26) > 메탄올(6.09) > 포름알데히드(4.79)  순으로 나타남 [그림 11, 붙임 2]

·(지점  5)  에틸렌(12.40) > 메탄올(5.67) > 포름알데히드(4.70)  순으로 나타남 [그림 11, 붙임 2]

그림 11. 지점별 휘발성유기화합물(VOCs) 월평균농도

붙임 1		지정악취물질 농도

(단위 : ppb)

구 분		대조지점		조사 지점 평균	조사지점 1		조사지점 2		조사지점 3		조사지점 4		조사지점 5
		평균	표준 편차		평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
1	프로피온산	0.18	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.01
2	메틸에틸케톤	0.50	0.21	0.05	0.06	0.08	0.08	0.10	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07
3	아이소뷰틸알코올	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	황화수소	2.07	1.20	0.48	0.46	0.40	0.39	0.35	0.38	0.35	0.51	0.42	0.67	0.50
5	암모니아	0.69	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	트라이메틸아민	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	다이메틸설파이드	0.04	0.05	0.02	0.01	0.03	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
8	메틸메르캅탄	0.08	0.11	0.05	0.04	0.07	0.04	0.06	0.07	0.13	0.07	0.10	0.05	0.08
9	자일렌(+에틸벤젠)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	뷰틸아세테이트	0.07	0.07	0.02	0.01	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01
11	뷰틸알데하이드	0.02	0.02	0.10	0.00	0.01	0.10	0.11	0.03	0.08	0.17	0.17	0.22	0.18
12	프로피온알데하이드	1.05	0.32	0.13	0.05	0.07	0.12	0.09	0.08	0.13	0.18	0.13	0.22	0.23
13	톨루엔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	메틸아이소뷰틸케톤	0.11	0.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
15	n-뷰틸산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	스타이렌	0.13	0.05	0.07	0.00	0.00	0.05	0.07	0.03	0.04	0.25	0.21	0.04	0.08
17	i-발레르알데하이드	0.10	0.06	0.15	0.02	0.03	0.17	0.18	0.15	0.19	0.23	0.13	0.17	0.17
18	n-발레르알데하이드
19	i-발레르산	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	n-발레르산
21	아세트알데하이드	0.55	0.45	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	0.08	0.02	0.06
22	다이메틸다이설파이드	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

붙임 2		휘발성유기화합물 농도

(단위 : ppb)

구 분		대조지점		조사 지점 평균	조사지점 1		조사지점 2		조사지점 3		조사지점 4		조사지점 5
		평균	표준편차		평균	표준 편차	평균	표준 편차	평균	표준 편차	평균	표준 편차	평균	표준 편차
1	벤젠(㎍/㎥)	0.90	0.64	1.54	0.54	0.85	0.80	0.85	0.54	0.59	3.55	2.00	2.28	1.34
2	트리클로로에틸렌	0.09	0.15	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04
3	프로필렌옥사이드	3.58	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	아세틸렌	0.00	0.00	0.70	0.52	0.46	0.84	0.44	0.58	0.41	0.81	0.65	0.73	0.42
5	에틸렌	0.08	0.26	16.68	4.86	1.80	23.30	14.59	24.57	18.65	18.26	7.08	12.40	4.84
6	1,1,1-트리클로로에탄	0.32	0.16	0.20	0.14	0.16	0.23	0.24	0.20	0.23	0.12	0.16	0.32	0.25
7	이소프로필알코올	2.14	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
8	메탄올	6.30	0.96	5.45	5.21	0.80	5.05	0.93	5.23	0.84	6.09	0.70	5.67	0.60
9	아세트산	0.64	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	사염화탄소	0.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11	포름알데히드	2.63	1.94	4.16	4.07	1.72	4.15	1.91	3.08	1.68	4.79	1.63	4.70	1.90
12	메틸-t뷰틸에테르	1.48	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	테트라클로로에틸렌	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	디메틸아민	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	프로필렌	0.14	0.18	0.44	0.00	0.00	0.70	1.39	0.11	0.28	1.08	0.80	0.32	0.37
16	사이클로헥산	0.21	0.27	0.06	0.00	0.00	0.17	0.39	0.05	0.11	0.02	0.06	0.09	0.17
17	n-헥산	1.20	0.99	1.07	0.03	0.08	2.80	4.00	0.79	1.15	0.76	1.18	0.96	1.27
18	디에틸아민	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	아크릴로니트릴	0.08	0.05	0.06	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.09	0.11	0.14	0.26
20	아크롤레인	0.23	0.29	0.93	0.03	0.06	1.28	1.50	1.75	1.97	0.71	0.70	0.88	1.61
21	1,3-부타디엔	0.03	0.05	1.59	0.04	0.07	0.65	0.93	0.51	0.53	3.83	4.14	2.90	6.23
22	부탄	9.07	4.70	0.47	0.02	0.06	0.35	0.62	0.09	0.26	0.49	0.66	1.41	1.28
23	비닐클로라이드	0.42	0.34	3.13	3.35	0.92	3.02	1.01	3.15	1.07	2.97	0.95	3.14	1.09
24	1,2-다이클로로에탄
25	1-부텐	0.40	0.31	1.00	0.23	0.15	1.10	0.71	0.66	0.59	1.46	0.55	1.54	1.68
26	2-부텐
27	클로로포름	2.75	0.58	0.04	0.00	0.00	0.06	0.14	0.01	0.02	0.01	0.02	0.13	0.19
28	메틸렌클로라이드
29	1,1-다이클로로에탄	2.58	0.83	1.14	1.06	0.44	1.44	0.81	0.98	0.46	1.14	0.63	1.07	0.52
30	아세틸렌 디클로라이드	0.44	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
31	에틸벤젠(+자일렌)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00