	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 고남면 구매길93(구매항)

□ 측정구분 : 보령화력발전소 관련 민원

□ 측정항목 : PM-10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 05. 22.～ 05. 29(8일간)

측정일	05. 22	05. 22 ~ 05. 29	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 17.5℃ 2. 습도 : 평균 72.2% 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 1.9m/s, 시간최대 4.6m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값은 27∼38㎍/㎥로 환경기준(100㎍/㎥) 만족함

□ PM-2.5 : 일평균측정값이 10∼23㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥) 만족함

□ NO₂  : 일평균측정값이 0.006～0.010ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□  CO   : 일평균측정값은 0.4~0.5ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간

환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.23	0.003	0.010	38	23	0.028	0.5
5.24	0.002	0.006	26	18	0.039	0.5
5.25	0.002	0.007	36	16	0.046	0.5
5.26	0.002	0.008	28	10	0.044	0.4
5.27	0.002	0.009	27	14	0.045	0.5
5.28	0.003	0.007	34	16	0.050	0.4
5.29	0.002	0.009	36	16	0.049	0.5
평균	0.002	0.008	32	16	0.042	0.5
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 이산화탄소(410.0ppm)와 메탄(1.94ppm) 농도는 일반대기질과 비슷한 농도로 검출됨

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구 분	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	H2S (ppm)
측정기간평균	410.0	1.94	0.001
환경기준	해 당 없 음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM-10 : 구매항의 평균농도는 32㎍/㎥로 주변 동문동측정소 44, 충남지역평균 37㎍/㎥보다 약간 낮았음

□ PM-2.5 : 측정기간 중 평균농도는 16㎍/㎥로 주변 측정소와 비슷하였음

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지

(그림 1참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	구매항	동문동	충남평균	구매항	동문동	충남평균
5.23	38	47	41	23	21	24
5.24	26	34	29	18	16	20
5.25	36	53	44	16	15	17
5.26	28	38	30	11	8	10
5.27	27	37	31	14	10	14
5.28	34	53	47	16	14	21
5.29	39	60	53	17	15	23
평균	32	44	37	16	14	18

<그림 1. PM10 일별 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 구매항에서 0.003ppm으로 동문동 0.003, 충남지역평균 0.004와 비슷함

□ NO₂농도는 0.007ppm으로 동문동 0.015, 충남지역평균 0.013보다 낮았음

□ O3은 0.043ppm으로 동문동 0.041, 충남지역평균 0.043과 비슷하였고, CO의 경우도 구매항과 충남측정망에서 0.4~0.5ppm으로 비슷한 농도가 검출됨

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	구매항	동문동	충남평균	구매항	동문동	충남평균	구매항	동문동	충남평균	구매항	동문동	충남평균
5.16	0.003	0.003	0.005	0.010	0.019	0.016	0.028	0.026	0.026	0.5	0.4	0.3
5.17	0.002	0.003	0.005	0.006	0.020	0.017	0.039	0.032	0.033	0.5	0.4	0.4
5.18	0.002	0.003	0.004	0.007	0.018	0.015	0.046	0.041	0.042	0.5	0.4	0.4
5.19	0.002	0.003	0.004	0.008	0.014	0.011	0.044	0.043	0.043	0.4	0.3	0.3
5.20	0.002	0.002	0.004	0.009	0.015	0.015	0.045	0.046	0.045	0.5	0.3	0.4
5.21	0.003	0.003	0.003	0.007	0.012	0.010	0.050	0.051	0.059	0.4	0.3	0.4
5.22	0.003	0.003	0.003	0.006	0.011	0.009	0.049	0.047	0.054	0.5	0.3	0.4
평균	0.003	0.003	0.004	0.007	0.015	0.013	0.043	0.041	0.043	0.5	0.4	0.4