환경 등록업체 지도․점검표

<작성 예시> 파랑색과 빨간색 예시는 삭제 후 제출

1. 업소현황 등록 업종, 분야별(대기, 수질 등)로 각각 작성합니다.

업 소 명	(등록일 : 2013. 1. 1.)
법인등록번호 (또는 사업자등록번호)	법인인 경우 법인등록번호, 개인인 경우 사업자등록번호 기재
등록업종	환경전문공사업, 관리대행기관, 환경컨설팅, 폐수처리업 (등록분야 : 대기, 수질 등)		대표자
영업소 소재지 (영업소 면적)	(우편번호) “도로명 주소로 기재” (면적 : ㎡)		전화번호
			FAX
실험실 소재지 (실험실 면적)	위탁 계약시 위탁계약자 상호 기재 (면적 : ㎡)
①전문공사 수주실적 ②관리대행 실적 ③환경컨설팅 실적 ④폐수처리 실적	<2018. 9. 1. ~ 2019. 8. 31. 기준> ∘대기 : 건, 백만원 ∘수질 : 건, 백만원 ∘소음진동, 악취, 유독물, 실내공기질 등 업종 및 분야별로 영업 1건에 대한 계약서 사본 첨부
연 락 처(휴대전화)	대표자	이름(010-0000-0000)	담당자		이름(010-0000-0000)

2. 분야별 기술인력 현황     (칸이 적을 경우 별도작성)

업 종	구 분	성 명	생년월일	근무 기간	자격증 종류 (등록번호)	교육이수기간 (이수과정)
대 기	필수인력	홍길동	66.01.13	10.1.1~ 15.9.1	대기환경기사 (대체기술사) (12345678Y)	2012.5.1. ~2012.5.3. ( )
		“개인별	국민연금	가입	확인서 첨부“	“교육이수증
	선택인력		-			첨부“
			-
수 질	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-
소음․진동	필수인력		-
			-
	선택인력		-
			-

업 종	구 분	성 명	생년월일	근무 기간	자격증 종류 (등록번호)	교육이수기간 (이수과정)
악 취	필수인력
	선택인력
유독물	필수인력
	선택인력
실 내 공기질	필수인력
	선택인력
환 경 컨설팅	필수인력
	선택인력

3. 시설 및 장비 현황

❍ “별지1 작성”

❍ 실험실 및 장비 목록 대장 - 붙임

- 측정·분석 업무 대행계약이나 측정·분석 시설·장비 공동사용계약의 경우 계약서 사본 첨부

4. 특이사항(점검자 의견) - “예시”

❍ 기술인력 1명 부족

❍ 2017년~현재까지 전문공사업 공사수주 실적 없음.

❍ 2018~현재까지 관리대행 실적 없음.

❍ 특이사항 없음.

5. 붙임 내역 사본을 제출합니다.

1) 등록증(환경전문공사업 등 분야별) 1부.

2) 법인등기부 등본 및 사업자 등록증 1부.

3) 최근 1년 이내 영업 1건에 대한 계약서(공사, 관리대행, 컨설팅, 폐수수탁) 1부.

4) 기술인력 현황표(업소별 보유 기술인력 대장) 1부. “별지2 서식”

5) 측정·분석 업무 대행계약서 1부.

6) 국민연금가입 확인서 또는 4대 사회보험(기술인력 개인별) 1부.

7) 기술인력 임금지급 내역서(개인별 소득세원천징수 확인서 1월~8월분) 1부.

8) 사무실 임대차 계약서 1부.

9) 관리대행업 종별 관리대행 업체 현황표 및 따로 두어야 하는
기술인력 현황 1부.  “별지3 서식”

위와 같이 조사하였음을 확인하였습니다.

2019.        .           .

❍ 업체명 :

❍ 점검자   직위 :

❍ 성  명 :                        (서명)

❍ 확인자   직위 :

❍ 성  명 :                        (서명)

※ 점검자는 등록업체 실무자가 작성하고, 확인자는 업체대표가 확인 후 서명

충청남도지사 귀하

□ 점검표 작성요령

① 등록업종 : 등록업종 기재(대기, 수질, 소음진동 등)

② 업 소 명 : 등록업체 및 대표자 기재

③ 영업소 소재지 : 등록된 소재지 및 연락처 표기

④ 실험실 소재지 : 수질방지시설업의 경우 작성, 측정대행일 경우 대행

업체명 기재(예. 측정대행 oo환경(주))

⑤ 기 타 : 대표자 및 담당자 휴대전화번호 기재

⑥ ~ ⑧ 기술인력 : 분야별 등록된 기술인력 기재하고 근무를 확인할 수

있는 국민연금 가입증명서 등을 별도 첨부

⑨ 시설 및 장비 현황 : 측정대행일 경우 ④번 항목과 동일하게 작성하고

시설장비 보유시 수질 방지시설업 실험기기 구비요건에 맞게 기재

⑩ 특이사항 : 점검자 의견 등 작성

⑪ 붙임 내역 : 아래사항 별도 첨부 .....<5번 붙임 내역 참조>

1. 분야별(전문공사업, 측정대행업, 관리대행업, 환경컨설팅)등록증 사본 앞, 뒷면

2. 기술인력 현황 자격증 사본

3. 국민연금가입증명서 기술인력 개인별

4. 기술인력 임금지급내역서 2019. 1월 ~ 8월까지

<별지1>........................................................................................................... P. 5

<별지2>........................................................................................................... P. 9

<별지3>.......................................................................................................... P. 10

<별지1>

실험기기, 시약, 시험기구 현황

<예 시>환경전문공사업, 관리대행기관, 폐수처리업

※ 실험기기 대장 및 실험장비 목록 대장 : 사진 첨부

가. 대기분야

(규격 : 공정시험방법 참조)

측정항목	시험방법	사진(실험기기명)	수 량
1. 시료채취	가스상 및 입자상물질	⑴ 시료채취장치 ⑵ 열전대온도계 ⑶ 기압계 ⑷ 순간유량계 ⑸ 피토관	각 1대 이상
2. 황산화물	가. 침전적정법	시료채취장치	1대 이상
	나. 중화적정법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 데시캐이타	1대 이상
3. 암모니아	가. 인도페놀법	⑴ 시료채취장치 (Stack Sampler) ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각 1대 이상
	나. 중화적정법	⑴ 광전광도계 또는 광전분광광도계 ⑵ 전기로 ⑶ 백금접시	각 1대 이상
4. 이황화탄소	가. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각 1대 이상
	나. 가스크로마토그래피법	가스크로마토그래피(G.C)	1대 이상
5. 황화수소	가. 흡광광도법(메틸렌 불루법)	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각 1대 이상
	나. 용량법(요오드적정법)	시료채취장치	1대 이상
6. 먼 지	가. 반자동식 채취기에 의한 방법	⑴ 반자동시료채취기 ⑵ 건조기	각 1대 이상
	나. 수동식(조립)채취기에 의한 방법	시료채취장치	1대 이상

측정항목	시험방법	사진(실험기기명)	수 량
7. 매 연	링겔만매연농도법 (Ringelmann smoke chart)	링겔만 매연농도표	1대 이상
8. 일산화탄소	가. 비분산 적외선법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 적외선분석계	각 1대 이상
	나. 정전위전해법	정전위전해분석계	1대 이상
	다. 가스크로마토그래프법	가스크로마토그래피	1대 이상
9. 질소산화물	가. 슬포닐아미드 혼합용액	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계 ⑶ 시료채취용주사기 ⑷ 오존발생장치	각 1대 이상
	나. 페놀디슬포신법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계 ⑶ 자기증발접시	각 1대 이상
10. 포름 알데히드	가. 액체크로마토 그래프법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 액체크로마토그래프	1대 이상
	나. 크로모트로핀산법	⑴ 시료채취장치	1대 이상
	다. 아세틸 아세톤법	⑴ 시료채취장치	1대 이상
11. 브롬화합물	가. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	1대 이상
	나. 적정법	⑴ 시료채취장치	1대 이상
12. 벤젠화합물	가. 가스크로마토 그래프법	⑴ 시료채취장치 ⑵가스크로마토그래피	각1대 이상
	나. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광도계	각1대 이상
13. 아연화합물	가. 원자 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 원자흡광분석장치 ⑶ 아연의 중공음극램프	각1대 이상
	나. 흡광광도법	⑴ 시료채취장치 ⑵ 광전광도계 또는 광전분광광도계	각1대 이상

※ 특정대기유해물질 등 상기 명시되지 않은 사항은 ‘측정대행업 등록․관리 업무처리 지침’ 준용 및 ‘공정시험방법’ 참조

나. 수질분야

(규격 : 공정시험방법 참조)

측정항목	시험방법	사진(실험기기명)	수 량
1. pH	전극법	⑴ pH메타 ⑵ pH표준액(pH4, pH7, pH10)	1개 이상 각 1개 이상
2. BOD	적정법	⑴ BOD용 배양기 ⑵ BOD 병	1개 이상 30개 이상
3. COD	적정법	⑴ 환류냉각장치(환저플라스크 300-500㎖ 포함) ⑵ 수욕조	4세트 이상 1대 이상
4. SS	여지법	⑴ 유리섬유여지(GF/C) ⑵ 진공펌프(1개 이상) ⑶ 여과기 ⑷ 데시케이터 ⑸ 건조기 ⑹ 전자저울	100매 이상 1대이상 1대이상 1대이상
5. 유류 (노말헥산추출물질)		⑴ 분액깔때기(1,000㎖ 또는 500㎖) ⑵ 분액깔때기스텐드(1,000㎖ 또는 500㎖)	10개이상 1개이상
6. 크롬, 아연, 구리, 카드뮴, 납 수은	가. 원자흡광 광도법	⑴ 원자흡광광도계 ⑵ 개별 중공음극램프 ⑶ 가스(가연성 및 조연성)	1대 이상 1개 이상
	나. 흡광광도법	광전광도계 또는 광전분광광도계
	다. 유도결합 플라스마 발광광도계	⑴ 유도결합플라스마발광광도 분석장치(ICP) ⑵ 아르곤가스	1대 이상 1통 이상

※ 특정수질유해물질 등 상기 명시되지 않은 사항은 ‘측정대행업 등록․관리 업무처리 지침’ 준용 및 ‘공정시험방법’ 참조

다. 시약 및 시험기구류

(규격 : 공정시험방법 참조)

구 분	사 진	수 량	비 고
시약병
메스실린더
뷰렛
메스플라스크
메스피펫
홀피펫
비이커
삼각플라스크
킬달플라스크
깔대기

※  ‘측정대행업 등록․관리 업무처리 지침’ 준용 및 ‘오염공정시험방법’ 참조

<별지2>

업소별 보유 기술인력대장

“기술인력 변경시 전문공사업:30일, 관리대행:40일, 컨설팅:60일, 폐수처리업: 30일 이내 변경신고”

일자	직위 (직급)	성명	생년월일	기술자격 (자격증번호)	임명일자	퇴직일자	전근무지	교육이수		비고
								과정	기간

<별지3>

따로 두어야 하는 기술인력의 수

“관리업체 현황 따로 붙임” 작성 제출(관리대행기관만 해당)

□ 관리대행현황

(개소)

계	대기						수질						유독물	비고
	소계	1종	2종	3종	4종	5종	소계	1종	2종	3종	4종	5종

1. 각 종별 관리대행 사업장이 모두 기본사업장 수 이내인 경우

{(1종 사업장 수 × 0.66)+(2․3종 사업장 수 × 0.44)+(4․5종 사업장 수 × 0.33)}인 - 4인 = (   )인

비 고

1. 각 사업장은 1종, 2·3종, 4·5종으로 구별하고, 각 종별 기본사업장 수는 1종 6개, 2·3종 9개, 4·5종 12개로 한다.

2. 각 종별 계수 0.66, 0.44, 0.33은 관리대행기관 지정 기본인력 수인 4를 각 종별 기본사업장 수로 나눈 값을 말한다.

3. 위 산정식에 따라 계산한 결과 나온 정수(소수점 첫째자리 이하 숫자는 버린다)를 따로 두어야 하는 기술인력의 수로 한다.

4. 따로 두어야 하는 기술인력은 관리대행하고 있는 사업장 중 가장 큰 종의 경우에 갖춰야 하는 기술능력자로 한다.

2. 기본사업장 수를 초과한 종별 관리대행 사업장이 있는 경우

(1종  사업장 수 × 0.50)+(2․3종  사업장 수 × 0.33)+(4․5종 사업장 수 × 0.25) = (   )인

비 고

1. 각 사업장은 1종, 2·3종, 4·5종으로 구별하고, 각 종별 기본사업장 수는 1종 6개, 2·3종 9개, 4·5종 12개로 한다.

2. 각 종별 계수 0.50, 0.33, 0.25는 각 종별 초과 사업장(1종 2개, 2·3종 3개, 4·5종 4개) 마다 따로 두어야 하는 기술인력 최소인원(1인)에 대한 역수를 말한다.

3. 위 산식에서 각 종별 사업장 수를 산정하는 경우에 종별 기본사업장 수를 초과한 가장 큰 1개종에 대하여는 초과 사업장 수만을 사업장 수로 하고, 그 밖에 다른 종에 대하여는 총 관리대행 사업장 수를 사업장 수로 한다.

4. 위 산정식에 따라 계산한 결과 나온 정수(소수점 첫째자리 이하 숫자는 버린다)를 따로 두어야 하는 기술인력의 수로 한다.

5. 따로 두어야 하는 기술인력은 종별 기본사업장 수를 초과하여 관리대행하고 있는 사업장 중 가장 큰 종의 경우에 갖춰야 하는 기술능력자로 한다.