	2022. 6.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한
석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 [5월)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 (5월)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 5. 1. ~ 5. 31.
□ 지 점 : 기은리, 대죽리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

□ 조사 지점 및 기상현황

기은리 풍배도	대죽리 풍배도
1. 기 온: 16.4 ℃ 2. 습 도: 73.1 % 3. 주 풍: 남동·북 4. 풍 속: 0.8 m/s	1. 기 온: 16.8 ℃ 2. 습 도: 70.5 % 3. 주 풍: 남서 4. 풍 속: 2.5 m/s

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 지점별 평균농도는 대죽리 5.03 ㎍/㎥, 기은리 1.21 ㎍/㎥, 화곡리 1.24 ㎍/㎥로 나타남.(그림1)

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 1,3-부타디엔 >

비닐클로라이드 > m,p - 자일렌 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 >

1,3-부타디엔 > 1,2-다이클로로에탄 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 톨루엔 >

1,3-부타디엔  > m,p - 자일렌 순으로 농도를 나타냄.(그림2)

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정
본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위한 충남 대기환경기준 연간 평균치와 비교

※참고사항

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 5.03 ㎍/㎥(0.00 ~ 14.98 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임.(그림 1)
☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 높은 농도분포를 보였으며

특히 7일(14.98 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 3)

그림. 3. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 1,3-부타디엔(9.31 ppb),
비닐클로라이드(7.52 ppb), m,p – 자일렌(1.95 ppb) 순으로 나타남.(그림 4)

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 1.21 ㎍/㎥ (0.59 ~ 4.02 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

13일(4.02 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 5)

그림. 5. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 전반적으로 낮은 농도

분포를 보임.(그림 6)

그림. 6. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 1.24 ㎍/㎥ (0.00 ~ 4.32 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

14일(4.32 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 7)

그림. 7. VOCs 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 전반적으로 낮은 농도
분포를 보임.(그림 8)

그림. 8. VOCs 15종 평균농도

붙임 1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.
2. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.

3. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부. 끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
최대	14.98	4.31	2.18	5.65	38.85	19.31	1.73	0.17	0.02	0.03	0.11	0.07	154.95	1.84	29.72	3.69	0.00
평균	5.03	1.45	0.65	1.13	1.95	1.77	0.08	0.08	0.01	0.00	0.05	0.05	9.31	0.09	7.52	0.94	0.00
1	12.01	3.45	1.12	0.86	0.56	0.72	0.00	0.15	0.00	0.00	0.05	0.05	3.98	0.00	3.31	3.69	0.00
2	13.92	4.00	1.18	1.62	0.43	0.66	0.00	0.11	0.00	0.00	0.05	0.05	5.53	0.00	2.66	2.09	0.00
3	4.45	1.28	1.04	0.18	0.27	0.68	0.00	0.09	0.01	0.00	0.05	0.05	3.31	0.00	15.55	1.17	0.00
4	6.68	1.92	0.00	1.23	0.14	0.54	0.00	0.06	0.02	0.00	0.10	0.05	154.95	0.00	4.76	2.08	0.00
5	0.00	0.00	0.13	0.00	0.15	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.04	0.05	3.14	0.00	3.39	0.49	0.00
6	5.88	1.69	1.15	0.00	0.30	0.31	0.00	0.13	0.01	0.00	0.04	0.05	3.00	0.89	5.03	0.00	0.00
7	14.98	4.31	1.06	2.16	0.46	1.13	0.00	0.10	0.00	0.00	0.04	0.05	4.22	0.00	5.51	0.97	0.00
8	3.90	1.12	0.55	0.34	1.12	0.00	0.17	0.03	0.01	0.00	0.05	0.05	0.78	0.00	4.44	0.00	0.00
9	3.13	0.90	0.63	0.45	0.70	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.04	0.05	0.44	0.00	3.52	0.00	0.00
10	11.76	3.38	2.11	0.60	0.71	0.43	0.00	0.10	0.01	0.00	0.09	0.05	2.66	1.84	6.37	0.12	0.00
11	3.20	0.92	0.66	0.87	0.39	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.04	0.05	2.02	0.00	2.88	0.00	0.00
12	2.96	0.85	2.18	2.93	10.02	0.00	1.73	0.09	0.01	0.00	0.03	0.05	0.76	0.00	1.61	0.32	0.00
13	14.70	4.23	1.17	4.38	0.52	0.71	0.00	0.04	0.01	0.00	0.06	0.05	5.82	0.00	23.54	0.00	0.00
14	13.49	3.88	1.60	5.65	0.47	0.91	0.00	0.05	0.01	0.00	0.05	0.05	4.41	0.00	29.72	0.61	0.00
15	4.77	1.37	0.37	0.73	0.28	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.05	0.63	0.00	3.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.29	0.14	0.00	0.00	0.05	0.02	0.00	0.04	0.05	0.64	0.00	5.32	0.90	0.00
17	1.64	0.47	0.00	0.60	0.13	0.47	0.00	0.10	0.01	0.02	0.05	0.06	0.00	0.00	9.02	1.49	0.00
18	1.67	0.48	0.00	0.35	0.13	19.31	0.00	0.08	0.01	0.01	0.05	0.05	0.00	0.00	5.41	1.71	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	7.82	0.00	0.06	0.01	0.00	0.02	0.05	2.49	0.00	4.49	1.63	0.00
20	0.00	0.00	0.61	0.21	0.19	2.14	0.00	0.06	0.01	0.00	0.04	0.05	1.45	0.00	7.33	1.01	0.00
21	2.02	0.58	0.13	0.00	0.21	0.53	0.00	0.12	0.01	0.00	0.05	0.05	1.25	0.00	12.62	1.56	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	1.40	0.00	0.04	0.01	0.00	0.03	0.05	4.84	0.00	6.64	0.53	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	6.27	0.00	0.12	0.01	0.03	0.02	0.05	8.79	0.00	2.42	0.80	0.00
24	11.90	3.42	1.64	2.19	1.24	2.10	0.14	0.05	0.00	0.00	0.04	0.06	3.06	0.00	4.85	0.00	0.00
25	8.49	2.44	1.80	1.53	0.97	1.30	0.00	0.12	0.01	0.00	0.09	0.06	4.47	0.00	9.72	1.50	0.00
26	1.11	0.32	0.19	0.83	0.49	0.51	0.00	0.10	0.01	0.01	0.05	0.06	4.50	0.00	11.47	1.54	0.00
27	3.83	1.10	0.78	1.54	0.53	0.93	0.00	0.09	0.02	0.01	0.03	0.06	10.47	0.00	11.68	1.00	0.00
28	4.37	1.26	0.00	2.51	0.16	4.35	0.00	0.17	0.02	0.02	0.11	0.07	43.10	0.00	9.14	2.03	0.00
29	2.96	0.85	0.00	1.88	0.30	1.69	0.00	0.09	0.01	0.01	0.08	0.06	6.83	0.00	7.34	0.63	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.40	38.85	0.00	0.40	0.06	0.01	0.00	0.03	0.06	0.69	0.00	1.20	0.00	0.00
31	2.23	0.64	0.00	0.68	0.27	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.02	0.05	0.42	0.00	9.36	1.18	0.00

(단위: ppb)

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	4.02	1.16	0.46	0.25	0.65	0.00	0.00	0.11	0.03	0.04	0.24	0.12	4.55	0.94	2.05	0.83	0.01
평균	1.21	0.35	0.10	0.03	0.05	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.03	0.05	0.59	0.03	0.68	0.26	0.00
1	0.87	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.04	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.76	0.51	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.01	0.01	0.04	0.92	0.00	1.72	0.39	0.00
3	0.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.61	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.63	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.63	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.05	0.05	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1.81	0.52	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.05	0.73	0.00	0.99	0.55	0.00
8	0.97	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	0.05	0.20	0.00	0.90	0.00	0.00
9	0.82	0.24	0.41	0.12	0.19	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.04	0.05	0.11	0.00	0.93	0.20	0.00
10	1.46	0.42	0.46	0.21	0.65	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	0.06	0.05	2.32	0.00	1.73	0.00	0.00
11	2.92	0.84	0.27	0.09	0.30	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.24	0.04	3.31	0.00	2.05	0.15	0.00
12	1.71	0.49	0.36	0.25	0.27	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.05	0.04	2.61	0.00	1.25	0.35	0.00
13	4.02	1.16	0.39	0.18	0.29	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01	0.05	0.04	4.55	0.00	1.73	0.76	0.01
14	1.18	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.02	0.04	0.31	0.00	0.56	0.24	0.00
15	1.81	0.52	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00
16	0.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1.15	0.33	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.02	0.00	0.04	0.00	0.94	1.13	0.29	0.00
18	0.89	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.00	0.04	0.16	0.00	1.31	0.31	0.00
19	0.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
20	0.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.63	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.04	0.33	0.00	0.00	0.55	0.01
22	0.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.03	0.26	0.00	0.00	0.54	0.01
23	0.94	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.75	0.70	0.01
24	0.66	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.03	0.03	0.23	0.00	0.87	0.57	0.00
25	0.78	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.02	0.03	0.35	0.00	0.67	0.58	0.00
26	0.84	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.03	0.04	0.00	0.00	0.96	0.39	0.00
27	1.46	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.00	0.10	0.00	0.00	0.56	0.00	0.01
28	1.48	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.02	0.02	0.00	0.08	0.00	0.00	0.78	0.00	0.01
29	1.53	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.01	0.03	0.12	0.85	0.00	1.50	0.62	0.01
30	1.88	0.54	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.01	0.04	0.11	0.18	0.00	0.00	0.83	0.01
31	1.22	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(단위: ppb)

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	4.32	1.24	1.82	0.35	0.56	0.00	0.16	0.07	0.02	0.03	0.04	0.06	3.60	0.00	3.87	0.76	0.00
평균	1.24	0.36	0.68	0.08	0.21	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.37	0.00	0.15	0.07	0.00
1	0.00	0.00	0.36	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.39	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2.26	0.65	0.81	0.23	0.24	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01	0.04	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2.30	0.66	1.33	0.31	0.37	0.00	0.16	0.03	0.01	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2.51	0.72	1.82	0.35	0.39	0.00	0.15	0.04	0.02	0.01	0.03	0.05	0.42	0.00	0.00	0.19	0.00
13	2.78	0.80	1.46	0.29	0.40	0.00	0.16	0.03	0.01	0.00	0.01	0.06	0.53	0.00	0.00	0.05	0.00
14	4.32	1.24	0.77	0.23	0.29	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.06	0.84	0.00	0.00	0.76	0.00
15	1.90	0.55	0.87	0.16	0.20	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.06	0.71	0.00	0.00	0.08	0.00
16	1.22	0.35	0.29	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
17	1.67	0.48	0.36	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.01	0.02	0.03	0.06	0.15	0.00	0.00	0.13	0.00
18	1.84	0.53	0.35	0.00	0.07	0.00	0.00	0.06	0.01	0.02	0.04	0.06	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00
19	0.00	0.00	0.27	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
20	0.00	0.00	0.56	0.00	0.14	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1.13	0.33	0.60	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.39	0.00	0.09	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1.15	0.33	0.65	0.00	0.14	0.00	0.00	0.06	0.02	0.03	0.01	0.03	0.25	0.00	0.00	0.09	0.00
24	1.27	0.37	1.09	0.26	0.39	0.00	0.15	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.31	0.00	0.00	0.01	0.00
25	2.09	0.60	1.17	0.21	0.42	0.00	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	3.60	0.00	3.87	0.18	0.00
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.22	0.35	0.53	0.00	0.23	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
28	1.22	0.35	0.52	0.00	0.18	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
29	0.00	0.00	0.53	0.00	0.25	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
30	0.40	0.12	1.18	0.00	0.56	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.36	0.00	0.00	0.01	0.00
31	1.71	0.49	0.76	0.00	0.40	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

(단위: ppb)

(단위: ppb)