	2022. 3.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한
석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 [2월)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 (2월)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 2. 1. ~ 2. 28.
□ 지 점 : 기은리, 대죽리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

□ 조사 지점 및 기상현황

기은리 풍배도	대죽리 풍배도
1. 기 온: -0.9 ℃ 2. 습 도: 62.2 % 3. 주 풍: 북서북풍 4. 풍 속: 1.7 m/s	1. 기 온: 0.3 ℃ 2. 습 도: 62.9 % 3. 주 풍: 북서북풍 4. 풍 속: 3.0 m/s

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 대죽리 평균 농도는 2.72 ㎍/㎥, 기은리 평균농도는 3.05 ㎍/㎥, 화곡리 평균농도는 1.99 ㎍/㎥로 나타남.(그림1)

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 > 1,3-부타디엔 > 스타이렌 순으로 높은 농도를 보임.(그림2)

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 1,3- 부타디엔 > 비닐클로라이드 순으로 높은 농도를 보임.(그림2)

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 >  톨루엔 > 1,3- 부타디엔 순으로 높은 농도를 보임.(그림2)

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정

본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위한 충남 대기환경기준 연간 평균치와 비교

※참고사항

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 2.72 ㎍/㎥(0.70 ~ 9.22 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)
☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,
1일(8.11 ㎍/㎥), 24일(9.22 ㎍/㎥)에 높은 농도를 보임. (그림 3)

그림. 3. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 평균농도는 비닐클로라이드(2.69 ppb), 1,3-부타디엔(1.30 ppb),
스타이렌(1.00 ppb) 순으로 나타남.(그림 4)

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 3.05 ㎍/㎥ (1.29 ~ 5.67 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 9일 ~ 14일에 고농도 분포를 보였으며, 그 중 13일(5.67 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.(그림 6)

그림. 6. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 평균농도는 1,3-부타디엔(2.31 ppb), 비닐클로라이드(1.68 ppb)가 높은 농도를 나타내었고 그 외 항목은 낮게 나타남.(그림 7)

그림. 7. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 1.99 ㎍/㎥ (0.00 ~ 5.85 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,             1일(5.85 ㎍/㎥)가 높은 농도를 보임.(그림 8)

그림. 8. VOCs 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 평균농도는 비닐클로라이드(4.62 ppb), 톨루엔(1.91 ppb), 1,3-부타디엔(1.31 ppb)가 높은 농도를 나타내었고 그 외 항목은 낮은 농도를 나타남.(그림 9)

그림. 9. VOCs 15종 평균농도

붙임 1-1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.
2-1. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.

3-1. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.  끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.70	0.20	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00
최대	9.22	2.65	3.89	2.58	4.81	13.44	0.67	0.22	0.08	0.01	0.17	0.07	4.84	1.03	9.39	3.83	0.01
평균	2.72	0.78	0.54	0.55	0.72	1.00	0.06	0.05	0.01	0.00	0.09	0.05	1.30	0.04	2.69	0.54	0.00
1	8.11	2.33	1.15	2.58	0.47	0.59	0.00	0.08	0.00	0.00	0.16	0.05	4.84	0.00	7.22	0.55	0.00
2	1.36	0.39	0.00	0.12	0.11	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.05	0.43	0.00	2.29	0.00	0.00
3	0.89	0.26	0.00	0.14	0.24	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.05	0.46	0.00	0.79	0.00	0.00
4	5.43	1.56	0.44	1.34	0.24	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.05	3.41	0.00	9.39	0.00	0.00
5	1.65	0.48	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.05	0.35	0.00	0.82	0.00	0.00
6	3.17	0.91	0.25	0.70	0.17	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10	0.05	0.58	0.00	0.83	0.00	0.00
7	0.94	0.27	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.17	0.05	0.35	0.00	0.95	0.00	0.00
8	1.57	0.45	0.35	0.30	0.23	0.52	0.00	0.04	0.00	0.00	0.08	0.05	1.43	0.00	1.35	0.56	0.00
9	1.74	0.50	1.62	0.27	0.74	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.06	0.05	0.50	0.00	2.46	0.00	0.00
10	1.60	0.46	0.25	0.26	2.21	0.00	0.22	0.03	0.01	0.00	0.06	0.05	0.32	0.00	1.81	0.00	0.00
11	2.71	0.78	0.47	0.37	2.16	0.00	0.25	0.07	0.01	0.01	0.05	0.07	0.37	0.00	2.84	0.00	0.01
12	3.31	0.95	1.10	0.93	1.74	0.52	0.22	0.06	0.01	0.01	0.08	0.06	0.91	0.00	2.02	0.00	0.00
13	3.34	0.96	0.58	0.79	4.81	0.00	0.67	0.04	0.01	0.00	0.09	0.05	0.42	0.00	1.69	0.00	0.00
14	5.34	1.54	0.99	1.41	1.06	0.98	0.00	0.12	0.01	0.00	0.09	0.05	1.60	0.00	3.17	0.57	0.00
15	5.64	1.62	0.51	1.43	0.24	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.05	2.99	0.00	6.68	0.00	0.00
16	1.72	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.12	0.05	0.32	0.00	1.71	0.00	0.00
17	1.22	0.35	0.17	0.11	1.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.01	0.07	0.05	0.41	0.00	1.59	0.00	0.00
18	1.98	0.57	3.89	0.55	1.00	0.54	0.24	0.08	0.08	0.01	0.15	0.05	0.64	1.03	3.14	0.00	0.00
19	1.67	0.48	0.43	0.12	0.40	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.08	0.05	0.33	0.00	1.54	0.00	0.00
20	2.61	0.75	0.25	0.00	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.13	0.05	0.66	0.00	1.14	0.00	0.00
21	2.23	0.64	0.85	0.66	0.39	1.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.10	0.05	3.09	0.00	3.33	0.81	0.00
22	1.50	0.43	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.05	0.32	0.00	1.27	0.00	0.00
23	1.25	0.36	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.05	0.24	0.00	1.01	0.00	0.00
24	9.22	2.65	1.04	1.36	0.45	0.70	0.00	0.09	0.01	0.01	0.09	0.05	3.74	0.00	3.85	3.76	0.00
25	1.32	0.38	0.53	0.41	0.16	4.18	0.00	0.22	0.01	0.00	0.11	0.05	4.14	0.00	3.13	3.83	0.00
26	1.69	0.49	0.26	0.68	0.11	13.44	0.00	0.16	0.01	0.01	0.11	0.05	0.00	0.00	4.40	3.60	0.00
27	2.37	0.68	0.00	0.45	0.17	0.76	0.00	0.06	0.02	0.00	0.10	0.05	0.62	0.00	2.31	0.98	0.00
28	0.70	0.20	0.00	0.36	0.19	4.71	0.00	0.07	0.01	0.00	0.05	0.05	3.07	0.00	2.53	0.38	0.00

(단위: ppb)

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	1.29	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.20	0.00	0.70	0.00	0.00
최대	5.67	1.63	2.83	0.45	0.62	0.46	0.18	0.08	0.06	0.01	0.02	0.05	4.70	0.00	3.91	1.58	0.00
평균	3.05	0.88	0.38	0.10	0.11	0.11	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	2.31	0.00	1.68	0.41	0.00
1	2.75	0.79	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	1.60	0.00	1.55	0.00	0.00
2	2.19	0.63	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	1.84	0.00	1.16	0.00	0.00
3	2.05	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	1.55	0.00	0.98	0.79	0.00
4	2.40	0.69	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	2.91	0.00	1.47	0.66	0.00
5	2.78	0.80	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	4.20	0.00	1.47	0.51	0.00
6	1.98	0.57	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	2.87	0.00	2.05	0.07	0.00
7	2.16	0.62	0.16	0.00	0.00	0.18	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	4.15	0.00	2.18	0.24	0.00
8	3.24	0.93	0.31	0.18	0.37	0.21	0.12	0.04	0.01	0.01	0.00	0.03	2.68	0.00	1.17	1.43	0.00
9	5.22	1.50	0.86	0.28	0.54	0.28	0.17	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	2.38	0.00	2.14	0.62	0.00
10	4.51	1.30	0.60	0.36	0.30	0.44	0.09	0.05	0.01	0.01	0.01	0.04	4.70	0.00	2.76	1.58	0.00
11	4.28	1.23	0.45	0.13	0.20	0.20	0.00	0.05	0.01	0.01	0.02	0.04	1.97	0.00	2.25	0.35	0.00
12	4.59	1.32	0.68	0.35	0.25	0.30	0.00	0.06	0.01	0.01	0.01	0.05	3.30	0.00	3.88	0.53	0.00
13	5.67	1.63	0.70	0.42	0.34	0.46	0.07	0.05	0.01	0.01	0.01	0.04	4.47	0.00	3.91	0.42	0.00
14	5.05	1.45	0.65	0.22	0.23	0.31	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.04	2.60	0.00	3.28	0.26	0.00
15	2.68	0.77	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04	2.48	0.00	1.26	0.00	0.00
16	2.68	0.77	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	3.29	0.00	1.27	0.31	0.00
17	2.92	0.84	0.21	0.16	0.00	0.15	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.04	3.63	0.00	2.46	0.72	0.00
18	5.52	1.59	2.83	0.45	0.62	0.21	0.18	0.08	0.06	0.01	0.02	0.04	1.74	0.00	1.58	0.00	0.00
19	4.91	1.41	0.31	0.29	0.00	0.21	0.00	0.06	0.01	0.01	0.02	0.04	2.32	0.00	1.41	1.40	0.00
20	2.64	0.76	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03	2.19	0.00	1.16	0.52	0.00
21	2.26	0.65	0.22	0.00	0.19	0.16	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.03	1.66	0.00	1.25	0.00	0.00
22	2.71	0.78	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	1.95	0.00	1.40	0.39	0.00
23	2.37	0.68	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	1.51	0.00	0.85	0.35	0.00
24	2.33	0.67	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.85	0.00	1.06	0.00	0.00
25	1.58	0.46	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03	0.25	0.00	0.70	0.13	0.00
26	1.29	0.37	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00	0.03	0.20	0.00	0.87	0.12	0.00
27	1.36	0.39	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00
28	1.34	0.39	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03	0.71	0.00	0.76	0.00	0.00

(단위: ppb)

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.41	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	0.24	0.00	0.93	0.00	0.00
최대	5.85	1.68	5.36	0.56	0.55	1.20	0.13	0.07	0.07	0.01	0.18	0.10	10.09	0.00	17.61	0.39	0.00
평균	1.99	0.57	1.91	0.15	0.29	0.09	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07	0.07	1.31	0.00	4.62	0.06	0.00
1	5.85	1.68	2.42	0.56	0.55	1.20	0.00	0.07	0.00	0.01	0.03	0.09	10.09	0.00	17.61	0.39	0.00
2	2.02	0.58	1.94	0.00	0.42	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.07	0.09	1.88	0.00	6.10	0.00	0.00
3	2.23	0.64	3.28	0.00	0.42	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.05	0.09	1.47	0.00	3.87	0.00	0.00
4	2.44	0.70	3.55	0.00	0.46	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.09	0.09	1.79	0.00	5.81	0.00	0.00
5	1.60	0.46	2.23	0.00	0.31	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.07	0.09	1.23	0.00	6.16	0.00	0.00
6	2.05	0.59	2.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.11	0.09	2.02	0.00	8.42	0.00	0.00
7	2.19	0.63	3.30	0.00	0.37	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.05	0.09	1.24	0.00	4.38	0.00	0.00
8	3.08	0.89	2.64	0.00	0.40	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01	0.06	0.10	1.63	0.00	4.06	0.03	0.00
9	1.81	0.52	5.36	0.48	0.39	0.00	0.13	0.05	0.02	0.01	0.03	0.05	0.50	0.00	2.48	0.00	0.00
10	2.85	0.82	2.56	0.47	0.24	0.25	0.00	0.03	0.01	0.01	0.03	0.06	0.81	0.00	3.70	0.22	0.00
11	2.99	0.86	2.28	0.39	0.24	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.06	0.07	0.95	0.00	7.28	0.28	0.00
12	3.55	1.02	2.65	0.36	0.29	0.23	0.00	0.06	0.01	0.01	0.06	0.07	1.33	0.00	3.66	0.21	0.00
13	4.07	1.17	1.52	0.30	0.42	0.30	0.00	0.06	0.00	0.01	0.05	0.06	1.30	0.00	10.03	0.18	0.00
14	3.45	0.99	1.13	0.22	0.24	0.18	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.06	0.99	0.00	3.77	0.16	0.00
15	2.16	0.62	0.76	0.14	0.23	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.06	0.88	0.00	4.26	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.48	0.00	0.15	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	0.06	0.42	0.00	2.23	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.83	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07	0.06	0.32	0.00	1.48	0.00	0.00
18	2.68	0.77	3.23	0.42	0.47	0.00	0.00	0.05	0.07	0.01	0.12	0.06	0.58	0.00	7.48	0.00	0.00
19	1.39	0.40	1.21	0.19	0.19	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10	0.06	0.32	0.00	1.31	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.48	0.00	0.10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	0.06	0.37	0.00	2.01	0.00	0.00
21	1.36	0.39	0.43	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.13	0.06	0.43	0.00	1.51	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.67	0.00	0.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05	0.06	0.37	0.00	1.04	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.60	0.00	0.10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10	0.06	0.37	0.00	0.93	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.41	0.00	0.10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.18	0.06	0.24	0.00	1.21	0.00	0.00
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위: ppb)

(단위: ppb)